| Domů > Skenování speciálních předloh # Odstranění stop prachu pomocí funkce Odstranit prach Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Home Mode (Domácí režim) Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) Pomocí funkce Dust Removal (Odstranit prach) v aplikaci Epson Scan můžete během skenování „vyčistit“ film nebo diapozitivy od stop prachu. Před naskenováním pečlivě odstraňte z originálů veškerý viditelný prach.
Původní obrázek | S funkcí Dust Removal (Odstranit prach)
Poznámka:
Před naskenováním pečlivě odstraňte z originálů veškerý viditelný prach. Nepoužívejte funkci Dust Removal (Odstranit prach) při skenování předloh, které neobsahují částečky prachu nebo škrábance. Mohlo by dojít k rozmazání nebo deformaci obrazu. Když skenujete film nebo diapozitivy, funkce Dust Removal (Odstranit prach) je k dispozici pro režimy Full Auto Mode (Plně automatický režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim) (není k dispozici pro režim Home Mode (Domácí režim)). Chcete-li odstranit stopy prachu z barevného filmu nebo diapozitivů v režimu Home Mode (Domácí režim), použijte funkci DIGITAL ICE Technology způsobem popsaným v Odstranění prachu a poškrábání z filmu a diapozitivů pomocí funkce DIGITAL ICE Technology. Pokud jsou stopy po prachu na barevném filmu nebo diapozitivech i po použití funkce Dust Removal (Odstranit prach) zřetelné, zkuste skenování opakovat pomocí funkce DIGITAL ICE Technology, jak je popsáno v Odstranění prachu a poškrábání z filmu a diapozitivů pomocí funkce DIGITAL ICE Technology. Tato funkce není dostupná, je-li zaškrtnuto políčko DIGITAL ICE Technology.
Pokyny pro odstranění stop prachu z předloh naleznete v jedné z následujících částí. Full Auto Mode (Plně automatický režim): Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Office Mode (Kancelářský režim): Tato funkce není dostupná v režimu Office Mode (Kancelářský režim). Změňte režim skenování na Full Auto Mode (Plně automatický režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Pokyny viz Změna režimu skenování. Home Mode (Domácí režim): Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Home Mode (Domácí režim) Professional Mode (Profesionální režim): Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) ## Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v jedné z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů Poznámka pro film nebo diapozitivy:
V režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) lze skenovat pouze 35mm barevné filmy a barevné diapozitivy. Chcete-li skenovat jiné typy filmů, použijte režim Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Postup změny režimu skenování viz Změna režimu skenování.
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) klepněte na tlačítko Customize (Přizpůsobit). Zobrazí se okno Customize (Přizpůsobit):
| Zaškrtněte políčko Dust Removal (Odstranit prach).
| Chcete-li zvolit nastavení uložení souboru, klepněte na tlačítko File Save Settings (Možnosti uložení souboru). Pokyny viz Volba File Save Settings (Možnosti uložení souboru).
Poznámka:
Spustíte-li aplikaci Epson Scan z programu s rozhraním TWAIN, jako je například Adobe Photoshop Elements, tlačítko File Save Settings (Možnosti uložení souboru) se nezobrazí.
| Po dokončení výběru potřebných nastavení se klepnutím na tlačítko OK vraťte do okna Full Auto Mode (Plně automatický režim).
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Home Mode (Domácí režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny viz Vložení dokumentů a fotografií.
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Home Mode (Domácí režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Image Type (Typ obrazu) a Destination (Cíl). Podrobnosti viz Skenování v režimu Home Mode (Domácí režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázků a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Zaškrtněte políčko Dust Removal (Odstranit prach).
Poznámka:
Účinek funkce Dust Removal (Odstranit prach) se na obrázcích v okně Preview (Náhled) neobjeví. Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Dust Removal (Odstranit prach) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Podrobnosti viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Nastavte požadovanou velikost obrázků. Podrobnosti viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Dust Removal (Odstranit prach) v režimu Professional Mode (Profesionální režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Professional Mode (Profesionální režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Document Source (Zdroj dokumentu), Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) (ke skenování dokumentů a fotografií) nebo Film Type (Typ filmu) (ke skenování filmů a diapozitivů), Image Type (Typ obrazu) a Resolution (Rozlišení). Podrobnosti viz Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázku a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Posuňte zobrazení stránky směrem dolů na oblast Adjustments (Úpravy) a zaškrtněte políčko Dust Removal (Odstranit prach). Pokud chcete zvýšit nebo snížit účinek funkce odstranění prachu, klepněte na tlačítko + (Windows) nebo (Mac OS X) vedle volby a vyberte nastavení ze seznamu Level (Úroveň).
Poznámka:
Účinek funkce Dust Removal (Odstranit prach) se na obrázcích v okně Preview (Náhled) neobjeví. Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Dust Removal (Odstranit prach) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko. Tato funkce není dostupná, je-li zaškrtnuto políčko DIGITAL ICE Technology.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Pokyny viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Nastavte požadovanou velikost obrázku. Pokyny viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru |