| Domů > Údržba # Čištění skeneru K zachování maximální kvality skenovaných obrazů čistěte skener pravidelně dle následujících pokynů. Upozornění:
Na sklo desky dokumentu příliš netlačte. Dejte pozor, abyste desku dokumentu nepoškrábali ani nepoškodili, a nepoužívejte k jejímu čištění tvrdé ani hrubé kartáčky. Poškozený skleněný povrch může mít za následek snížení kvality skenování. K čištění skeneru nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo ani agresivní rozpouštědla. Tyto chemikálie mohou poškodit součásti a skříň skeneru. Dávejte pozor, aby nedošlo k vylití kapaliny do mechanismu nebo elektrických součástí skeneru. Mohlo by tak dojít k trvalému poškození mechanismu a systému obvodů. Nestříkejte mazivo do vnitřní části skeneru. Nikdy neotevírejte skříň skeneru.
| Skener vypněte pomocí spínače napájení.
| Odpojte napájecí kabel od skeneru.
| Odpojte od skeneru kabel USB.
| Očistěte vnější kryt látkou navlhčenou neagresivním čisticím prostředkem nebo vodou.
| Pokud se sklo desky dokumentu zašpiní, očistěte je měkkou suchou látkou. Pokud se sklo zašpiní mastnotou nebo jinou těžko odstranitelnou látkou, použijte k jejímu odstranění malé množství čističe na sklo a měkkou látku. Setřete všechnu kapalinu.
Upozornění:
Nestříkejte čisticí prostředek na sklo přímo na skleněný povrch skeneru.
| Vyjměte podložku na dokumenty a očistěte okénko jednotky na fólie podle kroku 4.
a. okénko jednotky pro fólie Na desce na dokumenty a okénku jednotky pro fólie se nesmí hromadit prach. Prach může na naskenovaném obrazu způsobit skvrnky. |