| Domů > Údržba # Přeprava skeneru Před přepravou skeneru na větší vzdálenost nebo jeho dlouhodobým uložením je potřeba umístit vozík skeneru do výchozí pozice, aby nedošlo k poškození.
| Ujistěte se, že je vozík skeneru ve výchozí pozici na horní straně skeneru. Jestliže není vozík v domácí pozici, zapněte skener a počkejte, než se vozík dostane do domácí pozice.
| Spínačem napájení vypněte skener a poté odpojte napájecí kabel.
| Od skeneru odpojte kabel USB.
| Na zadní straně skeneru přesuňte přepravní zámek do zajištěné polohy a uzamkněte tak vozík skeneru.
| Přidejte balicí materiály, které přišly se skenerem, poté skener zabalte do původní krabice nebo jí podobné, která skeneru přesně sedne.