| Anfang > Sicherheit # Wichtige Sicherheitshinweise Einschränkungen beim Kopieren Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle auf dem Scanner angegebenen Warnhinweise und Anweisungen. In diesem Dokument weisen die Angaben „Vorsicht“, „Achtung“ und „Hinweis“ auf Folgendes hin: Vorsicht
Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.
Achtung
Anmerkungen dieser Art müssen beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
Hinweise
Anmerkungen dieser Art enthalten wichtige Informationen und nützliche Tipps zum Betrieb dieses Geräts.
Stellen Sie den Scanner in der Nähe des Computers auf, damit das Schnittstellenkabel problemlos angeschlossen werden kann. Lagern oder platzieren Sie den Scanner oder das Netzteil nicht im Freien, in der Nähe von übermäßigem Schmutz oder Staub, Wasser, Wärmequellen oder an Orten, die Stößen, Erschütterungen, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, starken Lichtquellen oder starken Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Platzieren Sie den Scanner und das Netzteil in der Nähe einer Netzsteckdose, so dass das Netzteil problemlos vom Netz getrennt werden kann. Achtung:
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die jeweils geltenden Sicherheitsnormen erfüllt.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es gegen Abrieb, Beschädigungen, Durchscheuern, Quetschung und Knicken geschützt ist. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und ordnen Sie Netzteil und -kabel so an, dass niemand auf sie treten oder über sie stolpern kann. Achten Sie besonders darauf, dass die Netzkabel am Ende und an dem Punkt, wo es in das Netzteil eintritt, nicht geknickt wird. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Scanners enthaltene Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils bringt Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahren mit sich. Das Netzteil wurde speziell für die Verwendung mit diesem Scanner konzipiert. Versuchen Sie niemals, das Netzteil mit anderen elektronischen Geräten zu verwenden, soweit nicht anders angegeben. Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Stromversorgung. Schließen Sie das Gerät stets direkt mit dem Netzteil, das die geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt, an eine Netzsteckdose an. Achten Sie beim Kabelanschluss dieses Geräts an einen Computer oder ein anderes Gerät auf die korrekte Ausrichtung der Stecker. Jeder Stecker kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Steckverbinder falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden. Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die sich regelmäßig ein- und ausschalten. Wenn Sie den Scanner über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte den Nennstrom des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte den Nennstrom dieser Steckdose nicht überschreitet. Versuchen Sie nie, das Netzteil, den Scanner oder optionales Zubehör zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, außer wenn dies ausdrücklich in den Handbüchern des Scanners angegeben ist. Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen, da diese mit gefährlichen Spannungen in Kontakt kommen oder Komponenten kurzschließen könnten. Beachten Sie die Gefahr von Stromschlägen. Falls der Stecker beschädigt ist, sollten Sie das Kabelset austauschen oder sich an einen qualifizierten Elektriker wenden. Falls der Stecker mit einer Sicherung versehen ist, muss diese durch eine Sicherung der richtigen Größe und Nennwerte ersetzt werden. Trennen Sie bei den folgenden Bedingungen den Scanner und das Netzteil vom Netz und lassen Sie von qualifizierten Fachkräften eine Reparatur durchführen: Das Netzteil oder der Stecker ist beschädigt; in den Scanner oder das Netzteil ist Flüssigkeit eingedrungen; der Scanner oder das Netzteil ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Scanner oder das Netzteil funktioniert nicht normal oder zeigt eine deutliche Leistungsänderung. (Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.) Trennen Sie den Scanner und das Netzteil vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprühreiniger. Ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, wenn Sie den Scanner längere Zeit nicht benutzen. ## Einschränkungen beim Kopieren Beachten Sie folgende Einschränkungen, um zu gewährleisten, dass der Scanner auf legale, verantwortliche Weise verwendet wird. Das Kopieren der folgenden Objekte ist gesetzlich verboten: Banknoten, Münzen, staatliche Wertpapiere, staatliche Schuldverschreibungen und Kommunalanleihen Unbenutzte Briefmarken, vorfrankierte Postkarten und andere offizielle Postsachen mit gültiger Freimachung Staatliche Steuerzeichen und nach einem gesetzlichen Verfahren ausgegebene Wertpapiere Beim Kopieren der folgenden Dokumente ist Vorsicht angebracht: Private Wertpapiere (Börsenzertifikate, übertragbare Schuldverschreibungen, Schecks usw.), Monatskarten, Konzessionen usw. Pässe, Führerscheine, Garantieurkunden, Straßenbenutzungsausweise, Nahrungsmittelkarten, Fahrkarten usw. Hinweis:
Das Kopieren dieser Dokumente kann gesetzlich verboten sein.
Verantwortlicher Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material Ein Missbrauch des Scanners liegt vor, wenn urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich kopiert wird. Sofern Sie nicht auf Empfehlung eines sachkundigen Anwalts handeln, sollten Sie die Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte einholen, bevor Sie veröffentlichtes Material kopieren. Oben |