| Κεντρική σελίδα > Σάρωση πρωτοτύπων # Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Όταν επιλέγετε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), εμφανίζεται το παράθυρο Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) του Epson Scan.
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Επιλέξτε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Document Type (Τύπος εγγράφου) και επιλέξτε Reflective (Ανακλαστικό) (για σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών) ή Film (Φιλμ) (για σάρωση φιλμ ή διαφανειών).
| Αν επιλέξετε Reflective (Ανακλαστικό) (για σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), πατήστε το βέλος στη λίστα Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και επιλέξτε Photo (Φωτογραφία) ή Document (Έγγραφο).
Αν επιλέξετε Film (Φιλμ) (για σάρωση φιλμ ή διαφανειών) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), πατήστε το βέλος στη λίστα Film Type (Τύπος φιλμ) και επιλέξτε Positive Film (Θετικό φιλμ), Color Negative Film (Έγχρωμο αρνητικό φιλμ) ή B&W Negative Film (Ασπρόμαυρο αρνητικό φιλμ).
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Image Type (Τύπος εικόνας) και να επιλέξετε το λεπτομερή τύπο της εικόνας που σαρώνετε.
Ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) | Τύπος της εικόνας σάρωσης
48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) | Έγχρωμες φωτογραφίες που μπορείτε να τροποποιήσετε σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων 48-bit
24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) | Έγχρωμες φωτογραφίες
Color Smoothing (Εξομάλυνση χρώματος) | Έγχρωμα γραφικά, όπως ένα διάγραμμα ή ένα γράφημα
16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) | Ασπρόμαυρες φωτογραφίες με πολλές αποχρώσεις του γκρι
8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit) | Ασπρόμαυρες φωτογραφίες με ελάχιστες αποχρώσεις του γκρι
Black & White (Ασπρόμαυρη) | Έγγραφα με μαύρο κείμενο ή/και γραμμικό σχέδιο
Σημείωση:
Αν επιλέξετε 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit) ή Black & White (Ασπρόμαυρη), μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση Image Option (Επιλογή εικόνας), όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ρύθμιση Image Option (Επιλογή εικόνας) | Περιγραφή
None (Χωρίς εφέ) | Δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση για την Image Option (Επιλογή εικόνας).
Dropout: Red (Απώλεια δεδομένων: Κόκκινο) | Αφαίρεση του κόκκινου χρώματος από τη σάρωση.
Dropout: Green (Απώλεια δεδομένων: Πράσινο) | Αφαίρεση του πράσινου χρώματος από τη σάρωση.
Dropout: Blue (Απώλεια δεδομένων: Μπλε) | Αφαίρεση του μπλε χρώματος από τη σάρωση.
Color Enhance: Red (Βελτίωση χρώματος: Κόκκινο) | Βελτίωση του κόκκινου χρώματος στη σάρωση.
Color Enhance: Green (Βελτίωση χρώματος: Πράσινο) | Βελτίωση του πράσινου χρώματος στη σάρωση.
Color Enhance: Blue (Βελτίωση χρώματος: Μπλε) | Βελτίωση του μπλε χρώματος στη σάρωση.
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Resolution (Aνάλυση) και επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση για τα πρωτότυπά σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή της Resolution (Aνάλυση)σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στην επιλογή Preview (Προεπισκόπηση) για να προβάλετε τις εικόνες σας. Εμφανίζεται το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) όπου μπορείτε να δείτε την εικόνα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης για οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση).
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού) και να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος της σαρωμένης εικόνας, αν χρειάζεται. Μπορείτε να σαρώσετε τις εικόνες στο αρχικό τους μέγεθος ή να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος με τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες.
| Αλλάξτε την ποιότητα της εικόνας, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσατε έναρξη της σάρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. |