| Κεντρική σελίδα > Συντήρηση # Ρύθμιση χρονομετρητή απενεργοποίησης Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική περίοδο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας από το προϊόν. Πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε αλλαγή, σκεφτείτε τις επιδράσεις στο περιβάλλον. Για να προσαρμόσετε τη χρονική περίοδο, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
| Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστής, καθώς και ότι είναι ενεργοποιημένος.
| Εκκινήστε το Epson Scan Settings (Ρυθμίσεις του EPSON Scan).
Windows: Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) ή Programs (Προγράμματα) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan Settings (Ρυθμίσεις του EPSON Scan). Mac OS X: Επιλέξτε Applications (Εφαρμογές) > EPSON Software (Λογισμικό EPSON) > EPSON Scan Settings (Ρυθμίσεις του EPSON Scan).
| Κάντε κλικ στο Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης).
| Ρυθμίστε το Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και έπειτα κάντε κλικ στο OK.
Σημείωση:
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης), ρυθμίστε το Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) στο 0.