| Κεντρική σελίδα > Σάρωση πρωτοτύπων # Λεπτομερείς οδηγίες ρυθμίσεων Επιλογή της Resolution (Aνάλυση)σάρωσης Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης ## Επιλογή της Resolution (Aνάλυση)σάρωσης Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη επιλογή για τη ρύθμιση Resolution (Aνάλυση) για τις εικόνες σας. Μην ξεχνάτε ότι όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο αυξάνεται ο χρόνος σάρωσης, επομένως μην επιλέγετε υψηλότερη ανάλυση από αυτή που χρειάζεται. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλυσης ώστε να μην καθυστερεί η σάρωση, εάν δεν απαιτείται υψηλή ανάλυση για τα πρωτότυπά σας.
Τι θα κάνετε τη σαρωμένη εικόνα | Προτεινόμενη ανάλυση σάρωσης
Αποστολή με e-mail, αποστολή στο web ή προβολή μόνο στην οθόνη | 96 έως 150 dpi
Μετατροπή σε επεξεργάσιμο κείμενο (OCR) | 400 dpi
PDF με δυνατότητα αναζήτησης | 200 έως 400 dpi
Εκτύπωση με χρήση εκτυπωτή ink jet με κανονική ποιότητα | 150 dpi (έχρωμες εικόνες ή εικόνες κλίμακας του γκρι) 360 dpi (ασπρόμαυρες εικόνες)
Εκτύπωση με χρήση εκτυπωτή ink jet με υψηλή ποιότητα | 300 dpi (έχρωμες εικόνες ή εικόνες κλίμακας του γκρι) 720 dpi (ασπρόμαυρες εικόνες)
Εκτύπωση με χρήση εκτυπωτή σελίδων | 200 dpi (έχρωμες εικόνες ή εικόνες κλίμακας του γκρι) 600 dpi (ασπρόμαυρες εικόνες)
Φαξ | 200 dpi
Μεγέθυνση μετά τη σάρωση 100% | Αυξήστε την τιμή της ρύθμισης Resolution (Aνάλυση) κατά το ίδιο ποσοστό που θα αυξήσετε και το μέγεθος εικόνας μετά τη σάρωση.
Για να επιλέξετε τη ρύθμιση ανάλυσης, ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες. Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση): Επιλογή ανάλυσης σε λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) Home Mode (Βασική λειτουργία): Επιλογή ανάλυσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Office Mode (Λειτουργία γραφείου) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Επιλογή ανάλυσης σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) ### Επιλογή ανάλυσης σε λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της ανάλυσης ανά πάσα στιγμή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τη ρύθμιση της ανάλυσης.
| Στο παράθυρο Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) επιλέξτε Customize (Προσαρμογή). Εμφανίζεται το παράθυρο Customize (Προσαρμογή).
| Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Specify resolution for Full Auto Mode (Ορισμός ανάλυσης για την Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία) και επιλέξτε τον αριθμό dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) για τη σάρωση.
### Επιλογή ανάλυσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Για να αλλάξετε την ανάλυση, επιλέξτε αρχικά Other (Άλλο) για τη ρύθμιση Destination (Προορισμός). Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη λίστα Resolution (Aνάλυση) και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) για τη σάρωση. ### Επιλογή ανάλυσης σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση που θέλετε ανά πάσα στιγμή. Office Mode (Λειτουργία γραφείου) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη λίστα Resolution (Aνάλυση) και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό dpi (κουκκίδες ανά ίντσα) για τη σάρωση. Επιστροφή στην αρχή ## Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης Αφού επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις και την ανάλυση, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της εικόνας και να επιλέξετε ή να τροποποιήσετε την περιοχή της εικόνας που θέλετε να σαρώσετε από το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) που εμφανίζεται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο τύποι προεπισκόπησης. Επιλέγοντας κανονική προεπισκόπηση, οι εικόνες εμφανίζονται σε πλήρες μέγεθος. Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή σάρωσης και να κάνετε τις ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας με μη αυτόματο τρόπο. Εάν επιλέξετε Thumbnail (Μικρογραφία) οι εικόνες προεπισκόπησης εμφανίζονται ως μικρογραφίες. Το Epson Scan εντοπίζει αυτόματα τις άκρες της περιοχής σάρωσης, εφαρμόζει ρυθμίσεις αυτόματης έκθεσης και περιστρέφει τις εικόνες, εάν χρειάζεται. Για να κάνετε προεπισκόπηση της εικόνας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Σημείωση:
Αν έχετε επιλέξει Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) ή Office Mode (Λειτουργία γραφείου), η επιλογή thumbnail (Μικρογραφία) δεν είναι διαθέσιμη.
| Κάντε κλικ στην επιλογή Preview (Προεπισκόπηση). Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο προεπισκόπησης, επιλέξτε την καρτέλα Normal (Κανονική) ή Thumbnail (Μικρογραφία) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σημείωση:
Ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου και τις άλλες ρυθμίσεις, ίσως δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο προεπισκόπησης. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση). Για να αλλάξετε μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση), κάντε κλικ στη γωνία του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση) και σύρετέ την. Αν κάνετε προεπισκόπηση χωρίς εμφάνιση του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση), τότε οι εικόνες θα εμφανιστούν στον προεπιλεγμένο τύπο προεπισκόπησης. Αν κάνετε προεπισκόπηση με εμφάνιση του παράθυρου Preview (Προεπισκόπηση), τότε οι εικόνες θα εμφανιστούν στον τύπο προεπισκόπησης που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς πριν την προεπισκόπηση. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που αλλάζετε μετά την προεπισκόπηση επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους, αν αλλάξετε την επιλογή για τη ρύθμιση Preview (Προεπισκόπηση).
Το Epson Scan κάνει προεπισκόπηση των εικόνων και τις εμφανίζει σε ένα από τα παρακάτω παράθυρα Preview (Προεπισκόπηση). Κανονική προεπισκόπηση
Έγγραφο | Φιλμ
Thumbnail (Μικρογραφία) προεπισκόπηση
Έγγραφο | Φιλμ
| Αν επιλέξατε να δείτε την κανονική προεπισκόπηση, μπορείτε να κάνετε τα εξής για να ρυθμίσετε τις εικόνες.
Για να επιλέξετε την περιοχή σάρωσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτόματου εντοπισμού ώστε να δημιουργήσει ένα ορθογώνιο πλαίσιο που επισημαίνει τις άκρες της περιοχής της εικόνας. Μπορείτε να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο για να αλλάξετε την περιοχή σάρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου σε εικόνα προεπισκόπησης για οδηγίες. Σημείωση:
Αν πρόκειται να σαρώσετε σε διαφορετικό μέγεθος από αυτό του πρωτοτύπου, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού) και να δημιουργήσετε αυτόματα ένα ορθογώνιο πλαίσιο ανάλογο αυτού του μεγέθους. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες. Μπορείτε στη συνέχεια να αντιγράψετε το ορθογώνιο πλαίσιο και να το τοποθετήσετε σε κάθε εικόνα που θα σαρώνετε σε αυτό το μέγεθος.
Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα προεπισκόπησης όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προεπισκόπησης Normal (Κανονική), αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση). Το μέγεθος εικόνας αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση). Για να μεγεθύνετε μια εικόνα όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προεπισκόπησης Normal (Κανονική), κάντε κλικ μέσα στην περιοχή σάρωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Zoom (Μεγέθυνση). Σημείωση:
Το κουμπί Zoom (Μεγέθυνση) αλλάζει και γίνεται κουμπί Full (Πλήρης) στην προβολή Zoom (Μεγέθυνση). Το κουμπί Full (Πλήρης) αλλάζει και γίνεται κουμπί Zoom (Μεγέθυνση) στην προβολή Full (Πλήρης).
Για να περιστρέψετε την εικόνα, κάντε κλικ στο εικονίδιο αριστερής ή δεξιάς περιστροφής. Για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, κάντε κλικ στις περιοχές σάρωσης που θέλετε να τροποποιήσετε και πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες. Αν εμφανίσετε την προεπισκόπηση μικρογραφίας, μπορείτε να κάνετε τα εξής για να ρυθμίσετε τις εικόνες. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προεπισκόπησης Thumbnail (Μικρογραφία), κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της μικρογραφίας χρησιμοποιώντας ένα από τα κουμπιά Thumbnail <Large> (Μικρογραφία <Μεγάλη>), Thumbnail <Small> (Μικρογραφία <Μικρή>) ή Full size of 1 frame (Πλήρες μέγεθος 1 πλαισίου). Για να περιστρέψετε μια εικόνα ή για να την αναστρέψετε οριζόντια (σαν είδωλο), κάντε κλικ στη μικρογραφία της και ύστερα στο εικονίδιο περιστροφής ή στο εικονίδιο ειδώλου . Σημείωση:
Αν η εικόνα σας δεν περιστρέφεται σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα Οι εικόνες δεν περιστρέφονται σωστά.
Για να ρυθμίσετε την περιοχή σάρωσης ώστε να περικόψετε την εικόνα διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε και να μετακινήσετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο που σηματοδοτεί τις άκρες της σάρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου σε εικόνα προεπισκόπησης για οδηγίες. Για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, κάντε κλικ στις εικόνες ή στις περιοχές σάρωσης που θέλετε να τροποποιήσετε και πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες. Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε σε όλες τις εικόνες, επιλέξτε All (Όλα). ### Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου σε εικόνα προεπισκόπησης Το ορθογώνιο πλαίσιο αποτελείται από μια κινητή διακεκομμένη γραμμή που εμφανίζεται στις άκρες της εικόνας προεπισκόπησης για να υποδηλώσει την περιοχή σάρωσης.
Έγγραφα ή φωτογραφίες | Φιλμ ή διαφάνειες
Μπορείτε να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθός του. Εάν έχετε επιλέξει κανονική προεπισκόπηση, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά ορθογώνια πλαίσια σε μία εικόνα (έως 50) για να σαρώσετε διαφορετικές περιοχές εικόνας σε ξεχωριστά αρχεία σάρωσης. Σημείωση για τα φιλμ ή τις διαφάνειες:
Όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προεπισκόπησης Thumbnail (Μικρογραφία), το Epson Scan δημιουργεί αυτόματα ορθογώνια πλαίσια γύρω από τις εικόνες σας. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, κάντε κλικ μέσα σε αυτό και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής ορθογωνίου πλαισίου πριν ολοκληρώσετε τα βήματα αυτής της ενότητας. Αν δεν χρειάζεται να κάνετε τροποποιήσεις σε κανένα ορθογώνιο πλαίσιο, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας.
| Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, μετακινήστε το δρομέα πάνω σε μια εικόνα προεπισκόπησης. Ο δείκτης μετατρέπεται σε σταυρονήματα.
Σημείωση:
Εάν έχετε επιλέξει κανονική προεπισκόπηση και έχετε μόνο μία φωτογραφία στον πίνακα εγγράφων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο αυτόματου εντοπισμού για να δημιουργηθεί αυτόματα ένα ορθογώνιο πλαίσιο και να συνεχίσετε με το βήμα 3.
| Τοποθετήστε το δείκτη στην περιοχή που θέλετε να τοποθετήσετε τη γωνία του ορθογώνιου πλαισίου και κάντε κλικ. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε τα σταυρονήματα πάνω στην εικόνα στην αντίθετη γωνία της περιοχής σάρωσης που θέλετε. Κατόπιν, αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Θα εμφανιστεί η κινούμενη διακεκομμένη γραμμή του ορθογωνίου πλαισίου.
| Κάντε ένα από τα παρακάτω για να ρυθμίσετε το ορθογώνιο πλαίσιο.
Για να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο, τοποθετήστε το δρομέα μέσα σ' αυτό. Ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Κάντε κλικ και σύρετε το ορθογώνιο πλαίσιο στη θέση που θέλετε. Για να αλλάξετε μέγεθος στο ορθογώνιο πλαίσιο, τοποθετήστε το δρομέα στην άκρη ή στη γωνία του. Ο δείκτης μετατρέπεται σε διπλό βέλος ή διπλό βέλος με γωνία. Κάντε κλικ και σύρετε την άκρη ή τη γωνία στο μέγεθος που θέλετε. Σημείωση:
Για να περιορίσετε την κίνηση του ορθογώνιου πλαισίου αποκλειστικά κάθετα ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift καθώς μετακινείτε το πλαίσιο. Για να περιορίσετε την αλλαγή μεγέθους του ορθογώνιου πλαισίου στις τρέχουσες αναλογίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift καθώς αλλάζετε το μέγεθος. Για βέλτιστα αποτελέσματα και καλύτερη έκθεση της εικόνας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές του ορθογώνιου πλαισίου βρίσκονται στο εσωτερικό της εικόνας προεπισκόπησης. Μην συμπεριλάβετε κανένα τμήμα γύρω από την εικόνα προεπισκόπησης μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο.
| Εάν έχετε επιλέξει κανονική προεπισκόπηση για την προβολή της εικόνας, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά ορθογώνια πλαίσια (έως 50). Σχεδιάστε τα όπως περιγράφεται στα βήματα 1 έως 3 ή κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής ορθογώνιου πλαισίου για να δημιουργήσετε πρόσθετα ορθογώνια πλαίσια με ίδιο μέγεθος. Μπορείτε να μετακινήσετε όλα τα ορθογώνια πλαίσια και να αλλάξετε το μέγεθός τους όπως περιγράφεται στο βήμα 3. Για να διαγράψετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο και επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής ορθογώνιου πλαισίου .
Σημείωση:
Αν σχεδιάζετε πολλαπλά ορθογώνια πλαίσια, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει All (Όλα) στο παράθυρο προεπισκόπησης πριν ξεκινήσετε τη σάρωση. Διαφορετικά θα γίνει σάρωση μόνο της περιοχής που βρίσκεται εντός του τελευταίου ορθογώνιου πλαισίου που έχετε σχεδιάσει.
Επιστροφή στην αρχή ## Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας Αφού κάνετε προεπισκόπηση των εικόνων και ρυθμίσετε την περιοχή σάρωσης, μπορείτε να τροποποιήσετε την ποιότητα της εικόνας, εάν χρειάζεται. Το Epson Scan παρέχει ποικιλία ρυθμίσεων για τη βελτίωση του χρώματος, της ευκρίνειας, της αντίθεσης και άλλων στοιχείων που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας. Πριν κάνετε ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στην εικόνα ή στο ορθογώνιο πλαίσιο της περιοχής που θέλετε να ρυθμίσετε. Για να επιλέξετε προσαρμογή του χρώματος ή άλλες ρυθμίσεις εικόνας, ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες. Office Mode (Λειτουργία γραφείου): Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) Home Mode (Βασική λειτουργία): Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) ### Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου). Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Epson Scan. Σημείωση:
Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
Ρύθμιση | Περιγραφή
Unsharp Mask (Μάσκα βελτίωσης εικόνας) | Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε τις άκρες των περιοχών της εικόνας πιο καθαρές και μεγαλύτερη ευκρίνεια στη γενική εικόνα. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση όταν θέλετε πιο απαλές άκρες. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει επιλεχθεί Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι).
Descreening (Βελτίωση εικόνας) | Αφαιρεί τις κυματοειδείς γραμμές που μπορεί να εμφανιστούν σε ελαφρά σκιασμένες περιοχές της εικόνας, όπως σε αποχρώσεις του δέρματος. Επίσης, βελτιώνει τα αποτελέσματα στη σάρωση εικόνων από περιοδικά ή εφημερίδες που περιλαμβάνουν κάλυψη στην αρχική διαδικασία εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει επιλεχθεί Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι). Τα αποτελέσματα της λειτουργίας βελτίωσηςεικόνας δεν εμφανίζονται στην εικόνα προεπισκόπησης, αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα.
Image Option (Επιλογή εικόνας) | Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου) | Βελτιώνει τη συνολική εικόνα του κειμένου κατά τη σάρωση εγγράφων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). Όταν για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει επιλεχθεί Black&White (Ασπρόμαυρο), τα αποτελέσματα της λειτουργίας Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου) δεν εμφανίζονται στην προεπισκόπηση, αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα.
Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) | Κάνει τις εικόνες με τη ρύθμιση Black&White (Ασπρόμαυρο) πιο καθαρές και την αναγνώριση κειμένου πιο ακριβή, διαχωρίζοντας το κείμενο από τα γραφικά. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει τιμή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί Image Option (Επιλογή εικόνας).
Dropout (Απώλεια δεδομένων) | Αφαιρεί το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε χρώμα από τη σάρωση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας).
Color Enhance (Βελτίωση χρώματος) | Τονίζει το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε χρώμα από τη σάρωση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας).
Brightness (Φωτεινότητα) | Ρυθμίζει τη γενική ένταση φωτός της εικόνας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχουν επιλεχθεί τα στοιχεία Image Option (Επιλογή εικόνας) και and Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής)
Contrast (Αντίθεση) | Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων περιοχών σε όλη την εικόνα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχουν επιλεχθεί τα στοιχεία Image Option (Επιλογή εικόνας) και and Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής)
Threshold (Όριο) | Ρυθμίζει το επίπεδο σκιαγράφησης των μαύρων περιοχών σε κείμενο και γραμμικό σχέδιο, βελτιώνοντας την αναγνώριση κειμένου σε προγράμματα OCR. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει δεν επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας). - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) οριστεί στην επιλογή Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχουν επιλεχθεί τα στοιχεία Image Option (Επιλογή εικόνας) και and Color Enhance (Βελτίωση χρώματος)
Σημείωση:
Για να εμφανίσετε τα επίπεδα του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα προεπισκόπησης, καθώς κάνετε ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο του πυκνόμετρου στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) και μετακινήστε το δρομέα σε μία περιοχή της εικόνας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να επιλέγονται αυτόματα, ανάλογα με τον τύπο της εικόνας προεπισκόπησης και με άλλες ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ορισμένων ρυθμίσεων του Epson Scan κάνοντας κλικ στο κουμπί Configuration (Διαμόρφωση) και αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο παράθυρο που εμφανίζεται. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Για να αναιρέσετε τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας που κάνετε στην εικόνα προεπισκόπησης, κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Επαναφορά), αν είναι διαθέσιμο, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις ή κάντε ξανά προεπισκόπηση της εικόνας.
### Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις σε Home Mode (Βασική λειτουργία). Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Epson Scan. Σημείωση:
Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
Ρύθμιση | Περιγραφή
Descreening (Βελτίωση εικόνας) | Αφαιρεί τις κυματοειδείς γραμμές που μπορεί να εμφανιστούν σε ελαφρά σκιασμένες περιοχές της εικόνας, όπως σε αποχρώσεις του δέρματος. Επίσης, βελτιώνει τα αποτελέσματα στη σάρωση εικόνων από περιοδικά ή εφημερίδες που περιλαμβάνουν κάλυψη στην αρχική διαδικασία εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) Τα αποτελέσματα της λειτουργίας βελτίωσης εικόνας δεν εμφανίζονται στην εικόνα προεπισκόπησης, αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα.
Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) | Αφαιρεί τις σκιές από φωτογραφίες με υπερβολικό φωτισμό φόντου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Photograph (Φωτογραφία) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν επιλέξετε Photograph (Φωτογραφία) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι)
Color Restoration (Επαναφορά χρωμάτων) | Επαναφέρει αυτόματα τα χρώματα σε ξεθωριασμένες φωτογραφίες. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Photograph (Φωτογραφία) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν επιλέξετε Photograph (Φωτογραφία) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι)
Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) | Αφαιρεί αυτόματα τα σημάδια σκόνης από τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) δεν εμφανίζονται στην εικόνα προεπισκόπησης, αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη περίπτωση: - όταν επιλέξετε Photograph (Φωτογραφία) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι)
DIGITAL ICE Technology | Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να αφαιρέσετε σημάδια σκόνης που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης). Η σάρωση με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology διαρκεί περισσότερο και, επιπλέον, καταναλώνει περισσότερους πόρους του συστήματός σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Positive Film (Θετικό φιλμ) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν επιλέξετε Color Negative Film (Έγχρωμο αρνητικό φιλμ) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν επιλέξετε B&W Negative Film (Ασπρόμαυρο αρνητικό φιλμ) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) ή Grayscale (Κλίμακα του γκρι)
Image Option (Επιλογή εικόνας) | Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου) | Βελτιώνει τη συνολική εικόνα του κειμένου κατά τη σάρωση εγγράφων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Magazine (Περιοδικό) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας) - όταν επιλέξετε Newspaper (Εφημερίδα) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας) - όταν επιλέξετε Text/Line Art (Κείμενο/Γραμμικό σχέδιο) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου) και έχει επιλεχθεί το στοιχείο Image Option (Επιλογή εικόνας)
Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) | Κάνει τις εικόνες με τη ρύθμιση Black&White (Ασπρόμαυρο) πιο καθαρές και την αναγνώριση κειμένου πιο ακριβή, διαχωρίζοντας το κείμενο από τα γραφικά. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Magazine (Περιοδικό) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) - όταν επιλέξετε Newspaper (Εφημερίδα) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) - όταν επιλέξετε Text/Line Art (Κείμενο/Γραμμικό σχέδιο) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας)
Brightness (Φωτεινότητα) | Ρυθμίζει τη γενική ένταση φωτός της εικόνας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν επιλέξετε Magazine (Περιοδικό) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) - όταν επιλέξετε Newspaper (Εφημερίδα) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) - όταν επιλέξετε Text/Line Art (Κείμενο/Γραμμικό σχέδιο) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) Επιλέξτε Brightness (Φωτεινότητα) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Brightness (Φωτεινότητα).
Contrast (Αντίθεση) | Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων περιοχών σε όλη την εικόνα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color (Χρώμα) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Grayscale (Κλίμακα του γκρι) - όταν επιλέξετε Magazine (Περιοδικό) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) - όταν επιλέξετε Newspaper (Εφημερίδα) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) - όταν επιλέξετε Text/Line Art (Κείμενο/Γραμμικό σχέδιο) για τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο Black&White (Ασπρόμαυρο) και έχει επιλεχθεί το Image Option (Επιλογή εικόνας) και το Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής) Επιλέξτε Brightness (Φωτεινότητα) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Contrast (Αντίθεση).
Threshold (Όριο) | Ρυθμίζει το επίπεδο σκιαγράφησης των μαύρων περιοχών σε κείμενο και γραμμικό σχέδιο, βελτιώνοντας την αναγνώριση κειμένου σε προγράμματα OCR. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει τιμή Black&White (Ασπρόμαυρο) και δεν έχει επιλεχθεί Image Option (Επιλογή εικόνας). Επιλέξτε Brightness (Φωτεινότητα) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Threshold (Όριο).
Σημείωση:
Για να εμφανίσετε τα επίπεδα του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα προεπισκόπησης, καθώς κάνετε ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο του πυκνόμετρου στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) και μετακινήστε το δρομέα σε μία περιοχή της εικόνας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να επιλέγονται αυτόματα, ανάλογα με τον τύπο της εικόνας προεπισκόπησης και με άλλες ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ορισμένων ρυθμίσεων του Epson Scan κάνοντας κλικ στο κουμπί Configuration (Διαμόρφωση) και αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο παράθυρο που εμφανίζεται. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Για να αναιρέσετε τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας που κάνετε στην εικόνα προεπισκόπησης, κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Επαναφορά), αν είναι διαθέσιμο, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις ή κάντε ξανά προεπισκόπηση της εικόνας.
### Προσαρμογή χρώματος και άλλες ρυθμίσεις εικόνας σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Epson Scan. Σημείωση:
Ίσως χρειαστεί να μεταβείτε παρακάτω για να προβάλλετε την περιοχή Adjustments (Προσαρμογή) στο παράθυρο Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
Ρύθμιση | Περιγραφή
Auto Exposure (Αυτόματη έκθεση) | Κάντε κλικ στο εικονίδιο Auto Exposure (Αυτόματη έκθεση). Για να είναι μονίμως ενεργοποιημένη, κάντε κλικ στο κουμπί Configuration (Διαμόρφωση), επιλέξτε την καρτέλα Color (Χρώμα) και, κατόπιν, επιλέξτε Continuous auto exposure (Συνεχής αυτόματη έκθεση). Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης με το ρυθμιστικό.
Histogram (Ιστόγραμμα) | Παρέχει μια διασύνδεση γραφικών για τη ρύθμιση του επιπέδου φωτεινών σημείων, σκιάς και γάμμα ξεχωριστά. Μόνο για προχωρημένους χρήστες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Histogram Adjustment (Προσαρμογή ιστογράμματος) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Histogram (Ιστόγραμμα).
Tone Correction (Διόρθωση τόνου) | Παρέχει μια διασύνδεση γραφικών για τη ρύθμιση των επιπέδων τόνων ξεχωριστά. Μόνο για προχωρημένους χρήστες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Tone Correction (Διόρθωση τόνου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Tone Correction (Διόρθωση τόνου).
Brightness (Φωτεινότητα) | Ρυθμίζει τη γενική ένταση φωτός της εικόνας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Brightness (Φωτεινότητα).
Contrast (Αντίθεση) | Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων περιοχών σε όλη την εικόνα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Contrast (Αντίθεση).
Saturation (Απόχρωση) | Ρυθμίζει την πυκνότητα των χρωμάτων σε όλη την εικόνα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Saturation (Απόχρωση).
Color Balance (Ισορροπία χρωμάτων) | Ρυθμίζει την ισορροπία του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε όλη την εικόνα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση Color Balance (Ισορροπία χρωμάτων).
Color Palette (Παλέτα χρωμάτων) | Παρέχει μια διασύνδεση γραφικών για τη ρύθμιση των επιπέδων μεσαίων τόνων, όπως οι αποχρώσεις του δέρματος, χωρίς να επηρεάζει τις περιοχές φωτεινού σημείου και σκιάς της εικόνας. Μόνο για προχωρημένους χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας Color Palette (Παλέτα χρωμάτων) (μόνο στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)) για περισσότερες πληροφορίες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Color Palette (Παλέτα χρωμάτων) για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Color Palette (Παλέτα χρωμάτων).
Unsharp Mask (Μάσκα βελτίωσης εικόνας) | Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση όταν θέλετε τις άκρες των περιοχών της εικόνας πιο καθαρές και μεγαλύτερη ευκρίνεια στη γενική εικόνα. Το επίπεδο ευκρίνειας ρυθμίζεται. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση όταν θέλετε πιο απαλές άκρες. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Descreening (Βελτίωση εικόνας) | Αφαιρεί τις κυματοειδείς γραμμές που μπορούν να εμφανιστούν σε ελαφρά σκιασμένες περιοχές της εικόνας, όπως σε αποχρώσεις του δέρματος. Επίσης βελτιώνει τα αποτελέσματα στη σάρωση εικόνων από περιοδικά ή εφημερίδες που περιλαμβάνουν κάλυψη στην αρχική διαδικασία εκτύπωσης. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας descreening (Βελτίωση εικόνας) δεν εμφανίζονται στην εικόνα προεπισκόπησης αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα. Tο επίπεδο βελτίωσης της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή Color Smoothing (Εξομάλυνση χρώματος) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) - όταν η ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) έχει οριστεί στην επιλογή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Color Restoration (Επαναφορά χρωμάτων) | Επαναφέρει αυτόματα τα χρώματα σε ξεθωριασμένες φωτογραφίες. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) | Αφαιρεί τις σκιές από φωτογραφίες με υπερβολικό φωτισμό φόντου. Το επίπεδο διόρθωσης κόντρα φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) | Αφαιρεί αυτόματα τα σημάδια σκόνης από τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) δεν εμφανίζονται στην εικόνα προεπισκόπησης, αλλά μόνο στη σαρωμένη εικόνα. Το επίπεδο αφαίρεσης σκόνης μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις: - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) - όταν επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) και το στοιχείο Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Digital ICE Technology | Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να αφαιρέσετε σημάδια σκόνης που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης). Η σάρωση με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology διαρκεί περισσότερο και, επιπλέον, καταναλώνει περισσότερους πόρους του συστήματός σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη περίπτωση: - όταν επιλέξετε Film (Φιλμ) ως ρύθμιση για το Document Type (Τύπος εγγράφου) και το Image Type (Τύπος εικόνας) έχει ρυθμιστεί στο 48-bit Color (Έγχρωμη 48-bit), 24-bit Color (Έγχρωμη 24-bit), 16-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 16-bit) ή 8-bit Grayscale (Κλίμακα του γκρι 8-bit)
Threshold (Όριο) | Ρυθμίζει το επίπεδο σκιαγράφησης των μαύρων περιοχών σε κείμενο και γραμμικό σχέδιο, βελτιώνοντας την αναγνώριση κειμένου σε προγράμματα OCR. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε Black & White (Ασπρόμαυρη) για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).
Σημείωση:
Για να εμφανίσετε τα επίπεδα του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα προεπισκόπησης καθώς κάνετε ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο του πυκνόμετρου στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) και επιλέξτε μια περιοχή εικόνας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να επιλέγονται αυτόματα, ανάλογα με τον τύπο της εικόνας προεπισκόπησης και με άλλες ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ορισμένων ρυθμίσεων του Epson Scan κάνοντας κλικ στο κουμπί Configuration (Διαμόρφωση) και αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο παράθυρο που εμφανίζεται. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Για να αναιρέσετε τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας που κάνετε στην εικόνα προεπισκόπησης, κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Επαναφορά), αν είναι διαθέσιμο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ή κάντε ξανά προεπισκόπηση της εικόνας.
Επιστροφή στην αρχή ## Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης Μπορείτε να σαρώσετε τις εικόνες στο αρχικό μέγεθος ή μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος καθώς σαρώνετε. Για να το πραγματοποιήσετε, επιλέξτε τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού). Αν πρόκειται να σαρώσετε την εικόνα σε συγκεκριμένο μέγεθος, πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση του Target Size (Μέγεθος προορισμού) μετά την προεπισκόπηση αλλά πριν από τη ρύθμιση της περιοχής σάρωσης, η οποία επισημαίνεται από το ορθογώνιο πλαίσιο. Έτσι η περιοχή σάρωσης ρυθμίζεται στις σωστές αναλογίες ώστε η εικόνα να μην κοπεί απροσδόκητα. Για να επιλέξετε το μέγεθος σάρωσης, ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες. Home Mode (Βασική λειτουργία): Επιλογή μεγέθους σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Επιλογή μεγέθους σάρωσης σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) ### Επιλογή μεγέθους σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία)
| Μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο μέγεθος σάρωσης από τη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού). Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξει η λίστα και επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε. Στην εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται ένα ορθογώνιο πλαίσιο (διακεκομμένη γραμμή) με τις αναλογίες αυτού του μεγέθους.
Έγγραφα ή φωτογραφίες | Φιλμ ή διαφάνειες
| Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μέγεθος σάρωσης που δεν υπάρχει στη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξει η λίστα και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή). Εμφανίζεται το παράθυρο Target Size (Μέγεθος προορισμού).
| Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο μέγεθος, πληκτρολογήστε το μέγεθος, κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το νέο μέγεθος εμφανίζεται στη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού).
| Αφού επιλέξετε το μέγεθος σάρωσης, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε το ορθογώνιο πλαίσιο στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να σαρώσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου σε εικόνα προεπισκόπησης. Οι αναλογίες του ορθογώνιου πλαισίου παραμένουν όπως τις ρυθμίσατε.
Αν θέλετε να περιστρέψετε το ορθογώνιο πλαίσιο για μια εικόνα με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό χωρίς να αλλάξετε το λόγο προβολής, κάντε κλικ στο εικονίδιο προσανατολισμού . Σημείωση:
Το εικονίδιο προσανατολισμού δεν είναι διαθέσιμο αν έχετε επιλέξει Original (Πρωτότυπο) για τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού).
### Επιλογή μεγέθους σάρωσης σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)
| Μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο μέγεθος σάρωσης από τη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού). Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξει η λίστα και επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε. Στην εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται ένα ορθογώνιο πλαίσιο (διακεκομμένη γραμμή) με τις αναλογίες αυτού του μεγέθους.
Έγγραφα ή φωτογραφίες | Φιλμ ή διαφάνειες
| Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μέγεθος σάρωσης που δεν υπάρχει στη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξει η λίστα και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή). Εμφανίζεται το παράθυρο Target Size (Μέγεθος προορισμού).
| Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο μέγεθος, πληκτρολογήστε το μέγεθος, κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το νέο μέγεθος εμφανίζεται στη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού).
| Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια το μέγεθος χρησιμοποιώντας πρόσθετα εργαλεία. Κάντε κλικ στο κουμπί + (Windows) ή (Mac OS X) δίπλα από την επιλογή Target Size (Μέγεθος προορισμού) για να εμφανίσετε τα εργαλεία.
Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας κατά συγκεκριμένο ποσοστό, τροποποιήστε την τιμή Scale (Κλίμακα). Για να αλλάξετε τον τρόπο περικοπής της εικόνας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Trimming (Περικοπή). Ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες. Για να απελευθερώσετε τις αναλογίες του μεγέθους σάρωσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το λουκέτο . Στη συνέχεια, ρυθμίστε το ορθογώνιο πλαίσιο ή πληκτρολογήστε νέο πλάτος/ύψος.
| Αφού επιλέξετε το μέγεθος σάρωσης, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε το ορθογώνιο πλαίσιο στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να σαρώσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου σε εικόνα προεπισκόπησης. Οι αναλογίες του ορθογώνιου πλαισίου παραμένουν όπως τις ρυθμίσατε.
Αν θέλετε να περιστρέψετε το ορθογώνιο πλαίσιο για μια εικόνα με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό χωρίς να αλλάξετε το λόγο προβολής, κάντε κλικ στο εικονίδιο προσανατολισμού . Σημείωση:
Το εικονίδιο προσανατολισμού δεν είναι διαθέσιμο αν έχετε επιλέξει Original (Πρωτότυπο) για τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού).
Επιστροφή στην αρχή |