| Κεντρική σελίδα > Σάρωση πρωτοτύπων # Σάρωση σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Όταν επιλέγετε Home Mode (Βασική λειτουργία), εμφανίζεται το παράθυρο Home Mode (Βασική λειτουργία) του Epson Scan.
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Επιλέξτε Home Mode (Βασική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Document Type (Τύπος εγγράφου) και να επιλέξετε τον τύπο του πρωτοτύπου που σαρώνετε.
| Επιλέξτε Color (Χρώμα), Grayscale (Κλίμακα του γκρι) ή Black&White (Ασπρόμαυρο) για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).
| Στο πλαίσιο Destination (Προορισμός), κάντε κλικ στο κουμπί που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη σαρωμένη εικόνα.
Screen/Web (Οθόνη/Web) για εικόνες που θα προβάλετε μόνο σε οθόνη υπολογιστή ή που θα στείλετε στο Web. Printer (Εκτυπωτής) για εικόνες που θα εκτυπώσετε ή θα μετατρέψετε σε επεξεργάσιμο κείμενο με πρόγραμμα OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων). Other (Άλλο) αν θέλετε να επιλέξετε συγκεκριμένη ανάλυση για άλλους σκοπούς. Το Epson Scan επιλέγει μια προεπιλεγμένη ανάλυση βάσει της επιλογής σας στη ρύθμιση Destination (Προορισμός). Αν επιλέξετε Other (Άλλο) στη ρύθμιση Destination (Προορισμός) για να ορίσετε μια συγκεκριμένη ανάλυση, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή της Resolution (Aνάλυση)σάρωσης για λεπτομερείς οδηγίες.
| Κάντε κλικ στην επιλογή Preview (Προεπισκόπηση) για να προβάλετε τις εικόνες σας. Εμφανίζεται το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) όπου μπορείτε να δείτε την εικόνα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης για οδηγίες.
| Αλλάξτε την ποιότητα της εικόνας, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Target Size (Μέγεθος προορισμού) και να επιλέξετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας, αν χρειάζεται. Μπορείτε να σαρώσετε τις εικόνες στο αρχικό τους μέγεθος ή να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος με τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσατε έναρξη της σάρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. |