| Κεντρική σελίδα > Σάρωση πρωτοτύπων # Σάρωση σε Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) Όταν εκκινείτε το Epson Scan για πρώτη φορά, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) και εμφανίζει το παράθυρο Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) του Epson Scan. Σημείωση για τα φιλμ ή τις διαφάνειες:
Στη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση), μπορείτε να σαρώσετε μόνο έγχρωμες ταινίες φιλμ ή διαφάνειες των 35 mm. Για να σαρώσετε άλλους τύπους φιλμ, χρησιμοποιήστε τη Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Για να αλλάξετε τη λειτουργία σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης.
Σημείωση:
Αν το πλαίσιο ελέγχου Show this dialog box before next scan (Εμφάνιση αυτού του παραθύρου διαλόγου πριν από την επόμενη σάρωση) δεν είναι ενεργοποιημένο, το Epson Scan ξεκινά αμέσως τη σάρωση, χωρίς να εμφανίσει αυτή την οθόνη. Για να επιστρέψετε σ' αυτή την οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Cancel (Άκυρο) στο πλαίσιο διαλόγου Scanning (Σάρωση), κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Επιλέξτε Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) από τη λίστα Mode (Λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες.
| Αν θέλετε να επιλέξετε προσαρμοσμένη ανάλυση, να αποκαταστήσετε ξεθωριασμένα χρώματα ή να αφαιρέσετε σημάδια σκόνης, επιλέξτε Customize (Προσαρμογή). Εμφανίζεται το παράθυρο Customize (Προσαρμογή).
Σημείωση:
Αν ξεκινήσατε τη σάρωση από ένα πρόγραμμα συμβατό με TWAIN, όπως το Adobe Photoshop Elements, το κουμπί File Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων αρχείου) δεν είναι διαθέσιμο.
| Επιλέξτε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του Epson Scan για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ρυθμίσεων στο παράθυρο Customize (Προσαρμογή).
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση). Το Epson Scan εκκινείται σε λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση).
Το Epson Scan κάνει προεπισκόπηση των εικόνων, ανιχνεύει τον τύπο του πρωτοτύπου και επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις σάρωσης. Μετά από λίγο, εμφανίζεται μια μικρή προεπισκόπηση κάθε εικόνας στο παράθυρο Epson Scan. Σημείωση:
Η σάρωση μιας ολόκληρης ταινίας φιλμ διαρκεί μερικά λεπτά. Αν πρέπει να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Pause (Παύση). Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφετε στο παράθυρο Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) του Epson Scan. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη σάρωση, επιλέξτε Cancel (Άκυρο) όταν εμφανιστεί στην οθόνη.
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης της σάρωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. |