| Κεντρική σελίδα > Τοποθέτηση πρωτοτύπων στο σαρωτή # Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών στον πίνακα εγγράφων Τοποθέτηση εγγράφων μεγάλου μεγέθους ή πάχους Προσοχή:
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του πίνακα εγγράφων και μην ασκείτε πίεση στο γυαλί.
## Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών στον πίνακα εγγράφων
| Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εγγράφου είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό του καλύμματος του σαρωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένο, ανατρέξτε στην ενότητα Επανατοποθέτηση του καλύμματος εγγράφου για οδηγίες. α. κάλυμμα εγγράφου
| Τοποθετήστε ανάποδα το έγγραφο ή τη φωτογραφία σας στον πίνακα εγγράφων. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω δεξιά γωνία του εγγράφου ή της φωτογραφίας είναι τοποθετημένη στη γωνία του σαρωτή, δίπλα στην ένδειξη του βέλους.
Σημείωση:
Αν σαρώνετε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα, τοποθετήστε κάθε φωτογραφία σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm (0,8 inch).
| Κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα του σαρωτή για να μην μετακινηθεί το πρωτότυπο.
Σημείωση:
Να διατηρείτε πάντοτε καθαρό τον πίνακα εγγράφων. Μην αφήνετε φωτογραφίες στον πίνακα εγγράφων για μεγάλο διάστημα, καθώς μπορεί να κολλήσουν στη γυάλινη επιφάνεια.
Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την έναρξη της σάρωσης. Επιστροφή στην αρχή ## Τοποθέτηση εγγράφων μεγάλου μεγέθους ή πάχους Κατά τη σάρωση εγγράφων μεγάλου μεγέθους ή μεγάλου πάχους, μπορείτε να τραβήξετε προς τα πάνω το κάλυμμα του σαρωτή.
| Τοποθετήστε ένα έγγραφο μεγάλου μεγέθους ή μεγάλου πάχους στον πίνακα εγγράφων.
| Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων και κρατήστε το κλεισμένο καλά, καθώς σαρώνετε.
Επιστροφή στην αρχή |