| Alkuun > Ongelmien ratkaisu # Skannausongelmat Skannaus ei onnistu Thumbnail (Pikkukuva) Preview (Esikatselu) -tilassa Thumbnail (Pikkukuva) esikatselu ei löydä kuvia oikein Negatiivifilmin esikatselukuvat näyttävät kummallisilta Useiden kuvien samanaikainen skannaus ei onnistu Skannaus ei onnistu Full Auto Mode (Full Auto -tila) Skannaus kestää kauemmin Filmien tai diojen skannaaminen ei onnistu ## Skannaus ei onnistu Thumbnail (Pikkukuva) Preview (Esikatselu) -tilassa Jos käytät Full Auto Mode (Full Auto -tila) tai Office Mode (Office-tila), pikkukuvaesikatselu ei ole käytettävissä. Vaihda skannaustilaksi Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Jos skannaat kuvia, joiden tausta on hyvin tumma tai hyvin kirkas, käytä normaalia esikatselua ja luo valintakehys alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Jos skannaat filmiliuskaa, joka sisältää sekä panoraamakuvia että tavallisen kokoisia kuvia, panoraamakuvat eivät näy esikatselussa. Käytä panoraamakuville normaalia esikatselua ja luo valintakehykset alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Jos skannaat suurikokoisia asiakirjoja, käytä normaalia esikatselua ja luo valintakehykset alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Varmista, että Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetus (Home Mode (Home-tila)) tai Document Type (Asiakirjan tyyppi)- ja Film Type (Filmin tyyppi) -asetukset (Professional Mode (Professional-tila)) ovat oikeat. Katso ohjeet kohdasta Skannaaminen Home Mode (Home-tila) tai Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila). Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Preview (Esikatselu) -välilehti ja säädä pikkukuvien rajausta Thumbnail Cropping Area (Pikkukuvan rajausalue) -liukusäätimellä. Jos skannaat Home Mode (Home-tila) ja Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi on valittu Illustration (Piirros), Magazine (Aikakauslehti), Newspaper (Sanomalehti) tai Text/Line Art (Teksti/viivapiirros), pikkukuvien esikatselu ei ole käytettävissä. Ylös ## Thumbnail (Pikkukuva) esikatselu ei löydä kuvia oikein Luo valintakehys tai säädä jo olemassa oleva valintakehys katseltavan alueen ympärille. Katso ohjeet kohdasta Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Preview (Esikatselu) -välilehti ja säädä pikkukuvien rajausta Thumbnail Cropping Area (Pikkukuvan rajausalue) -liukusäätimellä. Käytä normaalia esikatselua ja luo valintakehykset alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Ylös ## Negatiivifilmin esikatselukuvat näyttävät kummallisilta Varmista, että Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetus (Home Mode (Home-tila)) tai Film Type (Filmin tyyppi) -asetukset (Professional Mode (Professional-tila)) on valittu filmin mukaisiksi. Katso ohjeet kohdasta Skannaaminen Home Mode (Home-tila) tai Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila). Jos olet normaalissa esikatselutilassa, filmiä ympäröivä tumma alue ja filmitelineen kehys nähdään valkoisena. Tämä muuttaa valotusta ja saa kuvat näyttämään tummemmilta. Luo valintakehykset kuvan alueelle, jonka haluat skannata ja napsauta sitten Zoom (Zoomaus) esikatsellaksesi aluetta. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Käytä normaalin esikatselun sijaan pikkukuvaesikatselua. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Ylös ## Useiden kuvien samanaikainen skannaus ei onnistu Aseta valokuvat lasitasolle vähintään 20 mm:n (0,8 tuuman) etäisyydelle toisistaan. Ylös ## Skannaus ei onnistu Full Auto Mode (Full Auto -tila) Jos skannaat kuvia, joiden tausta on hyvin tumma tai kirkas, ota käyttöön Office Mode (Office-tila), Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso skannaustilan vaihtaminen kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Käytä sitten normaalia esikatselua ja luo valintakehykset alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Jos skannaat suurikokoisia asiakirjoja, esimerkiksi A4, ota käyttöön Office Mode (Office-tila), Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso skannaustilan vaihtaminen kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Käytä sitten normaalia esikatselua ja luo valintakehykset alueelle, jonka haluat skannata. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Ylös ## Skannaus kestää kauemmin Jos haluat nopeuttaa skannausta, voit kokeilla skannausta matalampaa Resolution (Tarkkuus) -asetusta käyttäen. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta. Tietokoneet, joissa on USB 2.0 ‑portti, voivat skannata nopeammin kuin USB 1.1 -porteilla varustetut. Jos käytät skannerin kanssa USB 2.0 -porttia, varmista, että se täyttää järjestelmävaatimukset. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävaatimukset. Jos skannaat DIGITAL ICE Technology -toimintoa käyttäen, skannaus kestää kauemmin. Ylös ## Filmien tai diojen skannaaminen ei onnistu Varmista, että asiakirja-alusta on irrotettu skannerin kannesta. Katso ohjeet kohdasta Asiakirja-alustan irrottaminen. Varmista, että filmi tai diat on asetettu telineeseen asianmukaisesti ja että filmiteline on lasitasolla oikeassa kohdassa. Katso ohjeet kohdasta Filmien tai diojen asettelu. Varmista, että Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetus (Home Mode (Home-tila)) tai Film Type (Filmin tyyppi) -asetus (Professional Mode (Professional-tila)) on valittu filmin/dian mukaiseksi. Katso ohjeet kohdasta Skannaaminen Home Mode (Home-tila) tai Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila). Ylös |