| Alkuun > Erityisprojektien skannaaminen # Pölyjälkien ja naarmujen poistaminen DIGITAL ICE Technology -toiminnolla DIGITAL ICE Technology -toiminnon tiedot DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Home Mode (Home-tila) DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Professional Mode (Professional-tila) Skannerissa ja Epson Scan -ohjelmassa on DIGITAL ICE Technology -toiminto, joka poistaa sitkeät pölyjäljet ja naarmut originaaleista.
Alkuperäinen kuva | DIGITAL ICE Technology -toimintoa käytetty
DIGITAL ICE Technology -toiminto voi poistaa myös sellaiset pölyjäljet, joita Dust Removal (Pölyn poisto) -toiminto ei pysty poistamaan. DIGITAL ICE Technology -toiminnolla skannaaminen kestää kuitenkin kauemmin ja käyttää myös enemmän järjestelmäresursseja. Pölyjälkiä kannattaa yrittää poistaa Dust Removal (Pölyn poisto) -toiminnolla ennen DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttämistä. Lisätietoja on kohdassa Pölyjälkien poistaminen Pölyn poisto -toiminnolla. Huomautus:
Et voi käyttää Dust Removal (Pölyn poisto)- ja DIGITAL ICE Technology -toimintoa samanaikaisesti. Älä käytä DIGITAL ICE Technology -toimintoa skannatessasi sellaisia asiakirjoja, jotka eivät sisällä pölyjälkiä tai naarmuja; muutoin skannattu kuva voi olla vääristynyt tai sumea. DIGITAL ICE Technology -toiminnolla skannatut kuvat saattavat näyttää pehmeämmiltä kuin alkuperäiset kuvat.
Varmista ennen DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttöä, että järjestelmäsi vastaa järjestelmävaatimuksia, jotka on lueteltu kohdassa DIGITAL ICE Technology -toiminnon tiedot. ## DIGITAL ICE Technology -toiminnon tiedot Jotta voisit käyttää DIGITAL ICE Technology -toimintoa, järjestelmäsi muistin ja kiintolevytilan tulee olla alla olevassa taulukossa lueteltujen vaatimusten mukaisia. DIGITAL ICE Technology vaatii lisäresursseja skannattujen kuvien käsittelyyn ja tallentamiseen niillä koko- ja tarkkuusmäärityksillä, jotka on mainittu tässä.
Originaalin tyyppi | Tarkkuus * | Kiintolevytila | Järjestelmän muisti
35 mm:n filmi tai dia | 150 dpi | 1 Mt | 8 Mt
300 dpi | 1 Mt | 15 Mt
600 dpi | 4 Mt | 30 Mt
1200 dpi | 16 Mt | 59 Mt
2400 dpi | 63 Mt | 117 Mt
3600 dpi | 142 Mt | 175 Mt
12800 dpi | 251 Mt | 233 Mt
Keskikokoinen filmi (6 × 20 cm) | 150 dpi | 4 Mt | 34 Mt
300 dpi | 8 Mt | 70 Mt
600 dpi | 29 Mt | 139 Mt
1200 dpi | 116 Mt | 277 Mt
2400 dpi | 464 Mt | 553 Mt
3600 dpi | 1042 Mt | 830 Mt
12800 dpi | 1853 Mt | 1106 Mt
* Tämä on DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttämä todellinen skannaustarkkuus, joka on korkeampi kuin Epson Scan -ohjelmassa määritetty tarkkuus. Varmista, että järjestelmäsi resurssit vastaavat näitä korkeampia vaatimuksia. Voit käyttää DIGITAL ICE Technology -toimintoa seuraavan tyyppisten originaalien kanssa.
Alkuperäisen tyyppi | DIGITAL ICE Technology
Värinegatiivifilmi | Kyllä
Väripositiivifilmi tai diat | Kyllä *
Yksivärinen negatiivifilmi | Ei **
Yksivärinen positiivifilmi | Ei
* Kodachrome-filmiä ei tueta. ** Vain kromogeenistä yksiväristä negatiivifilmiä tuetaan. Huomautus:
Skannaus ja ohjelman vastaaminen Cancel (Peruuta) -näppäimen painamiseen saattaa kestää paljon kauemmin, jos järjestelmän resurssit eivät ole riittävät.
Katso näistä osista ohjeita DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttöön. Full Auto Mode (Full Auto -tila): Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Full Auto Mode (Full Auto -tila). Vaihda skannaustilaksi Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Office Mode (Office-tila): Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Office Mode (Office-tila). Vaihda skannaustilaksi Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Home Mode (Home-tila): DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Home Mode (Home-tila) Professional Mode (Professional-tila): DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Professional Mode (Professional-tila) Ylös ## DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Home Mode (Home-tila)
| Aseta alkuperäinen asiakirja tai asiakirjat lasitasolle. Katso ohjeet kohdasta Filmien tai diojen asettelu.
| Käynnistä Epson Scan. Katso ohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen.
| Valitse Home Mode (Home-tila) ikkunassa Document Type (Asiakirjan tyyppi)-, Image Type (Kuvatyyppi)- ja Destination (Kohde) -asetukset. Lisätietoja on kohdassa Skannaaminen Home Mode (Home-tila).
| Avaa kuva tai kuvat esikatseluikkunaan napsauttamalla Preview (Esikatselu) -näppäintä ja valitse sitten skannattava alue. Lisätietoja on kohdassa Skannausalueen esikatselu ja säätö.
| Napsauta DIGITAL ICE Technology -valintaruutua.
Huomautus:
DIGITAL ICE Technology -toiminnon vaikutukset eivät näy kuvissa Preview (Esikatselu) -ikkunassa, mutta koskevat silti kaikkia kuvia. Kuvat on skannattava, jotta vaikutukset näkyvät.
| Tee kuvaan kaikki muut tarvittavat säädöt. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Säädä kuvan tai kuvien kokoa haluamallasi tavalla. Katso ohjeet kohdasta Skannauskoon valitseminen.
| Skannaa kuva(t) ja poista pölyjäljet napsauttamalla Scan (Skannaa) -näppäintä.
Epson Scanin käynnistystapa vaikuttaa seuraaviin toimenpiteisiin. Lisätietoja on kohdassa Skannauksen viimeistely. Ylös ## DIGITAL ICE Technology -toiminnon käyttäminen Professional Mode (Professional-tila)
| Aseta alkuperäinen asiakirja tai asiakirjat lasitasolle. Katso ohjeet kohdasta Filmien tai diojen asettelu.
| Käynnistä Epson Scan. Katso ohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen.
| Valitse Professional Mode (Professional-tila) -ikkunasta Film Type (Filmin tyyppi)-, Image Type (Kuvatyyppi)-, Resolution (Tarkkuus)- ja Document Size (Asiakirjan koko) -asetukset. Lisätietoja on kohdassa Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila).
| Avaa kuva tai kuvat esikatseluikkunaan napsauttamalla Preview (Esikatselu) -näppäintä ja valitse sitten skannattava alue. Lisätietoja on kohdassa Skannausalueen esikatselu ja säätö.
| Vieritä alas Adjustments (Säädöt) -alueelle ja napsauta DIGITAL ICE Technology -valintaruutua.
Huomautus:
DIGITAL ICE Technology -toiminnon vaikutukset eivät näy kuvissa Preview (Esikatselu) -ikkunassa, mutta koskevat silti kaikkia kuvia. Kuvat on skannattava, jotta vaikutukset näkyvät.
| Tee kuvaan kaikki muut tarvittavat säädöt. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Säädä kuvan tai kuvien kokoa haluamallasi tavalla. Katso ohjeet kohdasta Skannauskoon valitseminen.
| Skannaa kuva(t) ja poista pölyjäljet napsauttamalla Scan (Skannaa) -näppäintä.
Epson Scanin käynnistystapa vaikuttaa seuraaviin toimenpiteisiin. Lisätietoja on kohdassa Skannauksen viimeistely. Ylös |