| Alkuun > Huolto # Skannerin kuljettaminen Ennen skannerin kuljettamista toiseen paikkaan tai ennen sen pitkäaikaista varastointia skannerin kelkan on oltava kotiasennossa vahingoittumisen estämiseksi.
| Varmista, että kelkka on kotiasennossa skannerin yläosassa. Jos kelkka ei ole kotiasennossa, kytke skannerin virta päälle ja odota, kunnes kelkka siirtyy kotiasentoon.
| Sammuta skanneri virtakytkimestä ja irrota sitten virtajohto.
| Irrota USB-kaapeli skannerista.
| Liu'uta skannerin takaosassa oleva siirtolukitus lukittuun asentoon kiinnittääksesi skannerin kelkan paikalleen.
| Suojaa skanneri skannerin mukana tulleilla suojamateriaaleilla ja pakkaa skanneri sitten alkuperäiseen laatikkoonsa tai vastaavaan laatikkoon, johon skanneri sopivasti mahtuu.