| Kezdőlap > Karbantartás # A lapolvasó szállítása Mielőtt nagy távolságra szállítaná a lapolvasót, vagy hosszú időre eltárolná azt, a lapolvasó kocsijának alaphelyzetben kell állnia, hogy megakadályozza sérülését.
| A kocsinak alaphelyzetben kell lennie, a lapolvasó felső oldalán. Ha a kocsi nincs alaphelyzetben, akkor kapcsolja be a lapolvasót, és várja meg, amíg a kocsi alaphelyzetbe nem áll.
| A hálózati kapcsolóval kapcsolja ki a lapolvasót, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
| Húzza ki az USB kábelt a lapolvasóból.
| A lapolvasó hátulján csúsztassa a szállítási reteszt reteszelt állásba, rögzítve a lapolvasó kocsiját.
| Tegye a lapolvasót a csomagolóanyagába, majd tegye vissza a lapolvasót az eredeti dobozába, vagy egy hasonló méretű dobozba, amelyben a lapolvasó szorosan elfér.