| Kezdőlap > Speciális projektek beolvasása # Por- és karcolásnyomok eltávolítása az eredetiről a DIGITAL ICE Technology segítségével A DIGITAL ICE Technology műszaki adatai A DIGITAL ICE Technology használata Home Mode (Otthoni mód) A DIGITAL ICE Technology használata Professional Mode (Professzionális mód) A lapolvasó és az Epson Scan szoftver DIGITAL ICE Technology funkcióval rendelkezik, amely eltávolítja a makacs por- és karcolásnyomokat az eredetiről.
Eredeti kép | DIGITAL ICE Technology alkalmazása után
A DIGITAL ICE Technology funkció segítségével eltávolíthatók azok a pornyomok, melyeket a Dust Removal (Por eltávolítása) funkcióval nem lehet megszüntetni. A beolvasás azonban hosszabb ideig tart a DIGITAL ICE Technology funkció alkalmazásakor, és a berendezés több rendszererőforrást használ fel. A DIGITAL ICE Technology használata előtt célszerű kipróbálni, hogy a pornyomok eltávolíthatók-e a Dust Removal (Por eltávolítása) funkció segítségével. További részletek: Pornyomok eltávolítása a por eltávolítása funkcióval. Megjegyzés:
A Dust Removal (Por eltávolítása) és DIGITAL ICE Technology funkciót egyszerre nem lehet használni. Ne használja a DIGITAL ICE Technology funkciót por- vagy karcolásnyomokat nem tartalmazó eredetik beolvasására, különben a beolvasott kép torzulhat vagy elhomályosulhat. A DIGITAL ICE Technology funkció segítségével beolvasott képek az eredeti képeknél lágyabbnak tűnhetnek.
Mielőtt használná a DIGITAL ICE Technology funkciót, előbb győződjön meg róla, hogy a rendszer kielégíti a következő fejezetben szereplő követelményeket: A DIGITAL ICE Technology műszaki adatai . ## A DIGITAL ICE Technology műszaki adatai A DIGITAL ICE Technology funkció használatához az alábbi táblázatban közölt rendszermemória és merevlemez-terület szükséges. A DIGITAL ICE Technology többlet erőforrást igényel az itt megadott méretű és felbontású beolvasott képek feldolgozásához és tárolásához.
Eredeti típusa | Felbontás * | Merevlemez-terület | Rendszermemória
35 mm-es film vagy dia | 150 dpi | 1 MB | 8 MB
300 dpi | 1 MB | 15 MB
600 dpi | 4 MB | 30 MB
1200 dpi | 16 MB | 59 MB
2400 dpi | 63 MB | 117 MB
3600 dpi | 142 MB | 175 MB
12800 dpi | 251 MB | 233 MB
Közepes formátumú film (6 × 20 cm) | 150 dpi | 4 MB | 34 MB
300 dpi | 8 MB | 70 MB
600 dpi | 29 MB | 139 MB
1200 dpi | 116 MB | 277 MB
2400 dpi | 464 MB | 553 MB
3600 dpi | 1042 MB | 830 MB
12800 dpi | 1853 MB | 1106 MB
* Ez a DIGITAL ICE Technology funkció által használt aktuális beolvasási felbontás, amely nagyobb, mint az Epson Scan programban megadott beolvasási felbontás. Ellenőrizze, hogy a rendszererőforrások kielégítik-e ezeket a fokozott követelményeket. A DIGITAL ICE Technology az alábbi típusú eredetiken használható.
Eredeti típusa | DIGITAL ICE Technology
Színes negatív film | Igen
Színes pozitív film vagy dia | Igen *
Fekete-fehér negatív film | Nem **
Fekete-fehér pozitív film | Nem
* Kodachrome film nem támogatott. ** A készülék csak kromogén fekete-fehér negatív film használatát támogatja. Megjegyzés:
Ha nem rendelkezik elegendő rendszererőforrással, akkor sokkal hosszabb ideig tarthat a beolvasás, és a szoftver lassabban reagál, amikor rákattint a Cancel (Mégse) gombra.
A DIGITAL ICE Technology használatára vonatkozó útmutatást megtalálja a következő részekben. Full Auto Mode (Automatikus mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Full Auto Mode (Automatikus mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Office Mode (Irodai mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Office Mode (Irodai mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Home Mode (Otthoni mód): A DIGITAL ICE Technology használata Home Mode (Otthoni mód) Professional Mode (Professzionális mód): A DIGITAL ICE Technology használata Professional Mode (Professzionális mód) Felülre ## A DIGITAL ICE Technology használata Home Mode (Otthoni mód)
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. További útmutatás: Film vagy dia elhelyezése.
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Home Mode (Otthoni mód) ablakban adja meg a Document Type (Dokumentumtípus), Image Type (Képtípus) és Destination (Rendeltetés) beállításokat. Részletes tudnivalók: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| Jelölje be a DIGITAL ICE Technology jelölőnégyzetet.
Megjegyzés:
A DIGITAL ICE Technology funkció eredményei nem láthatók a Preview (Előkép) ablakban megjelenő képeken, azonban kivétel nélkül érvényesek mindazokra. A hatás megtekintéséhez be kell olvasni a képeket.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További útmutatás: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További útmutatás: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. Ennek hatására a készülék beolvassa a képet vagy képeket, és eltávolítja róluk a por- és karcolásnyomokat.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További részletek: A beolvasás befejezése. Felülre ## A DIGITAL ICE Technology használata Professional Mode (Professzionális mód)
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. További útmutatás: Film vagy dia elhelyezése.
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Professional Mode (Professzionális mód) ablakban adja meg a Film Type (Filmtípus), Image Type (Képtípus), Resolution (Felbontás) és Document Size (Dokumentumméret) beállításokat. Részletes tudnivalók: Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| A görgetősávval jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, majd jelölje be a DIGITAL ICE Technology jelölőnégyzetet.
Megjegyzés:
A DIGITAL ICE Technology funkció eredményei nem láthatók a Preview (Előkép) ablakban megjelenő képeken, azonban kivétel nélkül érvényesek mindazokra. Az effektusok megtekintéséhez be kell olvasnia az ábrákat.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További útmutatás: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További útmutatás: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. Ennek hatására a készülék beolvassa a képet vagy képeket, és eltávolítja róluk a por- és karcolásnyomokat.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További részletek: A beolvasás befejezése. Felülre |