| Kezdőlap > Speciális projektek beolvasása # Színhelyreállítás Color Restoration (Színhelyreállítás) Full Auto Mode (Automatikus mód) Color Restoration (Színhelyreállítás) Home Mode (Otthoni mód) módban Color Restoration (Színhelyreállítás) Professional Mode (Professzionális mód) módban A Color Palette (Színpaletta) funkció használata (csak Professional Mode (Professzionális mód)) Az Epson Scan Color Restoration (Színhelyreállítás) funkciója segítségével élethű színűvé és élessé alakíthatók a régi, kifakult vagy rosszul exponált képek. A papírképek, a filmek és a diák automatikusan, beolvasás közben állíthatók helyre.
Eredeti kép | Color Restoration (Színhelyreállítás) után
A színhelyreállítás funkcióról a következő részek tartalmaznak útmutatást. Full Auto Mode (Automatikus mód): Color Restoration (Színhelyreállítás) Full Auto Mode (Automatikus mód) Office Mode (Irodai mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Office Mode (Irodai mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Home Mode (Otthoni mód): Color Restoration (Színhelyreállítás) Home Mode (Otthoni mód) módban Professional Mode (Professzionális mód): Color Restoration (Színhelyreállítás) Professional Mode (Professzionális mód) módban ## Color Restoration (Színhelyreállítás) Full Auto Mode (Automatikus mód)
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erre vonatkozólag a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentumok vagy fényképek: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése Megjegyzés film vagy dia esetén:
Full Auto Mode (Automatikus mód) módban csak 35 mm-es színes filmet vagy színes pozitív diát lehet beolvasni. Ha más típusú filmet szeretne beolvasni, akkor használja a Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módot. A beolvasási mód megváltoztatásáról a következő rész tartalmaz tájékoztatást: A beolvasási mód megváltoztatása.
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakban kattintson a Customize (Testreszabás) gombra. Megjelenik a Customize (Testreszabás) ablak.
| Jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) négyzetet.
| Ha szeretné kiválasztani a Fájlmentési beállításokat, akkor kattintson a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) menüpontra. További útmutatás: A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) kiválasztása.
Megjegyzés:
A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) gomb nem jelenik meg, ha az Epson Scan programot TWAIN-kompatibilis programból, például az Adobe Photoshop Elements programból indítja.
| A szükséges beállítások befejeztével kattintson az OK gombra, így visszatér a Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakba.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## Color Restoration (Színhelyreállítás) Home Mode (Otthoni mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentumok vagy fényképek: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Home Mode (Otthoni mód) ablakban adja meg a Document Type (Dokumentumtípus), Image Type (Képtípus) és Destination (Rendeltetés) beállításokat. További útmutatás: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| Jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) négyzetet.
Megjegyzés:
Ha egyszerre több képet olvas be, és a Color Restoration (Színhelyreállítás) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További részletek: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További részletek: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## Color Restoration (Színhelyreállítás) Professional Mode (Professzionális mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentumok vagy fényképek: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Professional Mode (Professzionális mód) ablakban válassza ki a Document Type (Dokumentumtípus), a Document Source (Dokumentumforrás), az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) (dokumentumok vagy fényképek beolvasásához) vagy a Film Type (Filmtípus) (film vagy dia beolvasásához), az Image Type (Képtípus) és a Resolution (Felbontás) beállításokat. További útmutatás: Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| A görgetősávval jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, majd jelölje be a Color Restoration (Színhelyreállítás) négyzetet.
Megjegyzés:
Ha egyszerre több képet olvas be, és a Color Restoration (Színhelyreállítás) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További részletek: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Ha a kép színeit pontosabban szeretné módosítani, akkor kattintson a Color Palette (Színpaletta) ikonra. További útmutatás: A Color Palette (Színpaletta) funkció használata (csak Professional Mode (Professzionális mód)).
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További részletek: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## A Color Palette (Színpaletta) funkció használata (csak Professional Mode (Professzionális mód)) Járjon el az alábbiak szerint, ha a Color Palette (Színpaletta) funkcióval, Professional Mode (Professzionális mód) módban szeretné javítani a képek színeit. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha megtekintette a képek előképét, ezért ne feledje bejelölni a Preview (Előkép) lehetőséget a funkció használata esetén. ### Színmintavétel a képből
| Kattintson a Color Palette (Színpaletta) ikonra.
| Kattintson a színkiválasztás ikonra. Az egérmutató ekkor pipetta alakúvá változik.
| Az Preview (Előkép) ablakban kattintson a képben arra a színre, amelyet módosítani szeretne.
A kijelölt színt a program a Color Palette (Színpaletta) középső cellájába helyezi, körülötte a szín különböző árnyalataival.
| A képen a szín módosításához jelölje ki a kívánt színárnyalatot tartalmazó cellát. Ekkor ez a szín lesz a középső cella színe, a színmódosítás pedig a képen is látható.
Megjegyzés:
A fényerő módosításához szükség esetén a beállítási terület jobb oldalán található cellákat is használhatja.
| Ha a színt tovább szeretné módosítani, ismételje meg a 4. lépést.
Ha a kijelölt színt menteni szeretné a későbbi beolvasásokhoz, kattintson a save (Mentés) ikonra. A szín ekkor megjelenik a mentési területen. Megjegyzés:
Korábban mentett szín betöltéséhez jelölje ki az adott színt, és kattintson a palettára alkalmazás ikonra.
| Ha végzett a színmódosítással, kattintson a Close (Bezárás) gombra, és visszatér a Professional Mode (Professzionális mód) ablakba.
A Color Palette (Színpaletta) funkció használatáról részletes tájékoztatást az Epson Scan súgója tartalmaz. ### Szín alkalmazása a képre
| Kattintson a Color Palette (Színpaletta) ikonra.
| A képen a szín módosításához jelölje ki a kívánt színárnyalatot tartalmazó cellát. Ekkor ez a szín lesz a középső cella színe.
Megjegyzés:
A fényerő módosításához szükség esetén a beállítási terület jobb oldalán található cellákat is használhatja.
| Kattintson a szín alkalmazása ikonra. Az egérmutató ekkor pipetta alakúvá változik.
| Az Preview (Előkép) ablakban kattintson a képben arra a színre, amelyet módosítani szeretne. A színmódosítás láthatóvá válik a képen.
| Ha folytatni kívánja a színek módosítását, ismételje meg a 2-4. lépést.
Ha a kijelölt színt menteni szeretné a későbbi beolvasásokhoz, kattintson a mentés ikonra. A szín ekkor megjelenik a mentési területen. Megjegyzés:
Korábban mentett szín betöltéséhez jelölje ki az adott színt, és kattintson a palettára alkalmazás ikonra.
| Ha végzett a színmódosítással, kattintson a Close (Bezárás) gombra, és visszatér a Professional Mode (Professzionális mód) ablakba.
A Color Palette (Színpaletta) funkció használatáról részletes tájékoztatást az Epson Scan súgója tartalmaz. Felülre |