| Kezdőlap > Az eredetik beolvasása # Beolvasás Full Auto Mode (Automatikus mód) üzemmódban Az Epson Scan első indításakor Full Auto Mode (Automatikus mód) módban fut, és az Epson Scan Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakát jeleníti meg. Megjegyzés film vagy dia esetén:
A Full Auto Mode (Automatikus mód) módban csak 35 mm-es színes filmet vagy színes pozitív diát lehet beolvasni. Ha más típusú filmet szeretne beolvasni, akkor használja a Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módot. A beolvasási mód megváltoztatásáról a következő rész tartalmaz tájékoztatást: A beolvasási mód megváltoztatása.
Megjegyzés:
Ha a Show this dialog box before next scan (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, ez a képernyő nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdi a beolvasást. Ehhez a képernyőhöz úgy térhet vissza, hogy beolvasás közben a Cancel (Mégse) gombra kattint a Scanning (Beolvasás) párbeszédpanelben.
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentumok vagy fényképek: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| Válassza a Full Auto Mode (Automatikus mód) módot a Mode (Mód) listában. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása.
| Ha egyéni felbontást szeretne választani, vissza szeretné állítani a kép elhalványult színeit vagy el szeretné távolítani a pornyomokat, akkor kattintson a Customize (Testreszabás) gombra. Ekkor megjelenik a Customize (Testreszabás) ablak.
Megjegyzés:
A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) gomb nem jelenik meg, ha a beolvasást TWAIN-kompatibilis programból, például az Adobe Photoshop Elements programból indítja.
| Adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra. Az Customize (Testreszabás) ablak eszközeivel kapcsolatban további részleteket az Epson Scan súgója tartalmaz.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra. Az Epson Scan elkezdi a beolvasást Full Auto Mode (Automatikus mód) módban.
Az Epson Scan minden előképről megállapítja, hogy milyen típusú az eredeti és automatikusan kiválasztja a beolvasási beállításokat. Pár másodperc elteltével kis méretben megjelenik az előkép az Epson Scan ablakban. Megjegyzés:
Egy teljes filmszalag beolvasása néhány percet vesz igénybe. Ha módosítania kell valamelyik beállítást, akkor kattintson a Pause (Szünet) gombra. Visszalép az Epson Scan Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakába. Ha meg szeretné szakítani a beolvasást, akkor kattintson a Cancel (Mégse) gombra, amikor az megjelenik.
A következő lépés a beolvasás elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. |