| Kezdőlap > Problémamegoldás # Beolvasási problémák A Thumbnail (Miniatűr) előkép használata esetén nem lehet beolvasást végezni Problémák a beolvasott terület módosításával a Thumbnail (Miniatűr) előkép használata esetén Furcsák a negatívról készült előképek Nem lehet egyszerre több képet beolvasni Nem lehet beolvasást végezni Full Auto Mode (Automatikus mód) módban Hosszú ideig tart a beolvasás Nem sikerül filmet és diát beolvasni ## A Thumbnail (Miniatűr) előkép használata esetén nem lehet beolvasást végezni Full Auto Mode (Automatikus mód) és Office Mode (Irodai mód) használata esetén a miniatűr előkép nem érhető el. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Nagyon világos hátterű képek beolvasása esetén használja a normál előképet, és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Filmszalag beolvasásakor, beleértve mind a panorámaképeket, mind pedig a szabályos méretű képeket is, a panorámaképeket nem lehet előkép formájában megtekinteni. Panorámaképekhez használja a normál előképet, és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Nagy méretű dokumentum beolvasása esetén használja a normál előképet, és a kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Ellenőrizze, hogy a film vagy a dia típusának megfelelően van-e beállítva a Document Type (Dokumentumtípus) beállítás (Home Mode (Otthoni mód)) vagy a Document Type (Dokumentumtípus) és Film Type (Filmtípus) beállítás (Professional Mode (Professzionális mód)). További útmutatás: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban vagy Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban. Kattintson a Configuration (Konfiguráció) gombra, majd a Preview (Előkép) fülre, és állítsa be a miniatűrök körülvágási területét a Thumbnail Cropping Area (Miniatűrök körülvágási területe) csúszkával. Ha a Home Mode (Otthoni mód) módban végzi a beolvasást és az Illustration (Illusztráció), Magazine (Magazin), Newspaper (Újság) vagy Text/Line Art (Szöveg/vonalrajz) van kiválasztva Document Type (Dokumentumtípus) beállításként, akkor a miniatűr előkép nem áll rendelkezésre. Felülre ## Problémák a beolvasott terület módosításával a Thumbnail (Miniatűr) előkép használata esetén Kijelölő kerettel rajzolja körül azt a területet, amelyet be szeretne olvasni, vagy módosítsa a meglevő kijelölő keretet. További útmutatás: Kijelölő keret létrehozása egy előképen. Kattintson a Configuration (Konfiguráció) gombra, majd a Preview (Előkép) fülre, és állítsa be a miniatűrök körülvágási területét a Thumbnail Cropping Area (Miniatűrök körülvágási területe) csúszkával. Használja a normál előképet, és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása. Felülre ## Furcsák a negatívról készült előképek Ellenőrizze, hogy a film típusának megfelelően van-e beállítva a Document Type (Dokumentumtípus) beállítás (Home Mode (Otthoni mód)) vagy a Film Type (Filmtípus) beállítás (Professional Mode (Professzionális mód)). További útmutatás: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban vagy Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban. A normál előképen a filmet körülfogó sötét területet és a filmtartó keretét fehérnek tekinti a program. Ennek hatására módosul az expozíció, és sötétebbnek látszanak a képek. Kijelölőkerettel rajzolja körül azt a területet, amelyet be szeretne olvasni, majd kattintson a Zoom (Nagyítás) gombra az előkép megtekintéséhez. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. A normál helyett használja a miniatűr előképet. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Felülre ## Nem lehet egyszerre több képet beolvasni A fényképeket egymástól legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságban tegye a dokumentumasztalra. Felülre ## Nem lehet beolvasást végezni Full Auto Mode (Automatikus mód) módban Nagyon sötét vagy nagyon világos hátterű képek beolvasásakor kapcsoljon az Office Mode (Irodai mód), Home Mode (Otthoni mód) vagy a Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódba. A beolvasási mód megváltoztatásáról a következő rész tartalmaz tájékoztatást: A beolvasási mód megváltoztatása. Ezután használja a normál előképet, és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Nagyméretű, pl. A4 formátumú dokumentum beolvasásakor kapcsoljon az Office Mode (Irodai mód), Home Mode (Otthoni mód) vagy a Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódba. A beolvasási mód megváltoztatásáról a következő rész tartalmaz tájékoztatást: A beolvasási mód megváltoztatása. Ezután használja a normál előképet, és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni. További útmutatás: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. Felülre ## Hosszú ideig tart a beolvasás Ha kisebb felbontással olvassa be az eredeti anyagot, a beolvasás gyorsabb lehet. További útmutatás: A beolvasás Resolution (Felbontás) értékének megadása. Az USB 2.0 (nagysebességű) porttal felszerelt számítógépek gyorsabb lapolvasásra képesek, mint azok, amelyek USB 1.1 porttal rendelkeznek. Ha USB 2.0 porttal csatlakoztatja a lapolvasót, győződjön meg róla, hogy a port megfelel a rendszerkövetelményeknek. További részletek: Rendszerkövetelmények. Ha DIGITAL ICE Technology funkció használatával végzi a beolvasást, a beolvasás hosszabb ideig tart. Felülre ## Nem sikerül filmet és diát beolvasni Ügyeljen rá, hogy le legyen véve a fényvisszaverő dokumentumpárna. További útmutatás: A dokumentumpárna eltávolítása. Ügyeljen rá, hogy a film vagy dia jól legyen elhelyezve a filmtartóban, és hogy a filmtartó jól legyen ráhelyezve a dokumentumasztalra. További útmutatás: Film vagy dia elhelyezése. Ellenőrizze, hogy a film/dia típusának megfelelően van-e beállítva a Document Type (Dokumentumtípus) beállítás (Home Mode (Otthoni mód)) vagy a Film Type (Filmtípus) beállítás (Professional Mode (Professzionális mód)). További útmutatás: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban vagy Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban. Felülre |