| Hjem > Vedlikehold # Rengjøre skanneren For at skanneren skal fungere best mulig, bør du rengjøre den med jevne mellomrom slik det er beskrevet nedenfor. Forsiktig:
Trykk ikke for hardt på glassplaten. Pass på at du ikke riper eller skader glasset på glassplaten, og ikke bruk en hard eller slipende børste til å rengjøre det. En skadet glassoverflate kan redusere skannekvaliteten. Ikke bruk alkohol, tynner eller etsende løsemiddel til å rengjøre skanneren. Disse kjemikaliene kan skade komponentene i skanneren og kabinettet. Pass på at du ikke søler væske i skannermekanismen eller de elektroniske komponentene. Dette kan skade mekanismen og kretsene permanent. Ikke spray smøremidler inni skanneren. Ikke åpne skannerkabinettet.
| Slå av skanneren ved hjelp av strømbryteren.
| Trekk ut strømledningen fra skanneren.
| Trekk ut USB-kabelen fra skanneren.
| Rengjør kabinettet med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel og vann.
| Hvis glasset på glassplaten blir skittent, kan du rengjøre det med en myk, tørr klut. Hvis glasset har flekker av fett eller annet materiale som er vanskelig å fjerne, kan du bruke litt glassrengjøringsmiddel og en myk klut til å fjerne det. Tørk av all væske.
Forsiktig:
Ikke spray glassrengjøringsmidler direkte på skannerglasset.
| Ta av dokumentmatten og rengjør transparentenhetsvinduet slik det er beskrevet i trinn 4.
a. Transparentenhetsvindu Pass på at det ikke samler seg støv på glasset på glassplaten eller transparentenhetsvinduet. Støv kan gi flekker på skannede bilder. |