| Hjem > Spesielle skanneprosjekter # Fjerning av støv og riper fra originaler ved hjelp av DIGITAL ICE Technology DIGITAL ICE Technology Spesifikasjoner Bruk av DIGITAL ICE Technology i Home Mode (Hjemmemodus) Bruk av DIGITAL ICE Technology i Professional Mode (Profesjonell modus) Skanneren og Epson Scan-programvaren er utstyrt med DIGITAL ICE Technology-funksjonen, som fjerner støv og riper som er vanskelig å fjerne fra originalen.
Opprinnelig bilde | DIGITAL ICE Technology i bruk
DIGITAL ICE Technology kan fjerne støvmerker som Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen ikke kan fjerne. Det tar derimot lengre tid å skanne med DIGITAL ICE Technology, og den trenger også flere systemressurser. Det er best å forsøke å fjerne støvmerker ved hjelp av Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen før du bruker DIGITAL ICE Technology. Se Fjerne støvmerker med Støvfjerning-funksjonen hvis du vil vite mer. Obs!
Du kan ikke bruke Dust Removal (Støvfjerning) og DIGITAL ICE Technology samtidig. Ikke bruk DIGITAL ICE Technology til å skanne originaler som ikke inneholder støv eller riper, da kan det skannede bildet bli forvrengt eller uklart. Bilder som er skannet med DIGITAL ICE Technology kan virke mykere enn originalbildene.
Før du tar i bruk DIGITAL ICE Technology, kontroller at systemet tilfredsstiller kravene i DIGITAL ICE Technology Spesifikasjoner. ## DIGITAL ICE Technology Spesifikasjoner For å bruke DIGITAL ICE Technology må systemminnet og harddiskplassen tilfredsstille kravene i tabellen under. DIGITAL ICE Technology trenger ytterligere ressurser for å behandle og lagre de skannede bildene i størrelsene og oppløsningene spesifisert her.
Original type | Oppløsning * | Harddiskplass | Systemminne
35 mm film eller lysbilder | 150 ppt | 1 MB | 8 MB
300 ppt | 1 MB | 15 MB
600 ppt | 4 MB | 30 MB
1200 ppt | 16 MB | 59 MB
2400 ppt | 63 MB | 117 MB
3600 ppt | 142 MB | 175 MB
12800 ppt | 251 MB | 233 MB
Film i mellomformat (6 × 20 cm) | 150 ppt | 4 MB | 34 MB
300 ppt | 8 MB | 70 MB
600 ppt | 29 MB | 139 MB
1200 ppt | 116 MB | 277 MB
2400 ppt | 464 MB | 553 MB
3600 ppt | 1042 MB | 830 MB
12800 ppt | 1853 MB | 1106 MB
* Dette er den faktiske skanneoppløsningen som brukes av DIGITAL ICE Technology, som er høyere enn skanneoppløsningen du angir i Epson Scan. Kontroller at systemressursene tilfredsstiller disse økte kravene. Du kan bruke DIGITAL ICE Technology på følgende typer originaler.
Original type | DIGITAL ICE Technology
Negativ fargefilm | Ja
Positiv fargefilm eller lysbilder | Ja *
Monokrom negativ film | Nei **
Monokrom positiv film | Nei
* Kodachrome-film støttes ikke. ** Bare kromogen monokrom negativ film støttes. Obs!
Det kan ta mye lengre tid å skanne og få programvaren til å reagere på at du trykker Cancel (Avbryt) hvis du ikke har tilstrekkelige systemressurser.
Se ett av disse avsnittene for instruksjoner om hvordan du bruker DIGITAL ICE Technology. Full Auto Mode (Helautomatisk modus): Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Full Auto Mode (Helautomatisk modus). Endre skanningsmodus til Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus). Se Endre skannemodus for instruksjoner. Office Mode (Kontormodus): Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office Mode (Kontormodus). Endre skanningsmodus til Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus). Se Endre skannemodus for instruksjoner. Home Mode (Hjemmemodus): Bruk av DIGITAL ICE Technology i Home Mode (Hjemmemodus) Professional Mode (Profesjonell modus): Bruk av DIGITAL ICE Technology i Professional Mode (Profesjonell modus) Til toppen av siden ## Bruk av DIGITAL ICE Technology i Home Mode (Hjemmemodus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se Plassering av film eller lysbilder for instruksjoner.
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I Home Mode (Hjemmemodus)-vinduet velger du Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) og Destination (Mål)-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Home Mode (Hjemmemodus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Klikk i DIGITAL ICE Technology-avmerkingsboksen.
Obs!
Resultatene av DIGITAL ICE Technology vises ikke i bildene i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, men gjelder for dem alle. Du må skanne bildene for å se resultatene.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse for instruksjoner.
| Klikk på Scan (Skann) for å skanne og fjerne støv og riper fra bildene.
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen hvis du vil vite mer. Til toppen av siden ## Bruk av DIGITAL ICE Technology i Professional Mode (Profesjonell modus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se Plassering av film eller lysbilder for instruksjoner.
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I vinduet Professional Mode (Profesjonell modus) velger du Film Type (Filmtype), Image Type (Bildetype), Resolution (Oppløsning) og Document Size (Dokumentstørrelse). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Professional Mode (Profesjonell modus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Bla ned til området Adjustments (Justeringer), og merk av for DIGITAL ICE Technology.
Obs!
Resultatene av DIGITAL ICE Technology vises ikke i bildene i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, men gjelder for dem alle. Du må skanne bildene for å se resultatene.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse for instruksjoner.
| Klikk på Scan (Skann) for å skanne og fjerne støv og riper fra bildene.
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen hvis du vil vite mer. Til toppen av siden |