| Hjem > Løse problemer # Problemer med skanneren Statuslampen blinker Skanneren blir ikke slått på Skanneren slår seg av Du kan ikke starte Epson Scan Riktig program starter ikke når jeg trykker på en skannerknapp ## Statuslampen blinker De grønne og oransje statuslampene er til venstre for PDF-knappen.
Lampe | Målerstatus | Betyr
Ready (Grønn) | Lyser | Skanneren er klar.
Blinker | Initialiserer eller skanner.
Error (Oransje) | Blinker | Det har oppstått en feil. Kontroller at skanneren er tilkoblet riktig til din datamaskin. Se i papirhåndboken hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler skanneren til datamaskinen. Pass på at skannerprogramvaren er fullstendig installert. Se i papirhåndboken hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvaren til skanneren. Slå av skanneren ved hjelp av strømbryteren, og slå den deretter på igjen. Hvis statuslyset fortsatt blinker oransje, kan skanneren svikte, eller skannerlyskilden kan ha behov for utskiftning. Se Kontakte Epson kundestøtte hvis du vil vite mer.
(Alle) | Slukket | Skanneren er slått av.
Til toppen av siden ## Skanneren blir ikke slått på Kontroller at skannerens vekselstrømadapter er skikkelig koblet til skanneren og et fungerende strømuttak. Se til at strømuttaket virker. Du kan om nødvendig teste uttaket ved å koble til en annen elektrisk enhet og slå den på. Til toppen av siden ## Skanneren slår seg av Sørg for at Power Off Timer (Utkoblingstimer) er innstilt. For mer informasjon, se Strøm av-tidtaker. Til toppen av siden ## Du kan ikke starte Epson Scan Vent til den grønne statuslampen stopper å blinke for å angi at skanneren er klar til å skanne. Pass på at skanneren er slått på. Slå av skanneren og datamaskinen, og kontroller deretter at grensesnittkabelens forbindelse mellom dem er godt festet. Bruk den USB-kabelen som fulgte med skanneren eller som er indikert i USB-grensesnitt. Koble skanneren direkte til datamaskinens USB-port, eller via bare én USB-hub. Skanneren fungerer kanskje ikke slik den skal hvis den er koblet til datamaskinen via mer enn én USB-hub. Se til at din datamaskin støtter USB. Hvis du bruker et TWAIN-kompatibelt program, slik som Adobe Photoshop Elements, se til at den riktige skanneren velges som skanner- eller kildeinnstilling. Hvis du har oppgradert datamaskinens operativsystem, må du installere Epson Scan på nytt. Avinstaller Epson Scan som beskrevet i Avinstallere skannerprogramvaren, og ominstaller som beskrevet på instruksjonsarket. Kun for Windows: Pass på at skannerens navn vises under bildeinnretningen uten et spørsmålstegn (?) eller utropstegn (!) i vinduet Device Manager (Enhetsbehandling). Hvis skannerens navn vises med et av disse merkene eller som en Unknown (Ukjent) innretning, avinstaller Epson Scan som beskrevet i Avinstallere skannerprogramvaren, og ominstaller det som beskrevet i papirhåndboken. Til toppen av siden ## Riktig program starter ikke når jeg trykker på en skannerknapp Se til at Epson Scan er installert riktig. Windows Vista og XP: Klikk kategorien Events (Hendelser) i vinduet Properties (Egenskaper) på skanneren, og kontroller at det ikke er merket av for Take no action (Ikke gjør noe). Kontroller også at ønsket knapp er valgt i listeboksen Select an event (Velg en hendelse), og at Start this program (Start dette programmet) er valgt. Til toppen av siden |