| Strona główna > Rozwiązywanie problemów # Problemy ze skanowaniem Nie jest możliwe skanowanie z użyciem podglądu Thumbnail (Miniatura) Występują problemy z dopasowaniem obszaru skanowania w oknie podglądu Thumbnail (Miniatura) Podgląd filmu negatywowego wygląda nieprawidłowo Nie można skanować wielu obrazów jednocześnie Skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) jest niemożliwe Skanowanie trwa zbyt długo Nie można skanować filmów lub slajdów ## Nie jest możliwe skanowanie z użyciem podglądu Thumbnail (Miniatura) W przypadku używania trybu Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub Office Mode (Tryb biurowy) podgląd miniatur nie jest dostępny. Zmień tryb skanowania na Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania. W przypadku skanowania obrazów z bardzo ciemnym lub jasnym tłem należy użyć normalnego podglądu i utworzyć markizę w obszarze, który ma zostać zeskanowany. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. W przypadku skanowania filmu z obrazami panoramicznymi i o normalnym rozmiarze, podgląd obrazów panoramicznych jest niedostępny. W przypadku obrazów panoramicznych użyj normalnego podglądu i utwórz markizy wokół obszaru, który ma być skanowany. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. W przypadku skanowania dokumentu o bardzo dużym rozmiarze należy użyć normalnego podglądu i utworzyć markizę w obszarze, który ma zostać zeskanowany. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. Upewnij się, że ustawienie Document Type (Typ dokumentu) w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub ustawienia Document Type (Typ dokumentu) i Film Type (Typ filmu) w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) są prawidłowe. Instrukcje zawierają rozdziały Skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) i Skanowanie w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny). Kliknij Configuration (Konfiguracja), wybierz kartę Preview (Podgląd) i dostosuj obszar przycinania miniatur za pomocą suwaka Thumbnail Cropping Area (Obszar przycinania miniatur). W przypadku skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy) i jeśli wybrana jest opcja Illustration (Ilustracja), Magazine (Czasopismo), Newspaper (Gazeta) lub Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), podgląd miniatur jest niedostępny. Górny ## Występują problemy z dopasowaniem obszaru skanowania w oknie podglądu Thumbnail (Miniatura) Utwórz markizę lub dopasuj istniejącą markizę, aby określić żądany obszar skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Tworzenie markizy na podglądzie obrazu. Kliknij Configuration (Konfiguracja), wybierz kartę Preview (Podgląd) i dostosuj obszar przycinania miniatur za pomocą suwaka Thumbnail Cropping Area (Obszar przycinania miniatur). Użyj normalnego podglądu i utwórz markizy wokół obszaru, który ma być skanowany. Instrukcje zawiera rozdział Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Górny ## Podgląd filmu negatywowego wygląda nieprawidłowo Upewnij się, że ustawienie Document Type (Typ dokumentu) w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub ustawienie Film Type (Typ filmu) w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) są ustawione odpowiednio do filmu. Instrukcje zawierają rozdziały Skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) i Skanowanie w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny). W trybie normalnego podglądu ciemne obszary wokół filmu i ramka uchwytu filmu są odbierane jako białe. Wpływa to na ekspozycję i powoduje, że obraz wydaje się ciemniejszy. Utwórz markizy w obszarze obrazu, który chcesz skanować, a następnie kliknij przycisk Zoom (Powiększ), aby wyświetlić podgląd danego obszaru. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. Użyj podglądu miniatur zamiast normalnego podglądu. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. Górny ## Nie można skanować wielu obrazów jednocześnie Na tacy dokumentów fotografie należy umieszczać w odległości co najmniej 20 mm od siebie. Górny ## Skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) jest niemożliwe W przypadku skanowania obrazów z bardzo ciemnym lub jasnym tłem należy przełączyć do trybu Office Mode (Tryb biurowy), Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania. Następnie użyj normalnego podglądu i utwórz markizy wokół obszaru, który ma być skanowany. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. W przypadku skanowania dokumentu o dużym rozmiarze, np. A4, należy przełączyć do trybu Office Mode (Tryb biurowy), Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania. Następnie użyj normalnego podglądu i utwórz markizy wokół obszaru, który ma być skanowany. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania. Górny ## Skanowanie trwa zbyt długo Aby przyspieszyć operację skanowania, spróbuj wybrać niższą wartość ustawienia rozdzielczości. Instrukcje zawiera rozdział Wybieranie ustawienia skanowania Resolution (Rozdzielczość). Komputery wyposażone w port USB 2.0 (o wyższej szybkości) skanują szybciej, niż komputery wyposażone tylko w porty USB 1.1. Jeśli wykorzystywany jest port USB 2.0, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemowe. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Wymagania systemowe. W przypadku użycia funkcji DIGITAL ICE Technology skanowanie trwa dłużej. Górny ## Nie można skanować filmów lub slajdów Upewnij się, że spod pokrywy skanera wyjęto matę do dokumentów. Instrukcje zawiera rozdział Zdejmowanie maty do dokumentów. Upewnij się, że film lub slajdy są poprawnie włożone do uchwytu filmu oraz że uchwyt jest właściwie ułożony na tacy dokumentów. Instrukcje zawiera rozdział Umieszczanie filmów lub slajdów. Upewnij się, że ustawienie Document Type (Typ dokumentu) w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub ustawienie Film Type (Typ filmu) w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) są ustawione odpowiednio do filmu/slajdu. Instrukcje zawierają rozdziały Skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) i Skanowanie w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny). Górny |