| Strona główna > Skanowanie oryginałów # Skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) Podczas pierwszego uruchomienia program Epson Scan uruchomi się w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) i wyświetli okno Full Auto Mode (Tryb automatyczny) programu Epson Scan. Uwagi dotyczące filmów lub slajdów:
W trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) można skanować tylko kolorowe filmy 35 mm lub kolorowe slajdy pozytywowe. Filmy innych typów można skanować w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.
Uwaga:
Jeśli pole wyboru Show this dialog box before next scan (Pokaż to okno dialogowe przed następnym skanowaniem) nie jest zaznaczone, program Epson Scan rozpocznie skanowanie natychmiast, bez wyświetlania tego ekranu. Aby powrócić do tego ekranu, kliknij Cancel (Anuluj) w oknie dialogowym Skanowanie w trakcie skanowania.
| Umieść oryginały na tacy dokumentów. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w poniższych rozdziałach.
Dokumenty lub fotografie: Umieszczanie dokumentów lub fotografii Filmy lub slajdy: Umieszczanie filmów lub slajdów
| Uruchom program Epson Scan. Instrukcje zamieszczono w rozdziale Uruchamianie programu Epson Scan.
| Wybierz opcję Full Auto Mode (Tryb automatyczny) z listy Mode (Tryb). Instrukcje zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.
| Aby wybrać własną rozdzielczość, przywrócić wyblakłe kolory lub usunąć pyłki, kliknij przycisk Customize (Dostosuj). Zostanie wyświetlone okno Customize (Dostosuj).
Uwaga:
W przypadku skanowania z programu zgodnego ze standardem TWAIN, np. Adobe Photoshop Elements, przycisk File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) nie jest wyświetlany.
| Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień w oknie Customize (Dostosuj), patrz pomoc programu Epson Scan.
| Kliknij przycisk Scan (Skanuj). Program Epson Scan rozpoczyna skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny).
Program Epson Scan wyświetli podgląd obrazu, wykryje rodzaj oryginału oraz automatycznie wybierze ustawienia skanowania. Po chwili w oknie Epson Scan wyświetlona zostanie miniatura obrazu. Uwaga:
Zeskanowanie całego filmu trwa kilka minut. Jeśli wymagana jest zmiana jakichkolwiek ustawień, należy kliknąć przycisk Pause (Wstrzymaj). Spowoduje to powrót do okna Full Auto Mode (Tryb automatyczny) programu Epson Scan. Jeśli konieczne jest przerwanie skanowania, należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj) po jego wyświetleniu.
W zależności od tego, w jaki sposób uruchomiono skanowanie, można zaobserwować różne działanie. Instrukcje zamieszczono w rozdziale Kończenie skanowania. |