| Página Inicial > Projectos Especiais de Digitalização # Remover Marcas de Pó e Riscos de Originais com a Função DIGITAL ICE Technology DIGITAL ICE Technology Especificações Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Home Mode (Modo Casa) Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Professional Mode (Modo Profissional) O digitalizador e o respectivo software Epson Scan estão equipados com a função DIGITAL ICE Technology, que permite remover marcas de pó ou riscos persistentes dos originais.
Imagem original | Função DIGITAL ICE Technology aplicada
A função DIGITAL ICE Technology consegue remover partículas de pó que a função Dust Removal (Remover Pó) não consegue. No entanto, o processo de digitalização com a função DIGITAL ICE Technology é mais demorado e utiliza mais recursos de sistema. Recomenda-se que experimente remover partículas de pó utilizando a função Dust Removal (Remover Pó) antes de utilizar a função DIGITAL ICE Technology. Para mais informações, consulte Remover Marcas de Pó com a Função Remover Pó. Nota:
Não é possível utilizar as funções Dust Removal (Remover Pó) e DIGITAL ICE Technology em simultâneo. Não utilize a função DIGITAL ICE Technology para digitalizar originais que não tenham partículas de pó ou riscos; se o fizer, a(s) imagem(ns) digitalizada(s) poderá(ão) aparecer distorcida(s) ou desfocada(s). As imagens digitalizadas com a função DIGITAL ICE Technology poderão ter um aspecto mais suave do que as imagens originais.
Antes de utilizar a função DIGITAL ICE Technology, certifique-se de que o sistema que está a utilizar satisfaz os requisitos apresentados em DIGITAL ICE Technology Especificações. ## DIGITAL ICE Technology Especificações Para utilizar a função DIGITAL ICE Technology, a memória do sistema e o espaço em disco têm de satisfazer os requisitos apresentados na seguinte tabela. A função DIGITAL ICE Technology necessita de recursos adicionais para processar e guardar as imagens digitalizadas com os formatos e resoluções especificadas.
Tipo de original | Resolução * | Espaço em disco | Memória do sistema
Diapositivo ou película de 35 mm | 150 ppp | 1 MB | 8 MB
300 ppp | 1 MB | 15 MB
600 ppp | 4 MB | 30 MB
1200 ppp | 16 MB | 59 MB
2400 ppp | 63 MB | 117 MB
3600 ppp | 142 MB | 175 MB
12800 ppp | 251 MB | 233 MB
Película de formato médio (6 × 20 cm) | 150 ppp | 4 MB | 34 MB
300 ppp | 8 MB | 70 MB
600 ppp | 29 MB | 139 MB
1200 ppp | 116 MB | 277 MB
2400 ppp | 464 MB | 553 MB
3600 ppp | 1042 MB | 830 MB
12800 ppp | 1853 MB | 1106 MB
* Esta é a resolução de digitalização real utilizada pela função DIGITAL ICE Technology, que é superior à resolução de digitalização que especifica no Epson Scan. Certifique-se de que os recursos de sistema satisfazem estes requisitos aumentados. Pode utilizar a função DIGITAL ICE Technology nos seguintes tipos de original.
Tipo de original | DIGITAL ICE Technology
Película negativa a cores | Sim
Diapositivos ou película positiva a cores | Sim *
Película negativa monocromática | Não **
Película positiva monocromática | Não
* Não é suportada película Kodachrome. ** É suportada apenas película negativa monocromática cromogénica. Nota:
Se os recursos de sistema não forem suficientes, pode ser necessário muito mais tempo para digitalizar e para que o software responda quando faz clique em Cancel (Cancelar).
Para mais informações sobre como utilizar a função DIGITAL ICE Technology, consulte uma das secções que se seguem. Full Auto Mode (Modo Automático): Esta função não se encontra disponível no Full Auto Mode (Modo Automático). Mude o modo de digitalização para Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional). Para mais informações, consulte Alterar o modo de digitalização. Office Mode (Modo Escritório): Esta função não está disponível no Office Mode (Modo Escritório). Mude o modo de digitalização para Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional). Para mais informações, consulte Alterar o modo de digitalização. Home Mode (Modo Casa): Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Home Mode (Modo Casa) Professional Mode (Modo Profissional): Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Professional Mode (Modo Profissional) Topo ## Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Home Mode (Modo Casa)
| Coloque o(s) original(ais) no tabuleiro de documentos. Para mais informações, consulte Colocar películas ou diapositivos.
| Inicie o Epson Scan. Para mais informações, consulte Iniciar o Epson Scan.
| Na janela Home Mode (Modo Casa), seleccione as definições Document Type (Tipo de Documento), Image Type (Tipo de Imagem), Destination (Destino). Para mais informações, consulte Digitalizar no Home Mode (Modo Casa).
| Clique em Preview (Antever) para pré-visualizar a(s) imagem(ns) e seleccione a área de digitalização. Para mais informações, consulte Pré-visualizar e ajustar a área de digitalização.
| Clique na opção DIGITAL ICE Technology.
Nota:
Os resultados da função DIGITAL ICE Technology não aparecem nas imagens da janela Preview (Antever), mas são aplicados a todas as imagens. Tem de digitalizar as imagens para ver os efeitos.
| Efectue outros ajustes de imagem necessários. Para mais informações, consulte Ajustar a cor e outras definições de imagem.
| Dimensione a(s) imagem(ns), como necessário. Para mais informações, consulte Seleccionar o tamanho de digitalização.
| Clique em Scan (Digitalizar) para digitalizar e remover partículas de pó e riscos das imagens.
O que irá acontecer em seguida depende da forma como iniciou o Epson Scan. Para mais informações, consulte Terminar a digitalização. Topo ## Utilizar a Função DIGITAL ICE Technology no Professional Mode (Modo Profissional)
| Coloque o(s) original(ais) no tabuleiro de documentos. Para mais informações, consulte Colocar películas ou diapositivos.
| Inicie o Epson Scan. Para mais informações, consulte Iniciar o Epson Scan.
| Na janela Professional Mode (Modo Profissional), seleccione as definições Film Type (Tipo de Película), Image Type (Tipo de Imagem), Resolution (Resolução) e Document Size (Tamanho do Documento). Para mais informações, consulte Digitalizar no Professional Mode (Modo Profissional).
| Clique em Preview (Antever) para pré-visualizar a(s) imagem(ns) e seleccione a área de digitalização. Para mais informações, consulte Pré-visualizar e ajustar a área de digitalização.
| Percorra para baixo até à área de Adjustments (Ajustes) e clique na opção DIGITAL ICE Technology.
Nota:
Os resultados da função DIGITAL ICE Technology não aparecem nas imagens da janela Preview (Antever), mas são aplicados a todas as imagens. Tem de digitalizar as imagens para ver os efeitos.
| Efectue outros ajustes de imagem necessários. Para mais informações, consulte Ajustar a cor e outras definições de imagem.
| Dimensione a(s) imagem(ns), como necessário. Para mais informações, consulte Seleccionar o tamanho de digitalização.
| Clique em Scan (Digitalizar) para digitalizar e remover partículas de pó e riscos das imagens.
O que irá acontecer em seguida depende da forma como iniciou o Epson Scan. Para mais informações, consulte Terminar a digitalização. Topo |