| Página Inicial > Manutenção # Limpar o Digitalizador Para manter o digitalizador nas melhores condições de funcionamento, deverá limpá-lo periodicamente da forma descrita em seguida. Importante:
não exerça demasiada pressão sobre o tabuleiro de documentos. Tenha cuidado para não riscar ou danificar o vidro do tabuleiro de documentos e não utilize um pincel áspero ou abrasivo para o limpar. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade das digitalizações pode diminuir. Nunca utilize álcool, diluente ou solvente corrosivo para limpar o digitalizador. Estas substâncias químicas podem danificar os componentes e a caixa do digitalizador. Tenha cuidado para não derramar líquido no mecanismo ou nos componentes electrónicos do digitalizador; pois isso, poderá danificar permanentemente o mecanismo e os circuitos eléctricos. Não utilize lubrificantes no interior do digitalizador. nunca abra a caixa do digitalizador.
| Desligue o digitalizador com o interruptor de funcionamento.
| Desligue o cabo de alimentação de corrente alterna do digitalizador.
| Desligue o cabo USB do digitalizador.
| Limpe a caixa exterior com um pano humedecido em detergente suave e água.
| Se a superfície do tabuleiro de documentos estiver suja, limpe-a com um pano seco e macio. Se o vidro estiver manchado de gordura ou outra qualquer substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para a remover. Seque bem o vidro.
Importante:
Não pulverize directamente o vidro do digitalizador com produto de limpeza de vidros.
| Remova a cobertura de documentos e limpe a janela da unidade de transparências da forma descrita no ponto 4.
a. Janela da unidade de transparências Certifique-se de que não existe pó no tabuleiro de documentos nem na janela da unidade de transparências. O pó pode provocar o aparecimento de manchas nas imagens digitalizadas. |