| Hem > Skanna original # Skanna i Professional Mode (Professionellt läge) När du väljer Professional Mode (Professionellt läge) kommer du att se Epson Scans fönster för Professional Mode (Professionellt läge).
| Placera originalet/originalen på dokumentbordet. Läs ett av dessa avsnitt för anvisningar.
Dokument eller foton: Placering av dokument eller foton Film eller diabilder: Placering av film eller diabilder
| Starta Epson Scan. Se Starta Epson Scan för mer information.
| Välj Professional Mode (Professionellt läge) från listan Mode (Läge). Se Ändra skanningsläge för mer information.
| Klicka på pilen och öppna listan Document Type (Dokumenttyp) och välj sedan Reflective (Reflekterande) (för skanning av dokument eller foton) eller Film (för skanning av film eller diabilder).
| Om du valde Reflective (Reflekterande) (för skanning av dokument eller foton) som Document Type (Dokumenttyp) klickar du på pilen i listan Auto Exposure Type (Autoexponeringstyp) och väljer Photo (Foto) eller Document (Dokument).
Om du valde Film (för skanning av film eller diabilder) som Document Type (Dokumenttyp) klickar du på pilen i listan Film Type (Filmtyp) och väljer Positive Film (Positiv film), Color Negative Film (Negativ film i färg) eller B&W Negative Film (Svartvit negativ film).
| Klicka på pilen för att öppna listan Image Type (Bildtyp) och välja den specifika bildtyp du skannar.
Inställning för Image Type (Bildtyp) | Typ av bild du skannar
48-bit Color (48-bitars färg) | Färgfoton som du kanske vill ändra i ett bildredigeringsprogram för 48-bitars färg
24-bit Color (24-bitars färg) | Färgfoton
Color Smoothing (Färgutjämning) | Färggrafik, som t.ex. ett diagram eller en tabell
16-bit Grayscale (16-bitars gråskala) | Svartvita foton med många gråa nyanser
8-bit Grayscale (8-bitars gråskala) | Svartvita foton med några få gråa nyanser
Black & White (Svartvitt) | Dokument med svart text och/eller streckade bilder
Anmärkning:
Om du väljer 8-bit Grayscale (8-bitars gråskala) eller Black & White (Svartvitt), kan du även välja en inställning för Image Option (Bildalternativ), enligt nedan.
Inställning för Image Option (Bildalternativ) | Beskrivning
None (Ingen) | Ingen inställning används för Image Option (Bildalternativ).
Dropout: Red (Dropout: röd) | Tar bort rött från skanningen.
Dropout: Green (Dropout: grön) | Tar bort grönt från skanningen.
Dropout: Blue (Dropout: blå) | Tar bort blått från skanningen.
Color Enhance: Red (Färgförbättring: Röd) | Förstärker rött i skanningen.
Color Enhance: Green (Färgförbättring: Grön) | Förstärker grönt i skanningen.
Color Enhance: Blue (Färgförbättring: Blå) | Förstärker blått i skanningen.
| Klicka på pilen för att öppna listan Resolution (Upplösning) och välj en lämplig upplösning för originalet/originalen. Se Välja skanningens Resolution (Upplösning) för mer information.
| Klicka på Preview (Förhandsgranskning) för att förhandsgranska bilden/bilderna. Fönstret Preview (Förhandsgranskning) öppnas och visar din/-a bild/-er. Se Förhandsgranska och justera skanningsområdet för anvisningar om inställningar i fönstret Preview (Förhandsgranskning).
| Klicka på pilen för att öppna listan Target Size (Målstorlek) där du om så är nödvändigt väljer önskad storlek på den skannade bilden/bilderna. Du kan skanna in bilder i originalstorlek, men du kan även förminska eller förstora bilder genom att välja Target Size (Målstorlek). Se Välja skanningsstorlek för mer information.
| Ändra bildkvaliteten om så behövs. Se Justera färgen och andra bildinställningar för mer information.
| Klicka på Scan (Skanna).
Vad som sedan händer beror på hur du startade skanningen. Se Slutföra skanningen för mer information. |