| Hem > Underhåll # Transportera skannern Innan skannern flyttas en längre sträcka eller om den ska förvaras en längre tid, måste skannerns vagn vara i hemläget för att förhindra skador.
| Kontrollera att vagnen är i hemläget på skannerns ovansida. Om vagnen inte är i hemläget sätter du på skannern och väntar tills vagnen flyttar sig till hemläget.
| Stäng av skannern med strömbrytaren och koppla sedan ur nätsladden.
| Koppla ur USB-kabeln från skannern.
| På baksidan av skannern skjuter du transportlåset till det låsta läget för att spärra skannervagnen i läge.
| Sätt fast förpackningsmaterialet som medföljde skannern och packa ned skannern i originalkartongen eller en liknande kartong som passar skannern.