| Головна сторінка > Сканування документів # Сканування в Full Auto Mode (Автоматичний режим) Під час першого запуску програма Epson Scan розпочинає роботу у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) і відкриває вікно Full Auto Mode (Автоматичний режим). Примітка щодо плівок і слайдів.
﻿У режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) можна виконувати сканування лише кольорових плівок розміром 35 мм або позитивних слайдів. Для сканування інших типів плівок використовуйте режими Home Mode (Простий режим) абоProfessional Mode (Професійний режим). Вказівки щодо зміни режимів сканування див. у розділі Зміна режиму сканування.
Примітка.
Якщо прапорець Show this dialog box before next scan (Показати це діалогове вікно перед наступним скануванням) знятий, програма Epson Scan одразу розпочинає сканування, не показуючи це вікно. Щоб повернутися до цього вікна під час сканування, натисніть кнопку Cancel (Скасувати) у діалоговому вікні "Сканування".
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| Виберіть Full Auto Mode (Автоматичний режим) у списку Mode (Режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування.
| Щоб вибрати роздільну здатність, відновити побляклі кольори або видалити дефекти, натисніть кнопку Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Customize (Налаштувати).
Примітка.
У разі запуску сканування з TWAIN-сумісної програми, наприклад Adobe Photoshop Elements, кнопка File Save Settings (Настройки збереження файла) не відображається.
| Виберіть потрібні параметри й натисніть кнопку OK. Детальну інформацію про вибір параметрів у вікні Customize (Налаштувати) див. у довідці програми EPSON Scan.
| Натисніть кнопку Scan (Сканування). Програма Epson Scan розпочинає сканування у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим).
Програма ﻿﻿Epson Scan проаналізує кожне зображення, визначить, до якого типу належить оригінал, і автоматично вибере параметри сканування. Через певний час у вікні програми Epson Scan відобразиться зменшене відскановане зображення. Примітка.
Сканування всієї плівки триває декілька хвилин. В разі потреби змінити якісь параметри, натисніть кнопку Pause (Пауза). Після цього знову відкриється вікно Full Auto Mode (Автоматичний режим) програми Epson Scan. Щоб скасувати сканування, натисніть кнопку Cancel (Скасувати), коли вона з'явиться.
Перебіг подій після сканування залежить від способу його запуску. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. |