| Головна сторінка > Правила безпеки # Правила техніки безпеки Обмеження на копіювання Ознайомтеся з усіма наступними вказівками, а також дотримуйтеся усіх попереджень та вказівок, нанесених на сканер. У цьому документі попередження, застереження та примітки означають наступне: Попередження
необхідно ретельно дотримуватись, щоб уникнути травмування.
Застереження
необхідно дотримуватись, щоб уникнути пошкодження пристрою.
Примітки
містять важливу інформацію і корисні поради щодо експлуатації продукту.
Розмістіть сканер на такій відстані від комп'ютера, щоб вистачило довжини інтерфейсного кабелю. Не розміщуйте й не зберігайте сканер або адаптер змінного струму на відкритому повітрі, у брудних, курних і вологих місцях, поряд із джерелами тепла або в місцях, які зазнають впливу ударів, вібрації, високої температури або вологості, прямих сонячних променів, потужних джерел світла або швидких змін температури й вологості. Не торкайтеся пристрою вологими руками. Розташуйте сканер і адаптер змінного струму біля електричної розетки так, щоб адаптер змінного струму можна було легко відключити від мережі. Застереження.
Перевірте, чи відповідає шнур живлення місцевим стандартам безпеки.
Шнур живлення слід розташовувати таким чином, щоб запобігти його стиранню, порізу, зношуванню, стисканню та утворенню вузлів. Не ставте на шнур живлення будь-які предмети та не допускайте того, щоб на адаптер змінного струму або шнур живлення наступали або перечіплялися за них. Особливо уважно стежте за тим, щоб шнур живлення адаптера змінного струму був прямим на кінці та в точці з'єднання з адаптером. Користуйтеся лише адаптером змінного струму, який поставляється разом зі сканером. Використання інших адаптерів може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травмування. Адаптер змінного струму призначений для використання зі сканером, до комплекту постачання якого він входить. Не використовуйте його з іншими електронними пристроями, якщо це не вказано в інструкції. Використовуйте лише такий тип джерел живлення, який зазначено на ярлику адаптера змінного струму, та підключайтеся лише до стандартних побутових електричних розеток через адаптер змінного струму, який задовольняє відповідним місцевим стандартам з безпеки. Підключаючи продукт до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю, переконайтеся у правильній орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм має лише одну правильну орієнтацію. Неправильне підключення роз'єму може призвести до пошкодження обох пристроїв, з'єднаних кабелем. Не використовуйте електричні розетки, до яких підключені фотокопіювальні пристрої або кондиціонери, які постійно вмикають і вимикають. Якщо для підключення сканера використовується подовжувач, перевірте, чи загальний номінальний струм пристроїв, увімкнутих у цей подовжувач, не перевищує номінальний струм подовжувача. Також переконайтеся, що загальний номінальний струм пристроїв, увімкнутих у розетку, не перевищує номінальний струм розетки. Не розбирайте сканер, адаптер змінного струму та додаткові пристрої, не вносьте в них жодних змін та не намагайтеся самостійно їх відремонтувати, за винятком випадків, описаних у документації до сканера. Не вставляйте предмети в отвори продукту, оскільки вони можуть торкнутися ділянок під напругою або призвести до короткого замикання. Стережіться ураження електричним струмом. У разі пошкодження штепселя замініть шнур повністю або зверніться за консультацією до кваліфікованого електрика. Якщо штепсель має запобіжники, замінюйте їх лише на запобіжники відповідного розміру та номіналу. У разі виникнення перелічених нижче проблем відключіть сканер і адаптер змінного струму від мережі й зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів: пошкодження адаптера змінного струму чи штепселя; потрапляння рідини у сканер чи адаптер змінного струму; падіння сканера чи адаптера змінного струму або пошкодження їхніх корпусів; сканер чи адаптер змінного струму працюють не так, як слід, або їхні робочі характеристики значно змінилися. (Не намагайтеся виконати налаштування, які не описані в інструкції з експлуатації.) Перед чищенням від'єднайте сканер і адаптер змінного струму від джерела живлення. Для чищення пристрою використовуйте лише вологу тканину. Заборонено використовувати рідкі або аерозольні миючі засоби. Якщо планується тривала перерва у використанні сканера, відключіть шнур живлення від електричної мережі. ## Обмеження на копіювання Користувачі сканера мають дотримуватися наступних обмежень для того, щоб використання сканера було відповідальним і законним. Копіювання перелічених нижче документів заборонено законом: Банкові векселі, грошові одиниці, видані урядом ринкові цінні папери, облігації державних позик і муніципальні цінні папери; Непогашені поштові марки, поштові листівки з марками та інші офіційні поштові документи, призначені для оплати поштових витрат; Видані урядом гербові марки та цінні папери, видані відповідно до норм судочинства. Будьте обережними під час копіювання наступних документів: Приватні ринкові цінні папери (сертифікати акцій, векселі, чеки тощо), місячні перепустки, пільгові квитки тощо; Паспорти, водійські права, сертифікати відповідності, дорожні перепустки, продовольчі талони, квитки тощо. Примітка.
Копіювання цих документів може бути заборонене законом.
Відповідальне використання матеріалів, захищених авторськими правами Зловживання сканерами можуть виражатися в неприпустимому копіюванні матеріалів, захищених авторськими правами. Виявляйте відповідальність і пошану, отримуючи дозвіл на копіювання опублікованих матеріалів у власника авторських прав або дійте за порадою досвідченого юриста. Угору |