| Головна сторінка > Усунення несправностей # Проблеми під час сканування Неможливо виконувати сканування, використовуючи режимThumbnail (Мініатюра) Виникають проблеми під час коригування області сканування у вікні попереднього перегляду Thumbnail (Мініатюра) Зображення на негативній плівці під час попереднього перегляду виглядають дивно Неможливо одночасно відсканувати декілька зображень Неможливо виконувати сканування в режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Сканування триває занадто довго Не вдається відсканувати плівку або слайди ## Неможливо виконувати сканування, використовуючи режимThumbnail (Мініатюра) У режимах Full Auto Mode (Автоматичний режим) та Office Mode (Офісний режим) перегляд мініатюр неможливий. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Під час сканування зображень з дуже темним чи дуже яскравим фоном користуйтеся звичайним режимом перегляду та створюйте рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Під час сканування плівок, які містять і панорамні, і звичайні фотографії, перегляд панорамних знімків не виконується. ﻿Для панорамних знімків користуйтеся звичайним режимом перегляду та створюйте рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Під час сканування великих документів користуйтеся звичайним режимом перегляду та створюйте рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Перевірте, чи правильно вибрано значення параметра Document Type (Тип документа) (Home Mode (Простий режим)) або параметрів Document Type (Тип документа) і Film Type (Тип плівки) (Professional Mode (Професійний режим)). Детальні вказівки див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим) або у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим). Натисніть кнопку Configuration (Конфігурація), перейдіть на вкладку Preview (Перегляд) і виправте область обрізання мініатюри за допомогою повзунка Thumbnail Cropping Area (Область обрізання мініатюри). Якщо під час сканування у режимі Home Mode (Простий режим) для параметра Document Type (Тип документа) вибрано значення Illustration (Малюнок), Magazine (Журнал), Newspaper (Газета) або Text/Line Art (Текст/штриховий малюнок), перегляд мініатюр недоступний. Угору ## Виникають проблеми під час коригування області сканування у вікні попереднього перегляду Thumbnail (Мініатюра) Виберіть область зображення, яку потрібно відсканувати, створивши нову рамку або виправивши наявну. Детальні вказівки див. у розділі Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення. Натисніть кнопку Configuration (Конфігурація), перейдіть на вкладку Preview (Перегляд) і виправте область обрізання мініатюри за допомогою повзунка Thumbnail Cropping Area (Область обрізання мініатюри). ﻿Користуйтеся звичайним режимом перегляду та створюйте рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення. Угору ## Зображення на негативній плівці під час попереднього перегляду виглядають дивно Перевірте, чи відповідає типу плівки значення параметра Document Type (Тип документа) (Home Mode (Простий режим)) або параметра Film Type (Тип плівки) (Professional Mode (Професійний режим)). Детальні вказівки див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим) або у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим). Під час перегляду у звичайному режимі темна область навколо плівки і тримача плівки сприймається як біла. Це призводить до зміни експозиції і робить зображення темнішими на вигляд. Створіть рамку навколо області, яку потрібно сканувати, а потім натисніть кнопку Zoom (Зум), щоб перегляну цю область. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Замість перегляду у звичайному режимі скористайтеся переглядом мініатюр. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Угору ## Неможливо одночасно відсканувати декілька зображень Розташуйте фотографії на планшеті так, щоб відстань між ними була не меншою за 20 мм (0,8 дюйма). Угору ## Неможливо виконувати сканування в режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Для сканування зображень з дуже темним чи дуже яскравим фоном перейдіть у режим Office Mode (Офісний режим), Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Вказівки щодо зміни режимів сканування див. у розділі Зміна режиму сканування. Потім скористайтеся звичайним режимом перегляду та створіть рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Для сканування документів великого розміру, наприклад А4, перейдіть у режим Office Mode (Офісний режим), Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Вказівки щодо зміни режимів сканування див. у розділі Зміна режиму сканування. Потім скористайтеся звичайним режимом перегляду та створіть рамки для тих областей, які потрібно сканувати. Детальні вказівки див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування. Угору ## Сканування триває занадто довго Для того, щоб скоротити час сканування, спробуйте відсканувати оригінал з меншим значенням роздільної здатності. Детальні вказівки див. у розділі Вибір значення параметра сканування Resolution (Роздільна здатність). Комп'ютери з портами USB 2.0 (швидкісними) можуть передавати дані швидше, ніж комп'ютери з портами USB 1.1. Якщо сканер підключено через порт USB 2.0, переконайтеся, що порт відповідає системним вимогам. Докладні відомості див. у розділі Системні вимоги. У разі використання функції DIGITAL ICE Technology сканування триває довше. Угору ## Не вдається відсканувати плівку або слайди Переконайтеся, що з кришки сканера знятий фон для документів. Детальні вказівки див. у розділі Видалення фону для документів. Переконайтеся, що плівка або слайди розміщені у тримачі як слід, а тримач належним чином розташований на планшеті. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення плівок і слайдів. Перевірте, чи відповідає типу плівки чи слайдів значення параметра Document Type (Тип документа) (Home Mode (Простий режим)) або параметра Film Type (Тип плівки) (Professional Mode (Професійний режим)). Детальні вказівки див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим) або у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим). Угору |