Einstellungen der Druckersoftware

# Einstellungen auf der Registerkarte Utility vornehmen

> EPSON StatusMonitor 3
> Düsentest
> Druckkopfreinigung
> Druckkopf-Justage
> Tintenpatronen austauschen
> Geschwindigkeit & Fortschritt

Mit den Epson-Drucker-Utilitys können Sie den aktuellen Druckerstatus prüfen und bestimmte Funktionen des Druckers vom Computer aus warten.

Um die Utilitys zu benutzen, klicken Sie in der Druckersoftware auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche des Utilitys, das Sie benutzen möchten. Informationen zum Zugang zur Druckersoftware finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

| Druckersoftware aufrufen

| Hinweis:

Der Buchstabe, der in Klammern hinter dem Utility-Namen steht, ist das Tastaturkürzel. Nach der Wahl des Menüs drücken Sie Alt und die angegebene Buchstabentaste, um das Utility aufzurufen.

Die Utilitys für Düsentest, Druckkopfreinigung, Druckkopf-Justage und Patronenwechsel dürfen nicht verwendet werden, wenn der Drucker über ein Netzwerk an den Computer angeschlossen ist.

Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.

## EPSON StatusMonitor 3

EPSON Status Monitor 3 liefert Ihnen Informationen zum Druckerstatus wie z. B. Füllstand der Tintenpatronen und prüft auf Druckerfehler.

Dieses Utility ist nur verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Drucker ist über die USB-Schnittstelle direkt an den Hostcomputer angeschlossen.

- Ihr System ist für bidirektionale Kommunikation konfiguriert.

[Oben]

## Düsentest

Das Utility Düsentest prüft die Düsen des Druckkopfes auf Durchgängigkeit. Prüfen Sie die Düsen, wenn Sie feststellen, dass sich die Druckqualität verschlechtert hat, sowie nach einer Druckkopfreinigung, um sicherzustellen, dass die Düsen des Druckkopfes tatsächlich wieder sauber sind. Falls der Düsentest ergibt, dass der Druckkopf gereinigt werden muss, können Sie vom Düsentest aus direkt das Utility Druckkopfreinigung aufrufen.
Siehe Druckkopfdüsen überprüfen

[Oben]

## Druckkopfreinigung

Das Utility Druckkopfreinigung reinigt den Druckkopf. Eine Druckkopfreinigung ist notwendig, wenn Sie feststellen, dass sich die Druckqualität verschlechtert hat. Benutzen Sie zunächst das Utility Düsentest, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss. Das Utility Düsentest kann direkt vom Utility Druckkopfreinigung aus aufgerufen werden.
Siehe Druckkopf reinigen

[Oben]

## Druckkopf-Justage

Mit dem Utility Druckkopf-Justage können Sie die Druckqualität der Dokumente verbessern. Der Druckkopf muss möglicherweise eingestellt werden, wenn senkrechte Linien nicht ausgerichtet sind oder wenn weiße, schwarze, dunkle oder helle Streifen im Dokument vorkommen. Dieses Utility dient zum Einstellen des Druckkopfes.
Siehe Druckkopf-Justage

[Oben]

## Tintenpatronen austauschen

Das Utility Tintenpatronen austauschen gibt Anweisungen zum Auswechseln einer Tintenpatrone, wenn sie leer wird. Um das Utility zu verwenden, klicken Sie im Dialogfeld Utility auf das Symbol Patronenwechsel und führen Sie die angezeigten Anweisungen aus.

Informationen zum Auswechseln einer Tintenpatrone über die Tasten am Drucker-Bedienfeld finden Sie im nachstehenden Abschnitt.
Siehe Verwendung der Bedienfeldtasten

[Oben]

## Geschwindigkeit & Fortschritt

In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen zur Geschwindigkeit und zum Fortschritt des Druckvorgangs vornehmen.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

| Hinweis:

Die in der Druckersoftware angebotenen Funktionen variieren, je nachdem, welches Druckermodell und welche Windows-Version Sie verwenden.

### Schnelle Kopien

Sollen mehrere Kopien Ihres Dokuments schneller ausgedruckt werden, wählen Sie Schnelle Kopien. Dies beschleunigt den Druckvorgang durch Nutzung der Festplatte als temporären Speicher, wenn Sie mehrere Kopien Ihres Dokuments ausdrucken.

### Statusfenster anzeigen

Um den Fortschrittsbalken bei jedem Ausdruck anzuzeigen, wählen Sie die Option Statusfenster anzeigen.

### RAW-Daten immer spoolen (Windows XP und 2000)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Windows NT Clients-Dokumente stets im RAW-Format und nicht im EMF-Format (Metafile) spoolen (Anwendungen unter Windows NT verwenden standardmäßig das EMF-Format).

Verwenden Sie diese Option, wenn im EMF-Format gespoolte Dokumente nicht korrekt ausgedruckt werden.

Spoolen im RAW-Format beansprucht weniger Ressourcen als im EMF-Format, somit können einige Probleme ("Nicht genügend Arbeitsspeicher/Speicherplatz zum Drucken", "Druckgeschwindigkeit niedrig" etc.) durch Aktivierung des Kontrollkästchens RAW-Daten immer spoolen gelöst werden.

| Hinweis:

Beim Spoolen von RAW-Daten ist es möglich, dass der Fortschrittsbalken nicht den exakten Status des Druckvorgangs ausweist.

### Überwachungsoptionen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Überwachungsoptionen zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den EPSON Status Monitor 3 vornehmen.

Sie können folgende Einstellungen vornehmen.

Mitteilung auswählen | Zeigt die aktuellen Einstellungen für Fehlerbenachrichtigungen an. Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um festzulegen, bei welcher Art von Fehler Sie benachrichtigt werden möchten. Hinweis: Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard, um die Standardeinstellungen für alle Optionen des Dialogfelds Mitteilungen wiederherzustellen.
Shortcut-Symbol auswählen | Markieren Sie das Kontrollkästchen Shortcut-Symbol, um ein Verknüpfungssymbol auf der Windows-Taskleiste zu platzieren. Wenn Sie auf das Shortcut-Symbol in der Symbolleiste klicken, öffnet sich der EPSON Status Monitor 3. Wenn Sie auf das Symbol mit der rechten Maustaste klicken, rufen Sie einige der Drucker-Utilitys auf.
Freigegebene Windows-Drucker überwachen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Überwachung eines freien Druckers durch andere Computer zuzulassen.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes