Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Papier

> Papierspezifikationen
> Druckbereich

| Hinweis:

Epson kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

## Papierspezifikationen

Normalpapier:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) B5 (182 mm x 257 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Half Letter (139,7 mm x 215,9 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm) Executive (184,2 mm x 266,7 mm) Benutzerdefiniert (89 bis 241,3 x 89 bis 1117,6 mm)
Papiersorten | Normalpapier, Epson-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier) | 0.08 mm bis 0,11 mm (0,003 bis 0,004 Zoll)
Gewicht (für Normalpapier) | 64 g/m2 bis 90 g/m2

Briefumschläge:

Format | Nr. 10 (104,8 mm x 241,3 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Papiersorten | Normalpapier, Luftpostpapier
Stärke | 0.16 mm bis 0,52 mm (0,006 bis 0,02 Zoll)
Gewicht | 45 g/m2 bis 75 g/m2

Photo Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Premium Glossy Photo Paper:

Format | 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Photo-Aufkleber/-Etiketten:

Format | A6 (105 mm x 148 mm) mit 4 oder 16 Rahmen
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Matte Paper-Heavyweight:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Premium Ink Jet Plain Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Bright White Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Photo Quality Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Photo Quality Ink Jet Cards:

Format | 8 x 10" (203,2 mm x 254 mm) 5 x 8" (127 mm x 203,2 mm) A6 (105 mm x 148 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Photo Quality Self Adhesive Sheets:

Format | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Ink Jet Transparencies:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Double-Sided Matte Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Economy Photo Paper:

Format | A4 (210 mm x 297 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

Glossy Photo Paper:

Format | Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6" (101,6 mm x 152,4 mm)
Papiersorten | Spezielle Epson-Druckmedien

| Hinweis:

Schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität.

Legen Sie kein gewelltes oder geknicktes Papier ein.

Verwenden Sie Papier unter normalen Umgebungsbedingungen: Temperatur 15 bis 25 °C Luftfeuchtigkeit 40 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit

EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets sind unter den folgenden Bedingungen zu lagern: Temperatur 15 bis 30°C Luftfeuchtigkeit 20% bis 60% relative Luftfeuchtigkeit

[Oben]

## Druckbereich

Normalpapier (einschließlich Panoramaformat) und Karteikarten

Briefumschläge

A: | Der minimale obere Rand beträgt 3 mm.
B-L: | Der minimale linke Rand beträgt 3 mm.
B-R: | Der minimale rechte Rand beträgt 3 mm.
C: | Der Mindestrand unten beträgt 12,5 mm. Wenn Sie in der Nähe des minimalen unteren Randes drucken, kann es sein, dass einige Farben nicht korrekt gedruckt werden. Falls dies geschieht, versuchen Sie es mit einer Vergrößerung des unteren Randes.
: | Sie können den unteren minimalen Rand auf 3 mm erweitern, indem Sie in der Druckersoftware im Menü Seitenlayout die Option Ränder minimieren als Druckbarer Bereich wählen. Im erweiterten Druckbereich kann die Druckqualität jedoch abnehmen. Ehe Sie große Druckaufträge mit dieser Einstellung ausführen, vergewissern Sie sich anhand eines Probeausdrucks, ob die Druckqualität zufrieden stellend ist.

|  | Hinweis:

Legen Sie Papier immer mit der schmalen Seite voran in den Drucker ein. Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach vorn und nach unten ein.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes