Muut tiedot / Tulostimen tekniset tiedot

# Mustekasetit

> Musta mustekasetti (T036)
> Värimustekasetti (T037)

## Musta mustekasetti (T036)

Väri | Musta
Kasetin käyttöikä | 6 kuukautta pakkauksen avaamisesta 25 °C:n lämpötilassa
Lämpötila | Varastointi: -20–40 °C 1 kuukausi 40 °C:n lämpötilassa. Kuljetus: -30–60 °C 1 kuukausi 40 °C:n lämpötilassa. 120 tuntia 60 °C:n lämpötilassa. Jäätyminen:* -16 °C
Mitat | 19,8 mm (leveys) x 52,7 mm (syvyys) x 38,5 mm (korkeus)

[Alkuun]

## Värillinen mustekasetti (T037)

Väri | Syaani, magenta ja keltainen
Kasetin käyttöikä | 6 kuukautta pakkauksen avaamisesta 25 °C:n lämpötilassa
Lämpötila | Varastointi: -20–40 °C 1 kuukausi 40 °C:n lämpötilassa. Kuljetus: -30–60 °C 1 kuukausi 40 °C:n lämpötilassa. 120 tuntia 60 °C:n lämpötilassa. Jäätyminen:* -16 °C
Mitat | 42,9 mm (leveys) x 52,7 mm (syvyys) x 38,5 mm (korkeus)

| * Muste sulaa ja sitä voidaan käyttää, kun se on ollut noin 3 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

| Varoitus:

Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustekasettien käyttämistä. Muiden valmistajien kasetit voivat vahingoittaa tulostinta, jolloin Epsonin takuu ei ole voimassa.

Mustekasettia ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Älä täytä mustekasetteja uudelleen. Tulostin laskee jäljellä olevan musteen määrän mustekasetissa olevan mikropiirin avulla. Jos kasetti täytetään uudelleen, mikropiiri ei laske jäljellä olevan musteen määrää uudelleen, eikä käytettävissä olevan musteen määrä muutu.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava