Muut tiedot / Tulostimen tekniset tiedot

# Järjestelmävaatimukset

> Tulostimen käyttäminen
> Käyttöoppaan käyttäminen ja Photo Print -ohjelmiston asentaminen

## Tulostimen käyttäminen

Lisätietoja tämän tulostimen käyttämiseen tarvittavan tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimuksista ja suositeltavista vaatimuksista on seuraavissa vastaavissa kohdissa.

Voit käyttää tulostinta Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän XP-, Me-, 98- ja 2000-versioissa.

USB-liitäntä:
Voit liittää tulostimen tietokoneeseen suojatulla USB 1.1 -vakiokaapelilla, jos tietokoneeseen on asennettu Windows XP, 98 tai 2000 ja tietokoneessa on USB-portti. Windows Me:n käyttäjät, tietokoneessa on oltava esiasennettuna Windows Me -käyttöjärjestelmä tai esiasennettuna Windows 98 -käyttöjärjestelmä, joka on päivitetty Windows Me -käyttöjärjestelmäksi.

Tietokoneen on myös täytettävä seuraavat järjestelmävaatimukset.

Vähimmäisjärjestelmävaatimukset | Järjestelmäsuositus
233 MHz:n Pentium-suoritin (Windows XP) 166 MHz:n Pentium-suoritin (Windows ME, 98 ja 2000) | Vähintään 300 MHz:n Pentium-suoritin (Windows XP) 166 MHz:n Pentium-suoritin (Windows Me, 98 ja 2000)
64 Mt:n keskusmuisti (Windows XP, Me, 98 ja 2000) | 128 Mt:n tai suurempi keskusmuisti (Windows XP, Me, 98 ja 2000)
150 Mt kiintolevytilaa (Windows XP, Me, 98, ja 2000) | Vähintään 150 Mt kiintolevytilaa (Windows XP, Me, 98, ja 2000)
SVGA-näyttö (Windows XP, Me, 98 ja 2000) | SVGA-näyttö tai parempi (Windows XP, Me, 98 ja 2000)

Jos järjestelmäsi ei vastaa näitä vaatimuksia, ota yhteyttä tietokoneesi jälleenmyyjään järjestelmäsi päivittämiseksi.

[Alkuun]

## Käyttöoppaan käyttäminen ja Photo Print -ohjelmiston asentaminen

Seuraavassa ovat käyttöoppaan käyttämisen ja Photo Print -ohjelmiston asentamisen järjestelmältä edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

Järjestelmä | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP tai 2000
Suoritin | 233 MHz:n Pentium-suoritin (Windows XP) 166 MHz:n Pentium-suoritin (Windows ME, 98 ja 2000)
Keskusmuisti | 64 Mt:n keskusmuisti (Windows XP, Me, 98 ja 2000)
Kiintolevytila | 7 Mt käyttöoppaan ja Photo Print -ohjelmiston asentamista varten
CD-asema | Kaksinopeuksinen (suositus: vähintään nelinopeuksinen)
Näyttö | 640 x 480 tai 800 x 600 kuvapisteen tarkkuus ja High Color (16-bittinen)- tai True Color (32-bittinen) -asetus
Selain | Web-selain (suositus: Microsoft Internet Explorer 4.0 tai uudempi)

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava