Muut tiedot

# Tulostimen asentaminen verkkoon

> Windows XP- ja 2000-käyttöjärjestelmät
> Windows Me- ja 98-käyttöjärjestelmät

## Windows XP- ja 2000-käyttöjärjestelmät

Tässä osassa kuvataan tulostimen asentaminen niin, että sitä voi käyttää muista verkkoon liitetyistä tietokoneista.

| Huomautus:

Tämä osa on tarkoitettu vain pienen verkon käyttäjille. Jos olet suuren verkon käyttäjä ja haluat määrittää tulostimen jaetuksi tulostimeksi, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Ohjelmien asentaminen Windows XP -käyttöjärjestelmään edellyttää kirjautumista järjestelmänvalvojan oikeuksin. Et voi asentaa ohjelmia, jos kirjaudut käyttäjänä, jolla on rajoitettu käyttöoikeus. Kun olet asentanut Windows XP:n, käyttäjätili on Computer Administrator (Järjestelmänvalvoja) -tili.

Ohjelmien asentaminen Windows 2000- ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmään edellyttää kirjautumista järjestelmänvalvojan oikeuksilla (käyttäjätunnuksella, joka kuuluu Administrators (Järjestelmänvalvojat) -ryhmään).

Seuraavan osan kuvat koskevat Windows 2000 -käyttöjärjestelmää.

Määritä ensiksi tulostin jaetuksi tulostimeksi siinä tietokoneessa, johon se on kytketty suoraan. Lisää sitten tulostin kaikkiin niihin verkossa oleviin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää.

### Tulostimen määrittäminen jaetuksi tulostimeksi

Voit jakaa tulostimen verkon muiden tietokoneiden kanssa suorittamalla seuraavassa kuvatut vaiheet siinä tietokoneessa, johon tulostin on kytketty suoraan.

| Huomautus:

Seuraavan osan kuvat koskevat Windows XP -käyttöjärjestelmää.

| Valitse Windows XP -käyttöjärjestelmässä Start (Käynnistä), Control Panel (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta sitten Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit). (Jos Control Panel (Ohjauspaneeli) on Category View (Luokkanäkymä) -näkymässä, valitse Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet), valitse sitten Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit).) Valitse Windows 2000:ssa Start (Käynnistä), valitse Settings (Asetukset) ja valitse sitten Printers (Tulostimet).

| Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sharing (Jakaminen).

| Valitse Share this printer (Jaa tämä tulostin) ja nimeä sitten jaettu tulostin.

|  | Huomautus:

Älä käytä tulostimen nimessä välilyöntejä tai yhdysmerkkejä.

> Jos haluat, että Windows XP tai 2000 hakee automaattisesti tulostinohjaimet tietokoneisiin, joissa käytetään eri käyttöjärjestelmiä, valitse Additional Drivers (Lisäohjaimet) ja valitse sitten muiden tietokoneiden ympäristö ja käyttöjärjestelmä. Valitse OK ja aseta sitten tulostinohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

| Valitse OK tai valitse Sulje, jos asensit lisäohjaimia.

### Tulostimen käyttäminen verkon kautta

Jotta tulostinta voi käyttää verkon muista tietokoneista, sinun on lisättävä tulostin kaikkiin niihin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää. Noudata seuraavia ohjeita.

| Huomautus:

Tulostin on määritettävä jaetuksi siinä tietokoneessa, johon se on liitetty, ennen kuin sitä voidaan käyttää toisesta tietokoneesta. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen määrittäminen jaetuksi tulostimeksi.

| Valitse Windows XP -käyttöjärjestelmässä Start (Käynnistä), Control Panel (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta sitten Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit). (Jos Control Panel (Ohjauspaneeli) on Category View (Luokkanäkymä) -näkymässä, valitse Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet), valitse sitten Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit).) Valitse Windows 2000:ssa Start (Käynnistä), valitse Settings (Asetukset) ja valitse sitten Printers (Tulostimet).

| Kaksoisnapsauta Add Printer (Lisää tulostin) -kuvaketta. Ohjattu tulostimen lisääminen tulee näyttöön.

| Valitse Next (Seuraava).

| Valitse A network printer, or a printer attached to another computer (Verkkotulostin tai toiseen tietokoneeseen kytketty tulostin) ja valitse sitten Next (Seuraava).

| Napsauta seuraavassa näytössä Next (Seuraava).

| Kaksoisnapsauta suoraan tulostimeen kytketyn tietokoneen kuvaketta. Napsauta sitten asianomaisen tulostimen kuvaketta.

| Napsauta Next (Seuraava) ja noudata näytön ohjeita.

| Huomautus:

Ohjattu tulostimen lisääminen voi pyytää sinua asentamaan tulostinohjaimen tulostinohjelmisto-CD-levyltä. Tämä riippuu siitä, mikä käyttöjärjestelmä ja kokoonpano on siinä tietokoneessa, johon tulostin on kytketty. Jos pyyntö tulee näyttöön, valitse Have Disk (Levy) -painike ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jaetun tulostimen tilan valvontaa varten sinun on asennettava EPSON Status Monitor 3 -apuohjelma jokaiseen tietokoneeseen. EPSON Status Monitor 3 asentuu automaattisesti, kun tulostinohjelmisto asennetaan ensimmäisen kerran.

[Alkuun]

## Windows Me- ja 98-käyttöjärjestelmät

Tässä osassa kuvataan, miten voit asentaa tulostimen niin, että sitä voi käyttää muista verkkoon liitetyistä tietokoneista.

Määritä ensiksi tulostin jaetuksi tulostimeksi siinä tietokoneessa, johon se on kytketty suoraan. Asenna sitten tulostinohjelmisto kaikkiin niihin verkossa oleviin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää.

| Huomautus:

Tässä osassa on kuvattu, miten voit käyttää tulostinta verkon jaettuna tulostimena. Jos haluat liittää tulostimen suoraan verkkoon määrittämättä sitä jaetuksi tulostimeksi, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

### Tulostimen määrittäminen jaetuksi tulostimeksi

Voit jakaa tulostimen verkon muiden tietokoneiden kanssa suorittamalla seuraavassa kuvatut vaiheet siinä tietokoneessa, johon tulostin on kytketty suoraan.

| Valitse Start (Käynnistä), valitse Settings (Asetukset) ja valitse sitten Control Panel (Ohjauspaneeli).

| Kaksoisnapsauta Network (Verkko) -kuvaketta.

| Valitse File and Print Sharing (Tiedostojen ja tulostimien jakaminen).

| Valitse I want to be able to allow others to print to my printer (s) (Haluan antaa toisten käyttää tulostimiani) -valintaruutu ja valitse sitten OK.

| Valitse Network (Verkko) -valintaikkunassa OK.

| Kaksoisnapsauta Control Panelin (Ohjauspaneelin) Printers (Tulostimet) -kuvaketta.

|  | Huomautus:

Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kehotetaan asettamaan Windows Me- tai 98-CD-levy tietokoneeseen, aseta CD-levy CD-asemaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen, avaa Printers (Tulostimet) -kansio ja jatka vaiheesta 7.

| Valitse tulostimen kuvake Printers (Tulostimet) -kansiosta ja valitse File (Tiedosto) -valikosta Sharing (Jakaminen).

| Valitse Shared As (Jaettu nimellä), kirjoita tarvittavat tulostimen tiedot ja valitse OK.

### Tulostimen käyttäminen verkon kautta

Jotta tulostinta voi käyttää verkon muista tietokoneista, lisää tulostin kaikkiin niihin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää. Noudata seuraavia ohjeita.

| Huomautus:

Tulostin on määritettävä jaetuksi siinä tietokoneessa, johon se on liitetty, ennen kuin sitä voidaan käyttää toisesta tietokoneesta. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen määrittäminen jaetuksi tulostimeksi.

| Valitse Start (Käynnistä), valitse Settings (Asetukset) ja valitse sitten Printers (Tulostimet).

| Kaksoisnapsauta Add Printer (Lisää tulostin) -kuvaketta. Ohjattu tulostimen lisääminen tulee näyttöön.

| Valitse Next (Seuraava).

| Valitse Network Printer (Verkkotulostin) ja valitse sitten Next (Seuraava).

| Valitse seuraavassa näytössä Browse (Selaa).

| Kaksoisnapsauta suoraan tulostimeen kytketyn tietokoneen kuvaketta. Napsauta sitten asianomaisen tulostimen kuvaketta.

| Valitse OK ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

|  | Huomautus:

Jaetun tulostimen tilan valvontaa varten sinun on asennettava EPSON Status Monitor 3 -apuohjelma jokaiseen tietokoneeseen. EPSON Status Monitor 3 asentuu automaattisesti, kun tulostinohjelmisto asennetaan ensimmäisen kerran.

[Alkuun]

Seuraava