Muut tiedot / Tulostimen tekniset tiedot

# Paperi

> Paperimääritykset
> Tulostusalue

| Huomautus:

Koska paperinvalmistaja voi muuttaa tietynmerkkisen tai -tyyppisen paperin laatua, Epson ei voi taata muiden valmistajien paperimerkkien tai -tyyppien laatua. Testaa paperin sopivuus ennen suurten erien ostoa tai suuria tulostustöitä.

## Paperimääritykset

Yksittäiset arkit:

Koko | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (182 x 257 mm) Letter (215,9 x 279,4 mm) Half letter (139,7 x 215,9 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm) Executive (184,2 x 266,7 mm) Käyttäjän määrittämä (89–241,3 x 89–1117,6 mm)
Paperityypit | Tavallinen tulostuspaperi, Epson-erikoispaperi
Paksuus (tavallinen tulostuspaperi) | 0,08–0,11 mm
Paino (tavallinen tulostuspaperi) | 64–90 g/m2 (17–24 lb)

Kirjekuoret:

Koko | No. 10 (104,8 x 241,3 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Paperityypit | Tavallinen tulostuspaperi, lentoposti
Paksuus | 0,16–0,52 mm
Paino | 45–75 g/m2 (12–20 lb)

Photo Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6 tuumaa (101,6 mm x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Premium Glossy Photo Paper:

Koko | 4 x 6 tuumaa (101,6 x 152,4 mm) 10 cm x 15 cm
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Valokuvatarrat:

Koko | A6 (105 mm x 148 mm), 4 tai 16 kehystä
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Matte Paper - Heavyweight

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 8 x 10 tuumaa (203,2 x 254 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Premium Ink Jet Plain Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Bright White Ink Jet Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Photo Quality Ink Jet Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 x 279,4 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Photo Quality Ink Jet Cards:

Koko | 8 x 10 tuumaa (203,2 mm x 254 mm) 5 x 8 tuumaa (127 mm x 203,2 mm) A6 (105 mm x 148 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Photo Quality Self Adhesive Sheet:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Ink Jet Transparencies:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Double-Sided Matte Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Economy Photo Paper:

Koko | A4 (210 mm x 297 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

Glossy Photo Paper:

Koko | Letter (215,9 mm x 279,4 mm) 4 x 6 tuumaa (101,6 mm x 152,4 mm)
Paperityypit | Epson-erikoispaperi

| Huomautus:

Huonolaatuinen paperi voi huonontaa tulostuslaatua sekä aiheuttaa paperitukoksia ja muita ongelmia. Jos kohtaat paperiin liittyviä tulostusongelmia, vaihda laadukkaampaan paperiin.

Älä lataa tulostimeen rypistynyttä tai taittunutta paperia.

Säilytä paperi normaaliolosuhteissa: Lämpötila 15–25 °C Suhteellinen ilmankosteus 40–60 %

EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets tulee säilyttää seuraavissa olosuhteissa: Lämpötila 15–30 °C Suhteellinen ilmankosteus 20–60 %

[Alkuun]

## Tulostusalue

Yksittäiset arkit (myös panoraamakokoiset arkit) ja indeksikortit

Kirjekuoret

A: | Ylämarginaalin vähimmäiskoko on 3,0 mm.
B–L: | Vasemman marginaalin vähimmäiskoko on 3,0 mm.
B–R: | Oikean marginaalin vähimmäiskoko on 3,0 mm.
C: | Alamarginaalin vähimmäiskoko on 12,5 mm. Kun tulostetaan lähelle alamarginaalia, jotkin värit eivät ehkä tulostu oikein. Jos näin käy, suurenna alamarginaalia.
: | Voit pienentää alamarginaalin vähimmäiskokoa 3 mm:iin valitsemalla tulostinohjelmiston Sivun asettelu -valikosta tulostusalueen asetukseksi Pienennä marginaalit. Tuostuslaatu saattaa kuitenkin heikentyä tällä alueella. Ennen suurten töiden tulostamista tällä asetuksella voit tulostaa yhden arkin laadun tarkistamiseksi.

|  | Huomautus:

Aseta paperi arkinsyöttölaitteeseen aina lyhyt sivu edellä. Lataa kirjekuoret kuvan mukaan läppäreuna edellä ja läppäpuoli alaspäin.

[Alkuun]

Edellinen | Seuraava