Altre informazioni

# Utilizzo di supporti speciali

> Capacità di caricamento di supporti speciali Epson
> Conservazione della carta fotografica Epson

È possibile ottenere buoni risultati usando la maggior parte dei tipi di carta comune di buona qualità. Tuttavia, supporti come carta patinata e carta lucida forniscono risultati migliori perché riducono la quantità di inchiostro assorbito.

Epson fornisce supporti speciali progettati appositamente per il tipo d'inchiostro usato dalle stampanti a getto d'inchiostro Epson. Per garantire risultati di alta qualità, si raccomanda l'uso di supporti originali Epson.

Quando si caricano supporti speciali distribuiti da Epson, leggere innanzitutto il foglio di istruzioni allegato alla confezione e tenere presente le seguenti indicazioni.

| Attenzione:

I fogli di pulizia forniti con i supporti speciali Epson non devono essere usati con questa stampante. Tali fogli non sono necessari per questo tipo di stampante e potrebbero incepparsi.

| Nota:

Caricare i supporti con il lato stampabile rivolto verso l'alto nell'alimentatore. Consultare le istruzioni fornite con il supporto per stabilire qual è il lato stampabile. Alcuni tipi di supporti vengono forniti con un angolo tagliato per facilitare l'individuazione della direzione corretta di caricamento.

Se si estende l'area stampabile selezionando Margini minimi come impostazione di Area stampabile nel software della stampante, l'angolo tagliato sulla carta speciale potrebbe rovinare il risultato stampato.

Accertarsi che la risma di carta non superi la freccia situata sul lato della guida laterale sinistra.

Accertarsi che la carta non superi le linguette all'interno delle guide laterali.

Se la carta è incurvata, appiattirla o incurvarla in senso contrario prima di caricarla. La stampa su carta incurvata può causare macchie di inchiostro sulla stampa.

## Capacità di caricamento di supporti speciali Epson

Per le capacità di caricamento di supporti speciali Epson, consultare la tabella riportata di seguito.

Tipo di supporto | Capacità di caricamento
Carta speciale 720/1440 dpi (qualità fotografica) | A4, Letter: Fino a 30 fogli Legal: Fino a 10 fogli
Cartoline 720/1440 dpi | Fino a 30 cartoline. Inserire sempre il foglio di supporto* incluso sotto le cartoline.
Lucidi per proiezioni | Fino a 10 fogli
Carta speciale autoadesiva | Un foglio alla volta
Carta fotografica | Carta fotografica 4 x 6 pollici: Fino a 20 fogli Inserire sempre un foglio di supporto* sotto la risma di carta fotografica.
Carta fotografica lucida Premium | Un foglio alla volta
Photo Sticker 16 e Photo Sticker 4 | Un foglio alla volta
Carta speciale con trasferimento termico su tessuto | Un foglio alla volta
Carta comune Premium | Fino a 70 fogli
Carta comune Bright White | Fino a 70 fogli
Carta opaca Matte fronte-retro | Un foglio alla volta
Carta fotografica Economy | Fino a 20 fogli
Carta fotografica lucida | Fino a 20 fogli
Carta opaca Matte alto spessore | Fino a 20 fogli Inserire sempre un foglio di supporto* sotto la risma di carta opaca Matte alto spessore

[Inizio]

## Conservazione della carta fotografica Epson

Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale subito dopo la stampa. Epson consiglia di conservare i fogli stampati in cartellette di plastica richiudibili. Tenere lontano da temperature elevate, elevata umidità o luce solare diretta.

[Inizio]

Precedente | Successivo