Probleemoplossing

# USB-problemen verhelpen

> USB-verbindingen
> Windows-besturingssystemen
> Installatie van de printersoftware

## USB-verbindingen

Soms is de USB-kabel of -verbinding de oorzaak van het USB-probleem. Probeer de volgende oplossingen:

Het beste resultaat krijgt u wanneer u de printer rechtstreeks aansluit op de USB-poort van de computer. Als u werkt met meerdere USB-hubs, raden we u aan de printer aan te sluiten op de eerste hub.

[Boven]

## Windows-besturingssystemen

Op uw computer moet Windows Me, 98, XP of 2000 voorgeïnstalleerd zijn, of een voorgeïnstalleerde Windows 98 die is opgewaardeerd naar Windows Me. Een voorgeïnstalleerde Windows Me, 98 of 2000 die is opgewaardeerd naar Windows XP mag ook. Het is niet mogelijk de USB-printerdriver te installeren of te gebruiken op een computer die niet aan deze specificaties voldoet of die geen ingebouwde USB-poort heeft.

Neem contact op met uw leverancier voor informatie over uw computer.

[Boven]

## Installatie van de printersoftware

Een verkeerde of onvolledige installatie van de software kan USB-problemen opleveren. Houd rekening met het volgende en voer de aanbevolen controles uit, zodat u zeker weet dat de software goed is geïnstalleerd.

### Installatie van de printersoftware controleren voor Windows XP en 2000

Wanneer u Windows XP of 2000 gebruikt, moet u de printersoftware installeren aan de hand van de stappen die staan beschreven op het blad Installatie dat bij de printer is geleverd. Anders kan de universele Microsoft-printerdriver worden geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om te controleren of de universele driver is geïnstalleerd.

| Open de map Printers en klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer.

| Klik in het snelmenu dat wordt weergegeven op Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) en klik vervolgens met de rechtermuisknop ergens in de printerdriver.

> Als Info (About) wordt weergegeven in een snelmenu, klik er dan op. Als nu een berichtvenster wordt weergegeven met de tekst Unidrv-printerstuurprogramma, moet u de printersoftware opnieuw installeren zoals beschreven op het blad Installatie. Wordt Info (About) niet weergegeven, dan is de printersoftware op de juiste wijze geïnstalleerd.

| Opmerking:

Als tijdens de installatie het dialoogvenster Kan digitale handtekening niet vinden (Digital Signature Not Found) (Windows 2000) of Software-installatie (Software Installation) (Windows XP) wordt weergegeven, klikt u op Ja (Yes) (Windows 2000) of Toch doorgaan (Continue Anyway) (Windows XP). Als u op Nee (No) (Windows 2000) of Installatie stoppen (STOP Installation) (Windows XP) klikt, moet u de printersoftware opnieuw installeren.

### Installatie van de printersoftware controleren voor Windows Me en 98

Als u in Windows Me of 98 de plug-and-play-installatie van de printerdriver hebt geannuleerd voordat de procedure was voltooid, is mogelijk de USB-printerdriver of de printersoftware onjuist geïnstalleerd. Volg de onderstaande aanwijzingen op om na te gaan of de printerdriver en de printersoftware op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.

| Opmerking:

De hier getoonde vensters komen uit Windows 98. Die van Windows Me kunnen hier iets van afwijken.

| Klik op de knop Start, wijs naar Instellingen (Settings) en klik vervolgens op Printers. Het pictogram van uw printer moet in het dialoogvenster Printers staan.

> Selecteer het pictogram van uw printer en klik vervolgens op Eigenschappen (Properties) in het menu Bestand (File).

| Klik op het tabblad Details.

> Als EPUSBX: (EPSON Stylus C46 Series) wordt weergegeven in de keuzelijst Afdrukken naar de volgende poort (Print to the following port), dan zijn de printerdriver voor de USB-printer en de printersoftware goed geïnstalleerd. Als de juiste poort niet is geïnstalleerd, gaat u door met de volgende stap.

| Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer (My Computer) op het bureaublad en klik vervolgens op Eigenschappen (Properties).

| Klik op het tabblad Apparaatbeheer (Device Manager).

> Als de drivers correct zijn geïnstalleerd, wordt EPSON USB-printer in Apparaatbeheer (Device Manager) weergegeven.

> Als EPSON USB-printer niet wordt weergegeven in Apparaatbeheer (Device Manager), klikt u op het plusteken (+) naast Overige apparaten (Other devices) om alle geïnstalleerde apparaten weer te geven.

> Als USB Printer of EPSON Stylus C46 Series wordt weergegeven onder Overige apparaten (Other devices), is de printersoftware niet goed geïnstalleerd. Ga door naar stap 5.

> Als noch USB Printer, noch EPSON Stylus C46 Series wordt weergegeven onder Overige apparaten (Other devices), klikt u op Vernieuwen (Refresh) of koppelt u de USB-kabel los van de printer en sluit u de kabel vervolgens opnieuw aan op de printer. Als de juiste items worden weergegeven, gaat u verder bij stap 5.

| Selecteer onder Overige apparaten (Other devices) de optie USB Printer of EPSON Stylus C46 Series en klik vervolgens op Verwijderen (Remove). Klik daarna op OK.

> Wanneer het volgende dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op OK en nogmaals op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen (System Properties) te sluiten.

| Verwijder de printersoftware. Zie De printersoftware verwijderen

| Zet de printer uit, start de computer opnieuw en installeer de printersoftware opnieuw, zoals beschreven op het blad Installatie dat bij uw printer is geleverd.

[Boven]

Vorige | Volgende