Overige informatie / Printerspecificaties

# Systeemvereisten

> De printer gebruiken
> De gebruikershandleiding en de installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware gebruiken

## De printer gebruiken

Raadpleeg het gedeelte hierna voor de minimale en aanbevolen systeemvereisten voor het gebruik van deze printer.

Om de printer te kunnen gebruiken moet Microsoft® Windows® XP, Me, 98 of 2000 geïnstalleerd zijn.

USB-verbinding:
Als u de printer wilt aansluiten met een standaard, afgeschermde USB 1.1-kabel moet u beschikken over een pc die is voorzien van Windows XP, 98 of 2000 (originele versie) en een USB-poort. Voor gebruikers van Windows Me: op uw computer moet Windows Me voorgeïnstalleerd zijn (of een voorgeïnstalleerde Windows 98 opgewaardeerd naar Windows Me).

Bovendien moet uw computer aan de volgende systeemvereisten voldoen.

Minimale systeemvereisten | Aanbevolen systeem
Pentium 233 MHz voor Windows XP Pentium 166 MHz voor Windows Me, 98 en 2000 | Pentium 300 MHz of sneller voor Windows XP Pentium 166 MHz of sneller voor Windows Me, 98 en 2000
64 MB RAM voor Windows XP, Me, 98 en 2000 | 128 MB RAM of meer voor Windows XP, Me, 98 en 2000
150 MB vrije ruimte op de vaste schijf voor Windows XP, Me, 98 en 2000 | 150 MB vrije ruimte op de vaste schijf of meer voor Windows XP, Me, 98 en 2000
SVGA-monitor voor Windows XP, Me, 98 en 2000 | SVGA-monitor of beter voor Windows XP, Me, 98 en 2000

De leverancier van uw computer kan u helpen uw systeem uit te breiden als het niet aan deze vereisten voldoet.

[Boven]

## De gebruikershandleiding en de installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware gebruiken

Raadpleeg het gedeelte hierna dat van toepassing is op uw systeem voor de minimale systeemvereisten voor het gebruik van de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware.

Systeem | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP of 2000
CPU | Pentium 233 MHz voor Windows XP Pentium 166 MHz voor Windows Me, 98 en 2000
Geheugen | 64 MB RAM voor Windows XP, Me, 98 en 2000
Vrije ruimte op de vaste schijf | 7 MB voor installatie van de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware
Cd-romlezer | Double-speed (quad-speed of sneller wordt aanbevolen)
Beeldscherm | 640 x 480 pixels of 800 x 600 pixels resolutie met de instelling Hoge kleuren (16 bits) of Ware kleuren (32 bits)
Bladerprogramma | Web-bladerprogramma (browser) (Microsoft Internet Explorer 4.0 of hoger wordt aanbevolen)

[Boven]

Vorige | Volgende