Otras opciones de impresión

# Impresión de póster

> Carga de papel
> Ajustes del controlador
> Cómo crear un póster a partir de impresiones

La impresión de póster le permite imprimir imágenes en tamaño póster ampliando una página para que ocupe varias hojas de papel.

## Carga de papel

Cargue papel en la impresora.

| Carga de hojas sueltas de papel

[Arriba]

## Ajustes del controlador

| Abra el controlador de impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora

| Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad. En la siguiente sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad. Consulte Calidad

| Configure el ajuste de Tipo deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Configure el ajuste de Tamaño deseado.

| Haga clic en la ficha Composición, seleccione Multi páginas y luego Impresión de póster. Haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 2x2, 3x3 ó 4x4.

| Para ajustar la forma en que va a imprimir el póster, haga clic en Ajustes. Se abrirá el cuadro de diálogo Ajustes del póster.

| Configure los siguientes ajustes.

Imprimir líneas de corte | Seleccione esta casilla de verificación si desea activar las opciones de líneas de corte.
Superposición de marcas de alineación | Superpone ligeramente los paneles e imprime los marcadores de alineación para que los paneles puedan alinearse de manera más precisa.
Líneas de recorte | Imprime líneas de borde en los paneles como guía para cortar las páginas.

|  | Nota:

Si desea imprimir sólo algunos de los paneles y no todo el póster, haga clic en los paneles que NO desee imprimir.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ajustes del póster.

Cuando haya terminado todos los pasos arriba descritos, comience a imprimir.

[Arriba]

## Cómo crear un póster a partir de impresiones

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un póster con el ajuste 2x2 seleccionado en Impresión de póster y Superposición de marcas de alineación como el ajuste de la línea de corte de impresión. Consulte también las ilustraciones que acompañan al ejemplo.

| Corte el margen de la hoja 1 por una línea vertical que pase por el centro de las cruces superior e inferior, como se muestra en la siguiente ilustración.

| Coloque el extremo de la hoja 1 sobre la hoja 2 y alinee las cruces. Pegue las dos hojas temporalmente por el reverso.

| Corte las hojas pegadas en dos por una línea vertical que pase por las marcas de alineación (esta vez se trata de la línea situada a la izquierda de las cruces), como se muestra en la siguiente ilustración.

| Alinee los extremos del papel ayudándose de los marcadores de alineación y péguelos con cinta adhesiva por el reverso del papel.

| Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las hojas 3 y 4.

| Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las caras superior e inferior del papel.

| Corte los márgenes restantes.

|  | Advertencia:

Tenga cuidado cuando maneje utensilios cortantes.

[Arriba]

Anterior | Siguiente