Más información / Especificaciones de la impresora

# Papel

> Especificaciones del papel
> Área imprimible

| Nota:

Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel concretos, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

## Especificaciones del papel

Hojas sueltas:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (182 x 257 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm) Media carta (139,7 x 215,9 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm) Ejecutivo (184,2 x 266,7 mm) Definido por el usuario (de 89 a 241,3 x 89 a 1117,6 mm)
Tipos de papel | Papel normal de calidad, papel especial distribuido por Epson
Grosor (para papel normal de calidad) | Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 pulg.)
Gramaje (para papel normal de calidad) | Entre 64 y 90 g/m2

Sobres:

Tamaño | Núm. 10 (104,8 x 241,3 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm)
Tipos de papel | Papel normal de calidad, correo aéreo
Grosor | Entre 0,16 y 0,52 mm (de 0,006 a 0,02 pulg.)
Gramaje | Entre 45 y 75 g/m2

Photo Paper:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm) 4 x 6 pulg. (101,6 x 152,4 mm) 10 x 15 mm
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Premium Glossy Photo Paper:

Tamaño | 4 x 6 pulg. (101,6 x 152,4 mm) 10 x 15 cm
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Photo Stickers:

Tamaño | A6 (105 x 148 mm) con 4 ó 16 marcos
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Matte Paper-Alto gramaje:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm) 8 x 10 pulg. (203,2 x 254 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel Premium normal:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel especial extra-blanco:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel especial HQ:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Tarjetas especiales HQ:

Tamaño | 8 x 10 pulg. (203,2 x 254 mm) 5 x 8 pulg. (127 x 203,2 mm) A6 (105 x 148 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel autoadhesivo especial HQ:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Transparencias Ink Jet:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel Transferencia sobre tela:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Matte Paper - doble cara:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm) Carta (215,9 x 279,4 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Papel fotográfico económico:

Tamaño | A4 (210 x 297 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

Glossy Photo Paper:

Tamaño | Carta (215,9 x 279,4 mm) 4 x 6 pulg. (101,6 x 152,4 mm)
Tipos de papel | Papeles especiales distribuidos por Epson

| Nota:

Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar atascos de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de mejor calidad.

No cargue papel curvado ni arrugado.

Utilice el papel en condiciones normales: Temperatura entre 15 y 25°C Humedad entre 40 y 60% HR

Las Hojas autoadhesivas Glossy Film HQ EPSON deben guardarse en las siguientes condiciones: Temperatura entre 15 y 30°C Humedad entre 20 y 60% HR

[Arriba]

## Área imprimible

Hojas sueltas (tamaño panorámico incluido) y tarjetas

Sobres

A: | El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-L: | El margen izquierdo mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-R: | El margen derecho mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
C: | El margen inferior mínimo es de 12,5 mm (0,49 pulg.). Si se imprime cerca del margen inferior mínimo, es posible que algunos colores no se impriman correctamente. Si esto le sucede, pruebe a aumentar el margen inferior.
: | Si desea ampliar el margen mínimo inferior a 3 mm, seleccione Minimizar márgenes como ajuste de Área imprimible en el menú Composición del software de la impresora. No obstante, la calidad de impresión puede disminuir en el área ampliada. Antes de imprimir trabajos de gran tamaño utilizando este ajuste, imprima una sola hoja para comprobar la calidad de la impresión.

|  | Nota:

Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas por el lado estrecho. Cargue los sobres por el lado estrecho y con la solapa hacia abajo.

[Arriba]

Anterior | Siguiente