Diğer Bilgiler

# Yazıcıyı Taşıma

Yazıcınızı taşımanız gerekiyorsa, yazıcının kendi kutusunu (veya yazıcının rahatça sığabileceği benzer bir kutuyu) ve paketleme malzemelerini kullanarak yazıcınızı dikkatli bir şekilde hazırlayın ve aşağıda açıklanan şekilde yeniden paketleyin. Aşağıdaki adımları izleyin.

| Uyarı:

Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun, mürekkebin aktığı bölümün çevresinde mürekkep kalmış olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun.

| Dikkat:

Yazıcıyı saklarken veya taşırken eğmeyin, dikey olarak tutmayın veya baş aşağı çevirmeyin: Aksi takdirde darbe veya titreşim nedeniyle mürekkep sızabilir.

Yazıcıyı taşırken mürekkep kartuşlarını yazıcıda takılı halde bırakın. Yazıcıyı kartuşları çıkararak taşımanız durumunda yazıcı zarar görebilir.

| Yazıcının kapağını açın ve yazdırma kafasının başlangıç (en sağ) konumunda olduğundan emin olun. Değilse yazıcıyı açın ve yazdırma kafası başlangıç konumuna geri dönene kadar bekleyin. Yazıcının kapağını kapatın ve sonra yazıcıyı kapatıp fişini prizden çekin.

| Arabirim kablosunu yazıcıdan çıkarın.

| Kağıdı kağıt besleyiciden çıkarın ve kağıt desteğini çıkarın.

| Yazıcının kapağını yeniden açın. Mürekkep kartuşu yuvasını yazıcıya aşağıda gösterildiği şekilde koruyucu bantla sabitleyin ve sonra yazıcının kapağını kapatın.

| Çıktı tepsisini içeri itin.

| Yazıcının her iki tarafına koruyucu malzeme yerleştirin.

| Yazıcıyı ve elektrik kablosunu kendi özgün kutusuna yerleştirin.

| Yazıcıyı taşıma sırasında düz tutun.

| Yeniden kullanmadan önce koruyucu malzemeleri ve bandı yazıcıdan çıkardığınızdan emin olun.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki