Diğer Bilgiler

# Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma

> Windows XP ve 2000 için
> Windows Me ve 98 için

## Windows XP ve 2000 için

Bu bölümde yazıcınızı ağ üzerindeki diğer bilgisayarların kullanabileceği şekilde kurmak için neler yapmanız gerektiği anlatılmaktadır.

| Not:

Bu bölüm sadece küçük ağ kullanıcıları için hazırlanmıştır. Büyük ağ üzerinde çalışıyorsanız ve yazıcınızı paylaşmak istiyorsanız, ağ yöneticinize başvurun.

Windows XP'de yazılım programları yüklemek için, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabı ile oturum açmak gerekmektedir. Limited (Sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız yazılım programlarını yükleyemezsiniz. Windows XP'yi yükledikten sonra, kullanıcı hesabı Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabı olarak ayarlanmaktadır.

Windows 2000'de yazılım programları yüklemek için, yönetici ayrıcalıklarına sahip (Administrators (Yönetici) grubuna ait bir kullanıcı) bir kullanıcı olarak oturum açılması gerekmektedir.

Aşağıdaki bölümde verilen görüntüler Windows 2000'e aittir.

Önce, yazıcıyı doğrudan yazıcıya bağlı bilgisayarda paylaşılan yazıcı olarak kurun. Sonra, yazıcıyı kendisine ağ üzerinden erişecek tüm bilgisayarlara ekleyin.

### Yazıcınızı paylaşılan yazıcı olarak kurma

Bir yazıcıyı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarla paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyerek doğrudan yazıcıya bağlı olan bilgisayarı yapılandırın.

| Not:

Aşağıdaki bölümde verilen görüntüler Windows XP'ye aittir.

| Windows XP için, Start'ı (Başlat), Control Panel'i (Denetim Masası) tıklatın, sonra Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) çift tıklatın. (Control Panel (Denetim Masası) Category View'deyse (Kategori Görünümü) Printers and Other Hardware'i (Yazıcılar ve Diğer Donanım), sonra da Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) tıklatın.) Windows 2000 için, Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar), sonra da Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.

| Yazıcınıza ait simgeyi sağ tıklatın, sonra Sharing'i (Paylaşım) tıklatın.

| Share this printer (Paylaşım Adı) seçin, sonra paylaşılan yazıcı için bir ad yazın.

|  | Not:

Yazıcı adını yazarken boşluk veya çizgi kullanmayın.

> Windows XP veya 2000'in yazıcı sürücülerini farklı Windows sürümleri çalışan bilgisayarlara otomatik olarak yüklemesini istiyorsanız, Additional Drivers'ı (Ek Sürücüler) tıklatın ve diğer bilgisayarlar için ortamı ve işletim sistemlerini seçin. OK'i (Tamam) tıklatın, sonra, yazıcı yazılımı CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.

| OK'i (Tamam) tıklatın veya ek sürücü yüklediyseniz Close'u (Kapat) tıklatın.

### Yazıcıya ağ üzerinden erişim

Yazıcınızı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlardan kullanmak için önce yazıcınızı kendisine erişecek her bilgisayara eklemeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyin.

| Not:

Yazıcınıza başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için yazıcınızın doğrudan bağlı olduğu bilgisayarda paylaşılan bir kaynak olarak kurulması gerekmektedir. Bkz. Yazıcınızı paylaşılan yazıcı olarak kurma

| Windows XP için, Start'ı (Başlat), Control Panel'i (Denetim Masası) tıklatın, sonra Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) çift tıklatın. (Control Panel (Denetim Masası) Category View'deyse (Kategori Görünümü) Printers and Other Hardware'i (Yazıcılar ve Diğer Donanım), sonra da Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) tıklatın.) Windows 2000 için, Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar), sonra da Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.

| Add Printer (Yazıcı Ekle) simgesini çift tıklatın. Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görüntülenir.

| Next'i (İleri) tıklatın.

| A Network printer, or a printer attached to another computer'ı (Başka bir bilgisayara bir ağ yazıcısı veya yazıcı takıldı) seçin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.

| Bir sonraki ekranda Next'i (İleri) tıklatın.

| Yazıcıya doğrudan bağlı olan bilgisayarın simgesini çift tıklatın. Sonra, ilgili yazıcının simgesini tıklatın.

| Next'i (İleri) tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

| Not:

Yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemine ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) sizden yazıcı yazılımı CD-ROM'undan yazıcı sürücüsünü yüklemenizi isteyebilir. Bu durumda, Have Disk (Disketi Var) düğmesini tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Paylaşılan bir yazıcının durumunun görüntülenebilmesi tüm bilgisayarlara EPSON Status Monitor 3 yüklenmiş olmalıdır. Yazıcı yazılımını ilk yüklediğinizde EPSON Status Monitor 3 de otomatik olarak yüklenmektedir.

[Sayfanın başına]

## Windows Me ve 98 için

Bu bölümde yazıcınızı ağ üzerindeki diğer bilgisayarların kullanabileceği şekilde kurmak için neler yapmanız gerektiği anlatılmaktadır.

Önce, yazıcıyı doğrudan yazıcıya bağlı bilgisayarda paylaşılan yazıcı olarak kurun. Sonra, ağ üzerinden yazıcıya erişecek tüm bilgisayarlara yazıcı yazılımını yükleyin.

| Not:

Bu bölümde yazıcınızı ağ üzerinde paylaşılan yazıcı olarak nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Yazıcınızı paylaşılan yazıcı olarak kurmadan doğrudan ağa bağlamak için ağ yöneticinize danışın.

### Yazıcınızı paylaşılan yazıcı olarak kurma

Bir yazıcıyı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarla paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyerek doğrudan yazıcıya bağlı olan bilgisayarı yapılandırın.

| Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin, son olarak da Control Panel'i (Denetim Masası) tıklatın.

| Network (Ağ) simgesini çift tıklatın.

| File and Print Sharing'i (Dosya ve Yazıcı Paylaşımı) tıklatın.

| I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Başkalarına yazıcılarıma yazdırma izni verebilmek istiyorum) onay kutusunu seçin ve OK'i (Tamam) tıklatın.

| Network (Ağ) iletişim kutusunda, OK'i (Tamam) tıklatın.

| Control Panel'de (Denetim Masası), Printers (Yazıcılar) simgesini çift tıklatın.

|  | Not:

Windows Me veya 98 CD-ROM'unu takmanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenirse, CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenirse bilgisayarınızı yeniden başlatın, Printers (Yazıcılar) klasörünü açın, sonra da 7. adım ile devam edin.

| Printers (Yazıcılar) klasöründe yazıcınıza ait simgeyi seçin, sonra File (Dosya) menüsünde Sharing'i (Paylaşım) tıklatın.

| Shared As'i (Paylaşım Adı) seçin, yazıcı bilgilerini istenen şekilde yazın, sonra da OK'i (Tamam) tıklatın.

### Yazıcıya ağ üzerinden erişim

Yazıcınızı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlardan kullanmak için önce yazıcınızı kendisine erişecek her bilgisayara ekleyin. Aşağıdaki adımları izleyin.

| Not:

Yazıcınıza başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için yazıcınızın doğrudan bağlı olduğu bilgisayarda paylaşılan bir kaynak olarak kurulması gerekmektedir. Bkz. Yazıcınızı paylaşılan yazıcı olarak kurma

| Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin, son olarak da Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.

| Add Printer (Yazıcı Ekle) simgesini çift tıklatın. Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görüntülenir.

| Next'i (İleri) tıklatın.

| Network printer'ı (Ağ yazıcısı) seçin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.

| Bir sonraki ekranda Browse'u (Gözat) tıklatın.

| Yazıcıya doğrudan bağlı olan bilgisayarın simgesini çift tıklatın. Sonra, ilgili yazıcının simgesini tıklatın.

| OK'i (Tamam) tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

|  | Not:

Paylaşılan bir yazıcının durumunun görüntülenebilmesi tüm bilgisayarlara EPSON Status Monitor 3 yüklenmiş olmalıdır. Yazıcı yazılımını ilk yüklediğinizde EPSON Status Monitor 3 de otomatik olarak yüklenmektedir.

[Sayfanın başına]

Sonraki