Sorun Çözücü

# Baskı Kalitesiyle İlgili Olmayan Çıktı Sorunları

> Yanlış veya karışık karakterler
> Hatalı kenar boşlukları
> Resimler ters
> Boş sayfa yazdırılıyor
> Çıktıda lekeler var
> Baskı çok yavaş

## Yanlış veya karışık karakterler

- Yazıcınızın ve yazıcı sürücüsünün gerektiği şekilde seçildiğinden emin olun.

- Yazıcınızı varsayılan yazıcı olarak seçin.

- Durdurulan tüm baskı işlerini Spool Manager'dan silin (Windows Me/98).
  Bkz. EPSON Spool Manager'ı kullanma

- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Yazıcının arabirim kablosunun yerine tam olarak takıldığından emin olun.

[Sayfanın başına]

## Hatalı kenar boşlukları

- Uygulamanızda kenar boşluğu ayarlarını denetleyin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.
  Bkz. Kağıt

- Page Layout (Sayfa Düzeni) menüsündeki ayarları denetleyin. Ayarların kullandığınız kağıt boyutu için uygun olduğundan emin olun.
  Bkz. Main (Ana) Menüsünde Ayar Yapma

[Sayfanın başına]

## Resimler ters

Yazıcı yazılımında Mirror Image (Ayna Görüntüsü) onay kutusunun seçimini kaldırın veya uygulamanızda "Mirror Image" (Ayna Görüntüsü) ayarını kapatın. Talimatlar için yazıcı yazılımınızın veya uygulamanızın çevrimiçi yardımına bakın.
Bkz. Page Layout (Sayfa Düzeni) Menüsünde Ayar Yapma

[Sayfanın başına]

## Boş sayfa yazdırılıyor

- Yazıcınızın ve yazıcı sürücüsünün gerektiği şekilde seçildiğinden emin olun.

- Yazıcınızı varsayılan yazıcı olarak seçin.

- Main (Ana) menüsündeki ayarları denetleyin. Ayarların kullandığınız kağıt boyutu için uygun olduğundan emin olun.
  Bkz. Main (Ana) Menüsünde Ayar Yapma

- Tıkanmış püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

Bu çözümlerden birini veya birkaçını denedikten sonra, sonuçları denetlemek için yazıcı çalışma denetimini çalıştırın.
Bkz. Yazıcı çalışma denetimini çalıştırma

[Sayfanın başına]

## Çıktıda lekeler var

- Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, kağıdı düzleştirin veya ters yönde hafifçe kıvırın.

- Yazıcı yazılımınızın Advanced (Gelişmiş) iletişim kutusunda High Speed (Yüksek Hız) onay kutusunun seçimini kaldırın. Mode (Mod) ayarı olarak Custom (Özel) seçildiğinde Advanced (Gelişmiş) iletişim kutusuna Main (Ana) menüsünden erişebilirsiniz. Bu seçeneği kapatmak için Print Quality (Baskı Kalitesi) ayarını da değiştirmeniz gerekebilir.

- Birkaç kez kuru kağıt yükleyin ve çıkarın. Sorun devam ediyorsa yazıcıda mürekkep sızıntısı oluşmuş olabilir. Bu durumda yazıcının içini yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.
  Bkz. Yazıcıyı Temizleme

[Sayfanın başına]

## Baskı çok yavaş

- Yazıcı yazılımınızdaki Media Type (Ortam Türü) ayarının doğru olduğundan emin olun.

| Media Type (Ortam Türü) Ayarları

- Yazıcı yazılımınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) ayarı olarak Text'i (Metin) seçin.
  Bkz. Quality Option (Kalite Seçeneği)

- Gereksiz uygulamaları kapatın.

Yukarıdaki yöntemlerin tümünü denemenize rağmen sorunu çözemediyseniz aşağıdaki bölüme bakın:
Bkz. Yazdırma Hızını Artırma

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki