Sorun Çözücü

# Kağıtlar Doğru Beslenmiyor

> Kağıt beslenmiyor
> Birden çok sayfa besleniyor
> Kağıt sıkışmaları
> Kağıt doğru yüklenmedi
> Kağıt tam olarak çıkmıyor veya buruşuyor

## Kağıt beslenmiyor

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin:

- Kağıt kıvrılmış veya buruşmuş olmamalıdır.

- Kağıt çok eski olmamalıdır. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.

- Kağıt, kenar kılavuzundaki üçgen yükleme sınırı işaretinden daha yukarıda olmamalıdır.

- Kağıtlar kenar kılavuzlarının içindeki çıkıntıların altına oturmalıdır.

- Kağıt destesindeki kağıt sayısı ortam için belirtilen sınırı aşmamalıdır.

| Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri

- Yazıcıda kağıt sıkışması olmamalıdır. Eğer kağıt sıkışması durumu varsa, sıkışan kağıtları çıkarın.
  Bkz. Kağıt sıkışmaları

- Mürekkep kartuşları boş olmamalıdır. Kartuşu gerektiği şekilde değiştirin.
  Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

- Kağıtlar ile birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uyulmalıdır. Kağıdı yeniden yükleyin.

| Tek Sayfa Yükleme

[Sayfanın başına]

## Birden çok sayfa besleniyor

- Kağıt destesinin kenar kılavuzunun üzerindeki ok işaretinde veya bu işaretin altında olduğundan emin olun.

- Kağıdın kenar kılavuzlarının içindeki çıkıntıların altına oturduğundan emin olun.

- Sol kenar kılavuzunun kağıdın sol kenarına dayanmış olduğundan emin olun.

- Kağıdın kıvrılmamış veya katlanmamış olduğundan emin olun. Kağıt kıvrılmış veya katlanmışsa kağıdı yüklemeden önce düzleştirin veya kıvrımın ters yönünde hafifçe kıvırın.

- Kağıt destesini alın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.
  Bkz. Kağıt

- Kağıtları birbirinden ayırmak için destenin kenarlarını havalandırın, sonra kağıtları yeniden yükleyin.

- Bir belgenin çok sayıda kopyası yazdırılıyorsa yazıcı yazılımının Page Layout (Sayfa Düzeni) menüsünde Copies (Kopya Sayısı) ayarını denetleyin.
  Bkz. Copies (Kopya Sayısı)

[Sayfanın başına]

## Kağıt sıkışmaları

Sıkışan kağıdı çıkarmak için bakım düğmesine basın. Hata giderilemezse yazıcıyı kapatın ve kapağını açın, sonra yırtık parçalar da dahil olmak üzere içindeki tüm kağıtları çıkarın. Sonra, kağıdı yeniden yükleyin ve yazdırma işlemine işlemine devam etmek için bakım düğmesine basın.

| Not:

Yabancı bir cismi kendi başınıza kolayca çıkaramıyorsanız, güç uygulamayın ve yazıcı parçalarını sökmeyin. Yardım için satıcınızı arayın.

Kağıt sıkışması sorununu sıkça yaşıyorsanız aşağıdaki noktaları denetleyin:

- Kağıt kıvrılmış veya katlanmış olmamalı, düz olmalıdır.

- Kağıt yüksek kalitede olmalıdır.

- Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzü üstte olmalıdır.

- Kağıt destesi yüklenmeden önce havalandırılmalıdır.

- Kağıt, sol kenar kılavuzunun üzerindeki oku geçecek şekilde yüklenmemelidir.

- Kağıtlar kenar kılavuzlarının içindeki çıkıntıların altına oturmalıdır.

- Kağıt destesindeki kağıt sayısı bu ortam için belirtilen sınırı aşmamalıdır.

| Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri

- Sol kenar kılavuzu kağıdınıza uyacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Yazıcının kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeyde durduğundan emin olun. Yazıcı eğik durursa düzgün çalışmaz.

[Sayfanın başına]

## Kağıt doğru yüklenmedi

Kağıdı yazıcının içine çok fazla girecek şekilde yüklediyseniz, yazıcı kağıdı doğru şekilde besleyemeyecektir. Yazıcıyı kapatın ve kağıdı dikkatlice çıkarın. Sonra, yazıcıyı açın ve kağıdı düzgün şekilde yeniden yükleyin.

| Dikkat:

Kağıdı yazıcının kağıt besleyicisine girmesi için zorlamayın. Kağıdı kenarı içeride olacak ve kağıt besleyiciye bakıldığında yukarıdan görülebilecek şekilde yerleştirin. Kağıdın kağıt besleyicinin çok fazla içine yerleştirilmesi yazıcının zarar görmesine neden olabilir. Aşağıdaki resme bakın.

[Sayfanın başına]

## Kağıt tam olarak çıkmıyor veya buruşuyor

- Kağıt tam olarak çıkmıyorsa, bakım düğmesine basın, sonra yazıcının kapağını açın ve kağıdı çıkarın. Aynı zamanda, uygulamanızda veya yazıcı yazılımınızda Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını denetleyin.
  Bkz. Main (Ana) Menüsünde Ayar Yapma

- Kağıt çıkarken buruşuyorsa, nemli veya çok ince olabilir. Yeni bir deste takın.

| Not:

Kullanılmayan kağıtları kendi ambalajında ve kuru bir yerde saklayın.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki