Baskı Kalitesini Artırma

# Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı yazılımınızdaki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak bu sorunu bilgisayarınızdan çözebilirsiniz.

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için aşağıdaki adımları izleyin.

| Kağıt besleyici bölümünde A4 veya Letter boyutu düz kağıt olduğundan emin olun.

| Yazıcı yazılımına erişin.

| Yazıcı Yazılımına Erişim

| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) düğmesini tıklatın.

| Kartuşu değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

[Sayfanın başına]

Önceki