Diğer Bilgiler

# Yazıcı Parçaları ve Denetim Masası İşlevleri

> Yazıcı Parçaları
> Denetim masası

## Yazıcı Parçaları

a. Kağıt desteği: Kağıt besleyiciye yüklenen kağıdı destekler.

b. Kağıt besleyici: Boş kağıdı tutar ve yazdırma sırasında kağıdı otomatik olarak besler.

c. Yazıcı kapağı: Yazdırma mekanizmasını korur. Sadece mürekkep kartuşlarını takarken veya değiştirirken açın.

d. Çıktı tepsisi: Çıkan kağıdı alır.

e. Çıktı tepsisi uzantısı: Çıkan kağıdı destekler.

f. Kenar kılavuzları: Kağıdı düzgün yüklemenizi sağlar. Sol kenar kılavuzunu kağıdınızın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

a. Mürekkep kartuşu kelepçeleri: Mürekkep kartuşlarının yerinde durmasını sağlar. Sadece mürekkep kartuşlarını takarken veya değiştirirken açın.

b. Yazdırma kafası: Kağıda mürekkep sağlar.

c. Denetim masası: Farklı yazıcı işlevlerini denetler. Ayrıntılar için sonraki bölüme bakın.

[Sayfanın başına]

## Denetim masası

### Düğmeler

Düğme | İşlev
güç | Yazıcıyı açar ve kapatır. Yazıcı açıkken iki kez basılırsa yazıcının belleğini siler. Işık sönene kadar basılı tutulduğunda yazıcıyı kapatır.
bakım | Üç saniye içinde basıldığında ve bırakıldığında kağıt yükler veya çıkarır. Kağıt bitti hatasından sonra basıldığında yazdırma işlemini devam ettirir. hata ışığı yanmaz durumdayken üç saniye süreyle basılı tutulduğunda yazdırma kafası temizliği işlemi yapar. Mürekkep bittiğinde yazdırma kafasını mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket ettirir ve mürekkep kartuşu değiştirildikten sonra mürekkep doldurma işlemi yapar. güç düğmesiyle aynı anda basıldığında yazdırma kafasını mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket ettirir.

### Işıklar

Işık | Açıklama
güç | Yazıcı açık olduğunda yanar. Yazıcı veri alırken, yazdırırken, mürekkep kartuşu değiştirilirken, mürekkep doldurulurken veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
hata | Yazıcıda kağıt kalmadığında yanar. Kağıt besleyiciye kağıt yükleyin, sonra yazdırma işlemine devam etmek için bakım düğmesine basın. Kağıt sıkıştığında yanar. Kağıt besleyicideki tüm kağıtları çıkarın, sonra yeniden kağıt yükleyin. Işık yanıp sönmeye devam ederse yazıcıyı kapatın ve kağıtların tamamını yazıcıdan dikkatlice çıkarın. Siyah veya renkli mürekkep kartuşu bitmek üzereyken yanıp söner. Siyah veya renkli mürekkep kartuşu bittiğinde yanar. Siyah mürekkep kartuşunu (T036) veya renkli mürekkep kartuşunu (T037) değiştirin.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki