Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

# Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

> Denetim masası düğmelerini kullanma
> Yazıcı Yardımcı Programlarını kullanma
> EPSON Status Monitor'ü kullanma

Bu yazıcıda, IC yongalarına sahip mürekkep kartuşları kullanılmaktadır. IC yongası her kartuşun kullandığı mürekkep miktarını hassas bir şekilde izlediği için kartuş sökülse ve sonra yeniden takılsa bile kartuşun içindeki tüm mürekkep kullanılabilmektedir. Ancak, yazıcı otomatik olarak güvenilirlik denetimi yaptığından, kartuş her takıldığında bir miktar mürekkep tüketilir.

Yazıcının denetim masasını veya EPSON Status Monitor yardımcı programını kullanarak mürekkep kartuşunu değiştirebilirsiniz. Talimatlar için aşağıda ilgili bölüme bakın.

| Uyarı:

Mürekkep kartuşlarını çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Çocukların kartuşlardaki sıvıyı içmesine veya kartuşlarla oynamasına izin vermeyin.

Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun, mürekkebin aktığı bölümün çevresinde mürekkep kalmış olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun.

| Dikkat:

Epson, gerçek Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önermektedir. Epson tarafından üretilmemiş ürünleri kullanmanız durumunda yazıcı zarar görebilir; bu tür zararlar Epson garantisi kapsamında değildir.

Yeni kartuşu alıncaya kadar eski kartuşu yazıcıda bırakın; aksi takdirde yazdırma kafasının püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir.

Mürekkep kartuşlarını yeniden doldurmayın. Yazıcı, mürekkep kartuşunun üzerindeki IC yongasını kullanarak kalan mürekkep miktarını hesaplamaktadır. Kartuş yeniden doldurulmuş olsa bile, IC yongası kalan mürekkep miktarını yeniden hesaplamayacağı için kullanılabilecek mürekkep miktarı değişmeyecektir.

| Not:

Diğer kartuşta mürekkep olsa bile, bir mürekkep kartuşu boşken yazdırmaya devam edemezseniz. Yazdırma işleminden önce boş kartuşu değiştirin.

Bir mürekkep kartuşunu bitmeden değiştirmek için bakım düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basın.

Belge yazdırırken kullanılan mürekkebe ek olarak, yazdırma kafası temizlenirken, yazıcı açıldığında gerçekleştirilen otomatik temizleme işlemi sırasında ve mürekkep kartuşu yazıcıya takıldığında mürekkep doldurulurken de mürekkep tüketilir.

Mürekkep kartuşları hakkında daha fazla bilgi için Güvenlik Talimatları bölümüne bakın.

## Denetim masası düğmelerini kullanma

Yazıcı ışıkları yeni bir mürekkep kartuşu satın almanız ve boş kartuşu değiştirmeniz gerektiğinde size bildirecektir.

Bu tabloda yazıcınızdaki ışıkların durumu ve yapmanız gereken işlemler açıklanmaktadır.

Işıklar | Yapılacak İşlem
| Siyah bir mürekkep kartuşu (T036) veya renkli bir mürekkep kartuşu (T037) temin edin.
| Boş siyah veya renkli mürekkep kartuşunu değiştirin.

Hangi mürekkep kartuşunun bittiğini belirlemek için EPSON Status Monitor 3'ü denetleyin.

Mürekkep kartuşunu bakım düğmesini kullanarak değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

| Yazıcının açık olduğundan emin olun. güç ışığı yanar durumda olmalı, ancak yanıp sönmemelidir.

| Yazıcının kapağını açın.

| bakım düğmesine basın. Yazdırma kafası siyah veya renkli mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket eder, güç ışığı yanıp sönmeye başlar, ardından hata ışığı yanıp sönmeye başlar veya yanar. Her iki kartuşta da mürekkep kalmadığında, yazdırma kafası önce siyah mürekkep kartuşunu değiştirme konumuna hareket eder. Siyah mürekkep kartuşu değiştirildikten sonra, renkli mürekkep kartuşu değiştirme konumuna geçmek için bakım düğmesine yeniden basın.

|  | Dikkat:

Yazdırma kafasını elle hareket ettirmeyin, aksi takdirde yazıcınız zarar görebilir. Yazdırma kafasını her zaman bakım düğmesine basarak hareket ettirin.

Mürekkep kartuşlarını değiştirirken, aşağıda gösterilen kartuş algılayıcısına dokunmamaya dikkat edin.

| Mürekkep kartuşu kelepçesini mümkün olduğunca yukarı kaldırın Kartuşun bir bölümü kartuş yuvasından dışarı çıkacaktır. Kartuşu yukarı doğru kaldırarak yazıcıdan çıkarın ve uygun şekilde imha edin. Kullanılmış kartuşu parçalamayın veya yeniden doldurmaya çalışmayın.

|  | Uyarı:

Ellerinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun.

| Yeni mürekkep kartuşunu koruyucu ambalajından çıkarın. Sonra, sadece koruyucu sarı bandı kartuştan çıkarın. Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC yongasına dokunmayın.

|  | Dikkat:

Kartuşu takmadan önce koruyucu sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi takdirde, kartuş kullanılamaz hale gelir ve yazdırmanız mümkün olamaz.

Mürekkep kartuşunu koruyucu sarı bandı çıkarmadan takmanız durumunda kartuşu çıkarmanız ve yeni bir kartuş takmanız gerekir. Yeni kartuşu koruyucu sarı bandı çıkararak hazırlayın ve sonra kartuşu yazıcıya takın.

Koruyucu bandın mavi bölümünü kartuşun üstünden çıkarmayın; aksi takdirde yazdırma kafası tıkanabilir ve yazdırma işlemi yapılamaz.

Kartuşun altındaki koruyucu bandı çıkarmayın; aksi takdirde kartuş kullanılamaz hale gelir.

Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC yongasına dokunmayın; aksi takdirde yazıcı normal şekilde çalışmayabilir ve yazdırmayabilir.

Bir mürekkep kartuşu yazıcıdan geçici olarak çıkarılırsa, mürekkep kartuşunun mürekkep tahliye noktasını kire ve toza karşı koruyun. Mürekkep kartuşunu yazıcı ile aynı ortamda saklayın. Kartuşu saklarken yukarıdaki resimde gösterildiği gibi durmasını (mürekkep kartuşunun rengini gösteren etiket kartuşun üstünde görünmelidir) sağlayın. Mürekkep tahliye noktasındaki vana dışarı taşabilecek mürekkep fazlasını tutmak için tasarlanmıştır. Ancak, dikkatli olmanız önerilir. Mürekkep kartuşunun mürekkep tahliye noktasına veya bu noktanın çevresindeki alana dokunmayın.

Her zaman mürekkep kartuşunu eskisini çıkardıktan hemen sonra takın. Mürekkep kartuşunu hemen takmazsanız yazdırma kafası kuruyabilir ve yazıcı düzgün çalışmayabilir.

| Mürekkep kartuşunu mürekkep kartuşu yuvasına takın ve ardından mürekkep kartuşu kelepçelerini kapatın. Kartuşa fazla güç uygulamayın.

|  | Dikkat:

Bir mürekkep kartuşunu yazıcıdan çıkardıktan sonra yenisini hemen takın. Kartuş takılı olmadığında yazdırma kafası kuruyabilir ve yazdırma işlemi yapılamayabilir.

| Yazıcının kapağını kapatın.

| bakım düğmesine basın. Yazıcı yazdırma kafasını hareket ettirir ve mürekkep tahliye sistemini doldurmaya başlar. Bu işlem yaklaşık otuz saniyede tamamlanmaktadır. Mürekkep doldurma işlemi tamamlandığında yazıcı yazdırma kafasını başlangıç konumuna döndürür, güç ışığı yanıp sönmek yerine yanar durumda kalır ve hata ışığı söner.

|  | Dikkat:

Yazıcı mürekkep doldururken güç ışığı yanıp sönmeye devam eder. Bu ışık yanıp sönerken yazıcıyı hiçbir zaman kapatmayın. Aksi takdirde mürekkep doldurma işlemi tamamlanamaz.

[Sayfanın başına]

## Yazıcı Yardımcı Programlarını kullanma

Yazıcı yardımcı programlarını kullanarak mürekkep kartuşu değiştirme talimatlarını ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Bir mürekkep kartuşunu azalmadan veya bitmeden değiştirmeniz gerekirse Maintenance (Bakım) sekmesindeki Mürekkep Kartuşu Değiştirme düğmesini tıklatın.

Yazıcı yardımcı programlarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.
Bkz. Maintenance (Bakım) Menüsünde Ayar Yapma

[Sayfanın başına]

## EPSON Status Monitor'ü kullanma

Kalan mürekkep seviyelerini bilgisayarınızda izleyebilir ve EPSON Status Monitor 3'ü kullanarak düşük mürekkep seviyesine sahip veya boş mürekkep kartuşunu değiştirme talimatlarını ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Bir mürekkep kartuşu azaldığında veya bittiğinde, EPSON Status Monitor penceresinde How to'yu (Nasıl) tıklatın. Kartuşu değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

EPSON Status Monitor'ün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.
Bkz. EPSON Status Monitor 3'ü kullanma

### Kartuş azaldığında siyah mürekkebi idareli kullanma

Siyah mürekkep azaldığında ve aşağıdaki koşullar karşılandığında aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenmektedir:

Plain Paper is selected as the paper type, and Text is selected as the quality option. (Kağıt türü olarak Düz Kağıt ve kalite seçeneği olarak Metin seçildi.)

- Siyah mürekkepten daha çok renkli mürekkep var.

- Siyah mürekkep kartuşu boş değil.

- Renkli mürekkep kartuşu azalmamış.

İletişim kutusu siyah mürekkebi normal şekilde kullanmaya devam etme veya siyah mürekkep elde etmek için renkli mürekkep karışımını kullanarak siyah mürekkebi idareli kullanma seçeneği sunmaktadır.

Yes (Evet) düğmesini tıklattığınızda belgeleri yazdırırken kullanmak üzere siyah mürekkep elde etmek için renkli mürekkep karışımını kullanabilirsiniz. Siyah mürekkep kartuşundaki mürekkep kullanılmaz. Bazı durumlarda mürekkepler karıştırılarak elde edilen siyah renk, siyah mürekkep kartuşunun renginden biraz farklı olabilir. Siyah mürekkep kullanılarak yazdırılan bir sonraki baskı işinde iletişim kutusu görüntülenecek ve size yine siyah mürekkebi idareli kullanma seçeneği sunulacaktır.

No (Hayır) düğmesini tıklatırsanız yazdırmakta olduğunuz işte kalan siyah mürekkebini kullanmaya devam edebilirsiniz. Siyah mürekkep kullanılarak yazdırılan bir sonraki baskı işinde iletişim kutusu görüntülenecek ve size yine siyah mürekkebi idareli kullanma seçeneği sunulacaktır.

Disable this feature (Bu özelliği devre dışı bırak) düğmesini tıklatırsanız siyah mürekkebi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. İletişim kutusu, siyah mürekkep kartuşunun kalan kullanım ömrü boyunca bir daha görüntülenmeyecektir. Bu durumda siyah mürekkep tam olarak bitene kadar normal şekilde kullanılacaktır.

[Sayfanın başına]

Sonraki