Yazıcı Yazılımı Ayarları

# Maintenance (Bakım) Menüsünde Ayar Yapma

> EPSON Status Monitor 3
> Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)
> Head Cleaning (Kafa Temizleme)
> Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)
> Ink Cartridge Replacement (Mürekkep Kartuşunu Değiştirme)
> Speed & Progress (Hız ve Durum)

Epson yazıcı yardımcı programları, bilgisayarınızdan geçerli yazıcı durumunu denetleyebilmenizi ve bilgisayarınızdan yazıcınızın belirli özelliklerini kullanabilmenizi sağlar.

Yardımcı programları kullanmak için yazıcı yazılımında önce Maintenance (Bakım) sekmesini, sonra da kullanmak istediğiniz yardımcı programa ait düğmeyi tıklatın. Yazıcı yazılımına erişmek için aşağıdaki bölüme bakın.

| Yazıcı Yazılımına Erişim

| Not:

Yardımcı program adından sonra gelen parantez içindeki harf, bu yardımcı programa ait kısayolu gösterir. Menüyü açtıktan sonra, yardımcı programı açmak için klavyede Alt tuşuna ve ilgili harfe basın.

Yazıcınız bilgisayarınıza ağ üzerinden bağlıysa, Nozzle Check (Püskürtme Denetimi), Head Cleaning (Kafa Temizleme), Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) veya Ink Cartridge Replacement (Mürekkep Kartuşu Değiştirme) yardımcı programlarını kullanmayın.

Aşağıda ilgili bölüme bakın.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3, size kalan mürekkep miktarı gibi yazıcı durumu bilgilerini sunar ve yazıcı hatalarını denetler.

Bu yardımcı program, sadece aşağıda belirtilen koşulların her ikisi de yerine getirildiğinde kullanılabilir.

- Yazıcı ana bilgisayara USB bağlantı noktası aracılığıyla doğrudan bağlanmalıdır.

- Sisteminiz çift yönlü haberleşmeyi destekleyecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.

[Sayfanın başına]

## Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programı, yazdırma kafasının püskürtme kanallarında tıkanıklık olup olmadığını denetler. Baskı kalitesinin düştüğünü fark ederseniz ve temizleme sonrasında yazdırma kafasının püskürtme kanallarının temizlenip temizlenmediğini onaylamak istiyorsanız, püskürtme kanallarını denetleyin. Püskürtme denetimi, yazdırma kafasının temizlenmesi gerektiğini belirlerse, Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programına doğrudan Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programından erişebilirsiniz.
Bkz. Yazdırma Kafasının Püskürtme Kanallarını Denetleme

[Sayfanın başına]

## Head Cleaning (Kafa Temizleme)

Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programı yazdırma kafasını temizler. Baskı kalitesinin düştüğünü fark ederseniz, yazdırma kafasını temizlemeniz gerekebilir. Yazdırma kafasının temizlenmesine gerek olup olmadığını anlamak için önce Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programına doğrudan Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programından erişebilirsiniz.
Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

[Sayfanın başına]

## Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)

Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programı, belgelerinizin baskı kalitesini artırmak üzere kullanılabilir. Belgelerinizde hizalama sorunu nedeniyle dikey çizgilerin veya beyaz, siyah, koyu veya açık çizgilerin oluşması durumunda yazdırma kafasının yeniden hizalanması gerekebilir. Yazdırma kafasını yeniden hizalamak için bu yardımcı programı kullanın.
Bkz. Yazdırma Kafası Hizalama

[Sayfanın başına]

## Ink Cartridge Replacement (Mürekkep Kartuşunu Değiştirme)

Ink Cartridge Replacement (Mürekkep Kartuşunu Değiştirme) yardımcı programı bir mürekkep kartuşunu mürekkebi bitmeden değiştirme sürecinde size yol gösterecektir. Bu yardımcı programı kullanmak için Utility (Yardımcı Program) iletişim kutusunda Ink Cartridge Replacement (Mürekkep Kartuşunu Değiştirme) düğmesini tıklatın ve talimatları uygulayın.

Mürekkep kartuşunu yazıcının denetim masasını kullanarak değiştirmek için aşağıdaki bölüme bakın.
Bkz. Denetim masası düğmelerini kullanma

[Sayfanın başına]

## Speed & Progress (Hız ve Durum)

Bu iletişim kutusunda, yazdırma hızı ve durumu ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz:

| Not:

Yazıcı yazılımındaki bazı özellikler yazıcınızın modeline ve kullandığınız Windows sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalama)

Belgenizin birden çok kopyasını yazdırma işlemini daha hızlı yapmak için High Speed Copies'i (Yüksek Hızlı Kopyalama) seçin. Bu ayarı seçtiğinizde, belgenizin birden çok kopyası yazdırılırken sabit disk alanınız arabellek olarak kullanılır.

### Show Progress Meter (Durum Göstergesini Göster)

Her yazdırma işlemi sırasında durum göstergesini görüntülemek için Show Progress Meter'ı (Durum Göstergesini Göster) seçin.

### Always spool RAW datatype (RAW veri biçimini her zaman kuyruğa at (Windows XP ve 2000 için))

Windows NT tabanlı istemcilerin belgeleri EMF (metadosya) biçimi yerine RAW biçimini kullanarak kuyruğa atmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin (Windows NT tabanlı uygulamalar varsayılan olarak EMF biçimini kullanır).

EMF biçiminde kuyruğa atılan belgeler düzgün yazdırılmıyorsa, bu seçeneği kullanmayı deneyin.

RAW veri biçimini kuyruğa atma işlemi, EMF biçimini kuyruğa atmaya oranla daha az kaynak gerektirir; dolayısıyla, Always spool RAW datatype (RAW veri biçimini her zaman kuyruğa at) onay kutusunu seçtiğinizde bazı sorunlar ("Yazdırmak için Yetersiz Bellek/Disk Alanı", "Düşük yazdırma hızı", vs.) çözülebilir.

| Not:

RAW veri biçimi kuyruğa atılırken, durum göstergesi tarafından görüntülenen yazdırma durumu gerçek yazdırma durumundan farklı olabilir.

### Monitoring Preferences (Görüntüleme Tercihleri)

EPSON Status Monitor 3 için ayarlar yapabileceğiniz Monitoring Preferences (Görüntüleme Tercihleri) iletişim kutusunu açmak isterseniz, bu düğmeyi tıklatın.

Aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

Select Notification (Uyarı Seç) | Geçerli hata uyarısı ayarlarını görüntüler. Uyarı almak istediğiniz hata türleriyle ilgili onay kutularını seçin. Not: Select Notification (Uyarı Seç) ayarlarının tümünü varsayılan ayarlarına geri döndürmek için Default (Varsayılan) düğmesini tıklatın.
Select Shortcut Icon (Kısayol Simgesi Seç) | Shortcut Icon (Kısayol Simgesi) onay kutusunu seçin ve Windows görev çubuğunuza kısayol simgesi olarak yerleştirmek için bir simge türü belirleyin. Görev çubuğunda bu kısayol simgesini tıklatarak EPSON Status Monitor 3'ü açabilir veya simgeyi sağ tıklatarak bazı yazıcı yardımcı programlarına erişebilirsiniz.
Allow monitoring of shared printers (Paylaşılan yazıcıları izlemeye izin ver) | Paylaşılan bir yazıcının diğer bilgisayarlardan da izlenmesine olanak vermek için bu onay kutusunu seçin.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki