Farklı Baskı Seçenekleri

# Poster Printing (Poster Yazdırma)

> Kağıt yükleme
> Sürücü ayarları
> Çıktılarınızdan poster oluşturma

Poster yazdırma seçeneği, poster boyutundaki resimleri bir sayfayı çok sayıda sayfayı kaplayacak şekilde büyüterek yazdırabilmenize olanak sağlar.

## Kağıt yükleme

Yazıcınıza kağıt yükleyin.

| Tek Sayfa Yükleme

[Sayfanın başına]

## Sürücü ayarları

| Yazıcı sürücüsüne erişin.

| Yazıcı Yazılımına Erişim

| Main (Ana) sekmesini tıklatın, sonra da Quality Option (Kalite Seçeneği) ayarını yapın. Quality Option (Kalite Seçeneği) ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. Quality Option (Kalite Seçeneği)

| Gerekli Type (Tür) ayarını yapın.

| Media Type (Ortam Türü) Ayarları

| Gerekli Size (Boyut) ayarını yapın.

| Page Layout (Sayfa Düzeni) sekmesini tıklatın, Multi-Page'i (Birden Çok Sayfa) seçin, sonra da Poster Printing'i (Poster Yazdırma) seçin. 2x2, 3x3 veya 4x4'ü seçmek için yukarı veya aşağı oku tıklatın.

| Posterinizin yazdırma yöntemini ayarlamak için Settings'i (Ayarlar) tıklatın. Poster Settings (Poster Ayarları) iletişim kutusu açılır.

| Aşağıdaki ayarları yapın.

Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır) | Kesme kılavuz çizgilerini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) | Panoların daha hassas bir şekilde ayarlanabilmesi için panoları hafifçe çakıştırır ve hizalama işaretleri yazdırır.
Trim Lines (Kesme Çizgileri) | Sayfaları keserken sizi yönlendirmesi için panolara kenarlık çizgileri yazdırır.

|  | Not:

Tüm posteri yazdırmadan sadece birkaç panoyu basmak istiyorsanız yazdırmak istemediğiniz panoları tıklatın.

| Poster Settings (Poster Ayarları) iletişim kutusunu kapatmak için OK'i (Tamam) tıklatın.

Yukarıdaki tüm adımları tamamladıktan sonra yazdırma işlemine başlayın.

[Sayfanın başına]

## Çıktılarınızdan poster oluşturma

Aşağıda Poster Printing (Poster Yazdırma) altında 2x2 ve baskı işleminde kesme kılavuz çizgisi olarak Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) seçiliyken nasıl poster oluşturulacağı örnekle gösterilmektedir. Sunulan resimlere de bakın.

| 1. Sayfanın kenar boşluğunu, resimde gösterildiği şekilde, üst ve alt kesik çizgilerin ortasından dikey bir çizgi dahilinde kesin.

| 1. Sayfanın kenarını 2. Sayfanın üzerine yerleştirin, kesik çizgileri hizalayın, sonra da arka taraflarından geçici olarak birleştirin.

| Birleştirdiğiniz sayfaları resimde gösterildiği şekilde hizalama işaretleri üzerinden dikey çizgi boyunca kesin (bu defa kesik çizgilerin soluna doğru bir çizgi).

| Hizalama işaretlerini kullanarak kağıdın kenarlarını hizalayın ve kağıdın arka tarafından birleştirin.

| 3. ve 4. Sayfaları birleştirmek için 1. ve 4. adım arasındaki talimatları tekrarlayın.

| Kağıdın üst ve alt yüzlerini de birleştirmek için 1. ve 4. adım arasındaki talimatları tekrarlayın.

| Kalan kenar boşluklarını kesin.

|  | Uyarı:

Keskin araçları kullanırken dikkatli olun.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki